**附件1**

**开标一览表**

项目编号：ZFCG-T2017017号 货币单位：元（人民币）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 许昌市烈士陵园管理处地下车库降水及支护改扩建项目 |
| 投标报价 | 大写：柒拾玖万陆仟叁佰零伍元伍角壹分  小写：796305.51元 |
| 工期 | 30日历天 |
| 备 注 | / |

投标人名称： 许昌市第二建设(集团）有限公司 （加盖公章）

授权代表签字：

日期：2017年4月1日

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1.混凝土护坡厚度：80mm 2.混凝土强度等级：C20 3.商品混凝土运距：自行考虑 | m2 | 2577.75 | 63.79 | 164434.67 |
| 2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钉挂钢板网 墙面 2.强度、规格：Φ4 | t | 10.179 | 6035.92 | 61439.63 |
| 3 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.护坡加强筋 2.加强筋强度、规格：Ⅰ级Φ10 | t | 1.832 | 6035.92 | 11057.81 |
| 4 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.挂网钉 2.强度、规格：Ⅲ级Φ20 | t | 0.117 | 4537.05 | 530.83 |
| 5 | 010202008001 | 土钉 | 1.钻孔深度:9m 2.钻孔直径:130mm 3.杆体材料品种、规格、数量:Ⅲ级Φ20 4.浆液种类、强度等级:水泥浆 | m | 6150.24 | 45.43 | 279405.40 |
| 6 | 011706001002 | 成井 | 1.成井方式:水泥管井井点降水 安装、使用 2.成井直径、井深:600mm，井深20m 3.井（滤）管类型、直径:管径300mm | m | 320.00 | 455.14 | 145644.80 |