分项报价一览表

**B包：分项报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格及型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** | **免费保修期** |
| 1 | 核心防火墙 | 天融信NGFW4000 | 1U机型，配置个10/100/1000BASE-T接口；网络吞吐量2Gbps；  最大并发连接数100万；  支持基于源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、时间、用户、文件、网址、关键字、邮件地址、脚本、MAC地址等多种方式进行访问控制；  动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL\*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP；  有完善的地址转换能力，可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等；  支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字过滤；支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤；支持静态和动态路由，动态路由RIP；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由；支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能；支持OPSEC或TOPSEC等类似联动协议，能够与主流入侵检测产品进行联动； | 台 | 1 | 24000 | 24000 | 北京  北京天融信网络安全技术有限公司 | 3年 |
| 2 | 上网行为管理 | 天融信TopACM 3000 | 默认包括1个可插拨的扩展槽和4个10/100/1000BASE-T接口，接口支持Bypass；  支持ISP自动地址表（电信、移动、联通等）的策略路由的选路方式；  链路聚合是将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）。链路聚合通道可以捆绑数不少于10个物理端口。  可管理终端数量200个  必须支持详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警；  可将认证通过的用户强制导向到企业入口网页，如组织的公告页面等。  可通过NetbIOS协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。  支持临时账号自动申请功能，方便外来的临时用户使用。支持自动审核和管理员手动审核的核定方法将临时帐户加入到组织结构中。支持网页发送和邮件方式通知临时用户账号和密码；  能够根据IP地址/IP地址范围/IP子网/地址簿/用户组的配置来控制网络中单个用户的上行会并发会话数、下行并发会话数；  可记录基于个人的行为监控，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录； | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 北京  北京天融信网络安全技术有限公司 | 3年 |
| 3 | 无线控制器 | 傲天动联AX5000-32 | 1U机型，配置10/100/1000BASE-T Combo口接口；  功率55W;  可管理AP数量32个；  支持AP黑白名单、支持AP最大接入用户数限制、支持基于AP用户数的负载均衡、支持基于AP流量的负载均衡、支持AP自动批量升级；支持AP功率自动协商、支持AP信道自动分配；支持802.1Q VLAN、支持基于端口/MAC/协议/子网的VLAN、支持802.11/802.11a/802.11b/802.11e/802.11g/802.11i/802.11n/802.11r；支持124组静态链路聚合、支持Jumbo frame、支持端口镜像（1对1，多对1）；支持DHCP Snooping、DHCP Server、DHCP relay、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2  基于标准和扩展的ACL；支持端口安全、支持ARP限速、支持RADIUS、支持TACACS+；支持WEB/Console/CLI 管理、支持SNMP v2c/v3、支持Telnet、SSH | 台 | 1 | 7100 | 7100 | 北京  北京傲天动联技术有限公司 | 3年 |
| 4 | POE交换机 | 天融信S31100-20T2S-P | 背板带宽256Gbps、包转发率96Mpps  千兆光口2个，POE供电口24个，支持802.3af供电接口数量24个，支持802.3at供电数量12个  整机功率450W  能够自动识别对端PD设备所需功率，智能供电，最大限度节省功耗  支持基于端口的VLAN、802.1Q标记VLAN、GVRP动态VLAN；支持服务质量QOS、支持支持Head Of Line防止拥塞机制；支持IEEE802.1X、支持dhcp snooping功能、硬件支持DAI功能，静态、动态arp防御、支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL；支持SNMP，Telnet，RMON，CLI，支持多种通用网管软件；支持抑制广播风暴，达到临界点停止发送；支持IGMP报文自动监测 | 台 | 2 | 4800 | 9600 | 北京  北京天融信网络安全技术有限公司 | 3年 |
| 5 | 无线AP | 傲天动联AE5000-EN2 | 支持1个802.11b/g/n射频模块  单射频模块最高速率150Mbps  最大发射功率27dbm  持本地交流电源供电、支持标准802.3af供电  配置1个10/100以太网接口（RJ45）；1个RJ45控制口  方便安装，可支持吸顶式或挂壁式安装要求  支持室内分布系统，具备完整的解决方案组件；支持集中认证，本地转发的预置ACL；支持本地转发下对SSID下用户的的ACL控制；支持16个BSSID；可通过软件方式支持瘦AP和胖AP的转换；支持AP本地转发和远程工作模式，即通过公网链接到控制器实现AP的管理，本地流量通过本地internet出口 | 套 | 26 | 1150 | 29900 | 北京  北京傲天动联技术有限公司 | 3年 |
| 6 | 路由器 | 华为AR 2240-S | 转发性能：6Mpps  带机量：600-1000台PC  固定接口：3\*GE（2\* Combo）  插槽：4\*SIC + 2\*WSIC + 2\*XSIC  外形尺寸（H x W x D）：88.1mm x 442mm x 470mm | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 深圳  华为技术有限公司 | 3年 |
| 7 | 网线 | 泛达六类网线 | 六类网线 | 箱 | 6 | 1000 | 6000 | 上海  泛达网络产品国际贸易（上海）有限公司 | 3年 |
| 8 | 安装及综合布线 |  | 网络综合布线工程：线路要求、防雷防火防电、静电防护。并对原有网络线路进行改造。  PVC线槽：400米  PVC线管：400米  软管：50米  原装AMP屏蔽六类水晶头：1盒  8口金适纳PDU插座：2个 | 套 | 1 | 8500 | 8500 |  | 3年 |
| **合 计** | | **大写：壹拾叁万肆仟壹佰元整 小写：134100元整** | | | | | | | |

许昌九方耐特科贸有限公司

2017年4月6日