分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 | 免费保修期 |
| 1 | 台式计算机 | 联想 启天M4500-B562(C) | CPU ：Inteli3-6100，主频3.7GHz，缓存3M；内存：4GDDR4/2133MHz；硬盘：1TB SATA3/7200rpm硬盘；系统：出厂预装正版WIN7；电源：180W 85%高能效节能电源；显示器：21.5寸宽屏液晶，提供VGA+DVI接口,具有低蓝光护眼功能（附检测证书），显示器上带有低蓝光物理按键；可一键切换低蓝光模式； 网卡：千兆以太网卡声卡：集成HD Audio，前二后三共5个音频接口，支持5.1声道 ；键盘：防水抗菌键盘鼠标：光电鼠标应用功能：具备硬盘保护、智能同传、排程同传、网络控制、实时资产监控等应用功能。  | 台 | 272 | 3130 | 851360 | 产地：北京厂家：联想（北京）有限公司 | 3年 |
| 2 | 笔记本电脑 | 联想商用昭阳E42-80  | CPU：酷睿™双核第六代I5-6267u ；主频2.9GHz 睿频3.3GHz，缓存4MB；内存：8G DDR4 2133MHz；硬盘：1TB，SATA3/7200rpm硬盘；显示屏：14”LED显示屏,全合金转轴，屏幕可180度放平；显卡：AMD R430 2G独立显卡，支持双显卡切换；网卡：千兆网卡以及IEEE802.11无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0；接口：4个USB(2个USB3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、四合一读卡器；摄像头：720P高清摄像头；指纹识别：指纹识别器；电池：4芯锂电池，41Whr；操作系统：出厂预装正版WIN7安全特性：原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份。 | 台 | 17 | 4800 | 81600 | 产地：北京厂家：联想（北京）有限公司 | 1年 |
| 3 | 交换机 | 华为S5700-28TP-LI-AC | 全千兆机架式二层交换机背板带宽256GBps, 包转发率：66Mpps/96Mpps;24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-TX以太网端口Combo；支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN支持GVRP协议支持MUX VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | 台 | 3 | 2290 | 6870 | 产地：深圳厂家：华为技术有限公司 | 1年 |
| 4 | 高端计算机(服务器) | 联想ThinkSERVER RD450 | 规格：2U机架式，含导轨；处理器：1颗IntelXeonE5-2640v4处理器,10核/20M缓存，最大支持2颗处理器；内存：2\*16GBECCRDIMMDDR4/2400MHz内存，16条扩展插槽；硬盘：4块900G10K热插拔2.5寸SAS硬盘, 最大支持24块2.5寸硬盘扩展；网卡： 板载双口千兆以太网络适配器, RAID功能：外插510i阵列控制器，支持Raid0/1/5/10/50；电源： 550W 80 支持 1+1冗余电源，冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇，安全：标配TPM可信模块, 可配套支持数据保护盾软件；服务器管理：标配服务器管理软件，IPMI 2.0，B/S架构；能够诊断服务器问题、执行诊断测试和收集系统信息，包括基本操作系统信息、硬件信息、SEL、RAID 日志等。固件升级工具：提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；故障定位：标配前置故障诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 操作系统：预装正版windowsserver2008R2,提供许可证书 | 台 | 3 | 25000 | 75000 | 产地：北京厂家：联想（北京）有限公司 | 3年 |
| 5 | 路由器 | 华为 AR161-S | 企业级宽带路由器传输速率：10/100/1000MbpsDRAM内存：512MDDRII内置防火墙 固定接口：4\*GE LAN（支持切换为WAN接口），1\*GE WAN支持Qos/支持VPN/支持NAT/支持负载均衡用户数量：100-200台 | 台 | 3 | 1600 | 4800 | 产地：深圳厂家：华为技术有限公司 | 1年 |
| 6 | 小型机柜 | 丽标 WS6924 | 服务器机柜尺寸：24U(600mmX1000mmX1200mm )含托盘1个2个PDU插座8口防雷产品符合ANSI/EIA标准 | 台 | 17 | 1500 | 25500 | 产地：郑州厂家：郑州市惠济区凯达网络设备厂 | 1年 |
| 7 | 备用UPS电源 | 英威腾HT1103L | 容量：3KVA/2700WMAC 17AH电池 8只A2电池柜 1个延时0.5小时 | 台 | 17 | 3400 | 57800 | 产地：深圳厂家：深圳市英威腾电源有限公司 | 3年 |
| 8 | 针式打印机 | 映美700K+ | 平推式票据打印机；幅面：A3；打印针数：24针；拷贝能力：7份；打印头寿命： 5亿次/针 | 台 | 34 | 1350 | 45900 | 产地：广东厂家：新会江裕信息产业有限公司 | 3年 |
| 9 | 激光打印机 | 联想LJ2655DN | 产品类型:黑白激光打印机打印幅面:A4打印速度:不低于30页/分钟打印分辨率:HQ1200、600x600dpi打印语言:PCL6屏幕显示:1行16字符LCD显示屏预热时间:<9秒（休眠模式）首页输出时间:<8.5秒处理器:266MHz标准内存:32MB接口类型: USB2.0 网络/WIFI打印:标配网络打印10/100BASE-TX 以太网纸张输入容量标准：250页（纸盒）＋1页（手动）纸张输出容量标准：100页双面打印:标配双面打印单元，自动双面打印耗材类型:鼓粉分离随机硒鼓寿命:12000页随机墨粉容量:2600页 | 台 | 51 | 1100 | 56100 | 产地：北京厂家：联想（北京）有限公司 | 1年 |
| 10 | 高拍仪 | 捷宇A4-510Z | 1. 传感器：1/2.5〞CMOS；物理分辨率：3742×2806（1000万像素）；图像色彩：RGB（24位真彩色）；对焦方式：自动调焦；

2.视角范围 56度；曝光模式 自动/手动；白平衡：自动/手动；3.原稿类型 身份证、文档、各类凭证；拍摄尺寸A4纸幅面；4.图片格式 彩色、黑白、灰度；图片大小：≤400K；无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等；常规光线变化不影响图片质量；5.镜头可以上下左右微调6颗LED辅助光源；6.信噪比≥48dB成像速度 ≤1秒；畸变指标 ≤1%；接口 USB2.0；大小250mm\*330mm；高度430mm；重量900g ；设备功率2.5 W；设备寿命≥5万小时；7、产品底板刻度包括身份证（凹槽）、A5、A4纸三种规格；、底板内置USB-HUB、可提供2个扩展USB口、底座与支架连接、并可能过转折卡扣折叠功能。 | 台 | 17 | 850 | 14450 | 产地：福州厂家：福建捷宇电脑科技有限公司 | 1年 |
| 11 | 居民健康卡读卡器 | 新开普E701 | 卡槽数量3个；支持2个PSAM卡接口及1个接触式IC卡接口通讯接口：USB读卡频率：13.56M功耗<2W支持winxp/win7操作系统/免费提供接口程序协助二次开发； | 台 | 272 | 300 | 81600 | 产地：郑州厂家：新开普电子股份有限公司 | 1年 |
| 12 | 身份证读卡器 | 华视CVR-100XG | ◎ 成像景深：5mm◎ 电源：(Input:100-240Vac,50/60Hz,Output:5Vdc,1000mA)◎ 可靠性：100万次◎ 成像范围： MAX：126mm×95mm◎ 成像模式：8位/灰阶、24位/彩色◎ 通讯接口：USB2.0◎ 外形尺寸：（L，W，H）：220mm×195mm×96mm(±2%)◎ RFID识读距离：二代身份证识读范围在0至5cm内◎ 图像传感器：Micron 1320◎ 图像采集时间：身份证小于1S，护照小于1S,不含OCR时间 （系统配置：CPU1.5G DDR512M）◎ 开机启动时间：小于1S支持winxp/win7操作系统/免费提供接口程序协助二次开发/支持读取识别户口页信息 | 台 | 17 | 3200 | 54400 | 产地：深圳厂家：深圳华视电子读写设备有限公司 | 1年 |
| 合 计 | 大写： 壹佰叁拾伍万伍仟叁佰捌拾元整 小写： 1355380 元 |

许昌九方耐特科贸有限公司

2017年4月20日