# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** | **品牌** |
| 1 | 燃气单头大锅灶 | 304#不锈钢板厚≥1.2mm，铸铁炉膛，骨架≥40\*40国标角钢，燃气节能环保炉头，自动、手动点火装置，带不锈钢锅。 | 台 | 5 | 2560 | 12800 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 3 | 调料柜 | 尺寸：500\*1000\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 5 | 880 | 4400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 4 | 燃气双炒单尾小炒炉★ | 304#不锈钢板厚≥1.5mm，铸铁炉膛，骨架≥40\*40国标角钢，燃气节能环保炉头，自动、手动点火装置。 | 台 | 1 | 3840 | 3840 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 5 | 燃气吊汤灶 | 304#不锈钢板厚≥1.2mm，铸铁炉膛，骨架≥40\*40国标角钢，燃气节能环保炉头，自动、手动点火装置。 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 6 | 单通工作台 | 尺寸：1800\*600\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 1600 | 3200 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 7 | 背靠背水池（带柜子） | 尺寸：1600\*700\*800mm 1、304#不锈钢钢板整体冲压成型，外形美观， 不锈钢钢板厚度为≥1.2mm； 2、具备有加高挡水边防溅功能。 | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 8 | 双门平台雪柜（冷冻） | 容量:≥260L。 温度范围：冷冻-18摄氏度 制冷类型：直冷。 | 台 | 4 | 2480 | 9920 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 9 | 二层台面立架 | 尺寸：1800\*300\*600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 台 | 2 | 432 | 864 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 10 | 四门高身雪柜★ | 总有效容积：≥850L 控温范围：冷藏2到10摄氏度 冷冻-19到-11摄氏度； | 台 | 3 | 4080 | 12240 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 11 | 四门碗柜 | 尺寸：1200\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 1760 | 1760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 12 | 四层栅格层架★ | 尺寸：1200\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.5mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 720 | 720 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 13 | 开水器带底座 | 电压/功率：220V/3kw 整机采用不锈钢制作。1、缺水时会自动关闭加热功能，防止机器干烧； 2、有水位线刻度尺，工作指示灯，双铜芯水龙头。 | 台 | 1 | 1376 | 1376 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 14 | 燃气四头煲仔炉 | 304#不锈钢板厚≥1.2mm，铸铁炉膛，骨架≥40\*40国标角钢，燃气节能环保炉头，手动点火装置。 | 台 | 1 | 960 | 960 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 15 | 上水软连接 | 不锈钢丝精密编织 | 套 | 8 | 64 | 512 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 16 | 水龙头 | 1、弯管可360度自由旋转；2、采用防滑手柄。 | 个 | 3 | 288 | 864 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 17 | 下水器 | 内含全不锈钢蓄水盖、不锈钢提篮、不锈钢封水伞、橡胶垫片、塑胶螺帽。 | 个 | 3 | 40 | 120 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 18 | 下水波纹软管 | 长度：80cm，适用于低温以及油渍等复杂环境。 | 个 | 9 | 45 | 405 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 19 | 油水分离器 | 尺寸：450\*250\*250mm 使用不锈钢材质 隔油设备箱体分为两档三格。 | 台 | 9 | 480 | 4320 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 20 | 简易工作台 | 规格尺寸：1800\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 3 | 880 | 2640 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 21 | 单头电磁吊汤灶 | 尺寸：700\*850\*1250mm 电压/功率：380v/≥15kw。 | 台 | 1 | 7200 | 7200 | 佛山/佛山市顺德区天思电器有限公司 | 海晖 |
| 22 | 电饼铛 | 功率：≥5kw。温度范围：0-300摄氏度 | 台 | 4 | 1360 | 5440 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 23 | 双门蒸饭柜 | 蒸饭:≥120kg(米饭)72kg(面粉) | 台 | 2 | 3200 | 6400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 24 | 三门电烤箱 | 1、不锈钢正面，玻璃透视窗； 2、底火面火自动双控温发热管直管排列，温度均匀；3、烘炉分三层型式，各层独立控制，可同时使用，也可单屋单层使用；4、每层的面火、底火分别独自控温； | 台 | 1 | 5760 | 5760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 25 | 十三盆醒发箱 | 温度范围：30-40摄氏度，湿度范围：80-85%，额定功率：2.3kw，额定电压：220v | 台 | 1 | 1920 | 1920 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 26 | 十二盆饼车 | 304#不锈钢钢板厚度≥1.2mm，配有万向静音轮，不割手。 | 台 | 2 | 576 | 1152 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 27 | 电磁80型大锅灶★ | 电压/功率： 380v/30kw。 | 台 | 1 | 9280 | 9280 | 佛山/佛山市顺德区天思电器有限公司 | 海晖 |
| 28 | 电磁1米大锅灶 | 电压/功率： 380v/30kw。 | 台 | 1 | 11000 | 11000 | 佛山/佛山市顺德区天思电器有限公司 | 海晖 |
| 29 | 馒头成型机 | 电压：380v/3.0kw 产量：≥65个/分钟， 机身外体为不锈钢制作，操作简单，清理方便，清洁卫生。 | 台 | 1 | 7200 | 7200 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 30 | 包子机★ | 产 能：≥3000个/h 功　　率：4.0kw 电 压：220V 1、轻巧型机身，设计合理，结构紧凑，挪动方便，不占空间。2、优质不锈刚制造，符合国家食品卫生标准。 | 台 | 1 | 20800 | 20800 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 31 | 单通工作台 | 尺寸：1500\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 32 | 二层台面立架 | 尺寸：1500\*300\*600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 台 | 2 | 416 | 832 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 33 | 双门平台雪柜 | 总有效容积：≥260L 控温范围：冷藏2到10摄氏度. | 台 | 2 | 2480 | 4960 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 34 | 单星盆水池（带柜子） | 规格尺寸：700\*800\*950mm 304#不锈钢钢板整体冲压成型，外形美观， 不锈钢钢板厚度为≥1.2mm； | 台 | 1 | 1280 | 1280 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 35 | 搅拌机(打蛋器） | 额定电压 : 220V； 和面量: ≥8kg； | 台 | 1 | 2640 | 2640 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 36 | 工具 | 内含维修搅拌机的全部专用工具 | 套 | 1 | 160 | 160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 37 | 卧式和面机★ | 功率：380v/2.2kw；容量：≥50公斤1、与食物接触部分均不锈钢或同类材料制造；2、整机食品级不锈钢制作。 | 台 | 1 | 5280 | 5280 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 38 | 压面机★ | 生产效率：≥300kg/次 功率：380v/4kw | 台 | 1 | 3456 | 3456 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 39 | 工具 | 内含维修压面机的全部专用工具 | 套 | 1 | 160 | 160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 40 | 木案工作台 | 尺寸：1500\*600\*800mm 柳木面板 ；立柱≥Φ38\*1.2mm不锈钢管，可调脚设计。 | 台 | 1 | 1608 | 1608 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 41 | 背靠背水池（带柜子） | 尺寸：1600\*700\*800mm 304#不锈钢钢板整体冲压成型，外形美观， 不锈钢钢板厚度为≥1.2mm； | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 42 | 开水器带底座 | 电压/功率：380V/9kw 整机采用不锈钢制作。 2、缺水时会自动关闭加热功能，防止机器干烧； 2、有水位线刻度尺，工作指示灯，双铜芯水龙头。 | 台 | 1 | 1376 | 1376 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 43 | 四门冰柜 | 总有效容积：≥840L 控温范围：冷藏2到10摄氏度 冷冻-18到-10摄氏度； | 台 | 1 | 4080 | 4080 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 44 | 上水软连接 | 尺寸： 长80cm 材质：不锈钢丝精密编织 | 套 | 6 | 64 | 384 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 45 | 水龙头 | 材质：加厚全铜主体，PDV多层电镀、加厚全层曲脚。 说明：1、弯管可360度自由旋转，使用方便；2、采用防滑手柄，人性化设计。 | 个 | 3 | 288 | 864 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 46 | 下水器 | 配置：内含全不锈钢蓄水盖、不锈钢提篮、不锈钢封水伞、橡胶垫片、塑胶螺帽。 | 个 | 3 | 40 | 120 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 47 | 下水波纹管 | 长度：80cm，适用于低温以及油渍等复杂环。 | 台 | 4 | 45 | 180 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 48 | 油水分离器 | 尺寸： 450\*250\*250mm 材质：不锈钢材质。说明：隔油设备箱体分为两档三格，过滤效果显著。 | 台 | 5 | 480 | 2400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 49 | 单通工作台 | 尺寸：1500\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 50 | 四门冰柜 | 总有效容积：≥850L 总有效容积：≥850L 控温范围：冷藏2到10摄氏度 冷冻-19到-11摄氏度； | 台 | 1 | 4080 | 4080 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 51 | 四层栅格层架 | 尺寸：1200\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 720 | 720 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 52 | 二层台面立架 | 尺寸：1500\*300\*600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 台 | 2 | 416 | 832 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 53 | 双门平台雪柜 | 总有效容积：≥260L 控温范围：冷藏2到10摄氏度. | 台 | 2 | 2480 | 4960 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 54 | 双星水池中间平板工作柜 | 尺寸：1800\*700\*800mm 304#不锈钢钢板整体冲压成型，外形美观， 不锈钢钢板厚度为≥1.2mm； | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 55 | 四门碗柜 | 尺寸：1200\*500\*1800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 1760 | 1760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 56 | 制冰机 | 技术参数: 日产冰量：≥50 kg | 台 | 1 | 5760 | 5760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 57 | 出（出）菜工作台 | 尺寸：1500\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 848 | 1696 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 58 | 出（接）菜工作台 | 尺寸：1800\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 880 | 1760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 59 | 上水软连接 | 尺寸： 长80cm 材质：不锈钢丝精密编织 | 套 | 2 | 64 | 128 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 60 | 水龙头 | 材质：加厚全铜主体，PDV多层电镀、加厚全层曲脚。 说明：1、弯管可360度自由旋转，使用方便；2、采用防滑手柄，人性化设计。 | 个 | 2 | 288 | 576 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 61 | 下水器 | 配置：内含全不锈钢蓄水盖、不锈钢提篮、不锈钢封水伞、橡胶垫片、塑胶螺帽。 | 个 | 2 | 40 | 80 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 62 | 下水波纹管 | 长度：80cm，适用于低温以及油渍等复杂环。 | 台 | 2 | 45 | 90 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 63 | 油水分离器 | 尺寸： 450\*250\*250mm 材质：不锈钢材质。说明：隔油设备箱体分为两档三格，过滤效果显著。 | 台 | 2 | 480 | 960 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 64 | 双孔收餐台(带柜子） | 尺寸：1500\*700\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 3 | 1920 | 5760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 65 | 定制收餐车 | 尺寸：根据双孔收餐台定制，与此配合使用 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 4 | 560 | 2240 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 66 | 双星左平板水池（带柜子） | 尺寸：1800\*700\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 67 | 长龙式洗碗机 | 最大洗涤量：250-3000碟/小时，最大洗涤高度：420mm，主机加热功率：12kw，漂洗加热功率：30kw。 | 台 | 1 | 96000 | 96000 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 68 | 工具 | 说明：内含维修洗碗机的全部专用工具 | 套 | 1 | 320 | 320 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 69 | 入机台 | 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。。 | 台 | 1 | 1040 | 1040 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 70 | 出机台 | 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 800 | 800 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 71 | 入花洒水龙头 | 说明：采用全铜防爆孔，杜绝爆裂，不被腐蚀，安全耐用，外形美观大方。实用性强。 | 个 | 2 | 2880 | 5760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 72 | 入机台花洒水龙头支架 | 说明：定制，不锈钢材质，不易被腐蚀、牢固安全。 | 个 | 1 | 2880 | 2880 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 73 | 定制保洁柜 | 尺寸：900\*500\*1800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 1680 | 3360 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 74 | 凉碗工作台 | 尺寸：1500\*700\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 832 | 1664 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 75 | 双门不锈钢消毒柜 | 额定功率：2.4kw容量：≥600L。说明：304#不锈钢钢板制作，采用热风循环，最高温度达到≥150℃。 | 台 | 4 | 5600 | 22400 | 山东/山东宇王厨业有限公司 | 宇王 |
| 76 | 上水软连接 | 尺寸： 长80cm 材质：不锈钢丝精密编织 | 套 | 3 | 64 | 192 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 77 | 水龙头 | 材质：加厚全铜主体，PDV多层电镀、加厚全层曲脚。 说明：1、弯管可360度自由旋转，使用方便；2、采用防滑手柄，人性化设计。 | 个 | 3 | 288 | 864 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 78 | 下水器 | 配置：内含全不锈钢蓄水盖、不锈钢提篮、不锈钢封水伞、橡胶垫片、螺帽。 | 个 | 3 | 40 | 120 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 79 | 下水波纹软管 | 长度：80cm，适用于低温以及油渍等复杂环境。 | 个 | 3 | 45 | 135 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 80 | 油水分离器 | 尺寸： 450\*250\*250mm 材质：304#不锈钢，厚度为1.2mm。说明：隔油设备箱体分为两档三格，过滤效果显著。 | 台 | 3 | 480 | 1440 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 81 | 大单星盆水池柜 | 尺寸： 1200\*700\*950mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 1840 | 1840 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 82 | 多功能切菜机★ | 生产效率：200-1000kg/h 说明：所有材料采用符合卫生标准的不锈钢，电机功率设计合理均采用PS防水型，清刷时防水性能优良。 | 台 | 1 | 4736 | 4736 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 83 | 工具 | 说明：内含维修多功能切菜机的全部专用工具 | 套 | 1 | 160 | 160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 84 | 绞切肉机 | 电压/功率：220v/1.2kw 产量：≥200kg/h。 | 台 | 1 | 2976 | 2976 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 85 | 工具 | 说明：内含维修多功能绞切肉机的全部专用工具 | 套 | 1 | 160 | 160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 86 | 土豆脱皮机 | 额定电压：220v 生产能力：≥200kg/h | 台 | 1 | 3456 | 3456 | 山东/山东天龙炊具机械有限公司 | 天龙 |
| 87 | 三星盆水池柜 | 尺寸：1800\*700\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 88 | 双层平板工作台 | 尺寸：1800\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 7 | 880 | 6160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 89 | 双门平台雪柜 | 尺寸：1500\*800\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 2480 | 2480 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 90 | 四门高身雪柜 | 总有效容积：≥840L 控温范围：冷藏2到10摄氏度 冷冻-18到-10摄氏度； | 台 | 2 | 4080 | 8160 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 91 | 四层栅格层架 | 尺寸：1500\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 92 | 四层平板层架 | 尺寸：1500\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。。 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 93 | 二层台面立架 | 尺寸：1500\*300\*600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 1 | 416 | 416 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 94 | 宰杀台 （带柜子） | 尺寸：1200\*700\*800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 3 | 1360 | 4080 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 95 | 上水软连接 | 尺寸： 长80cm 材质：不锈钢丝精密编织 | 套 | 7 | 64 | 448 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 96 | 水龙头 | 材质：加厚全铜主体，PDV多层电镀、加厚全层曲脚。 说明：1、弯管可360度自由旋转，使用方便；2、采用防滑手柄，人性化设计。 | 个 | 7 | 288 | 2016 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 97 | 下水器 | 配置：内含全不锈钢蓄水盖、不锈钢提篮、不锈钢封水伞、橡胶垫片、塑胶螺帽。 | 个 | 7 | 40 | 280 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 98 | 下水波纹软管 | 长度：80cm，适用于低温以及油渍等复杂环境。 | 个 | 7 | 45 | 315 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 99 | 油水分离器 | 尺寸： 450\*250\*250mm 材质：304#不锈钢，厚度为1.2mm。 说明：隔油设备箱体分为两档三格，过滤效果显著。 | 台 | 7 | 480 | 3360 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 100 | 花洒水龙头 | 说明：采用全铜防爆孔，杜绝爆裂，不被腐蚀，安全耐用，外形美观大方。实用性强 | 个 | 1 | 2880 | 2880 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 101 | 米面架 | 尺寸： 1000\*600\*150mm 材质：304#不锈钢，厚度为1.2mm。 | 台 | 4 | 448 | 1792 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 102 | 高身储物柜 | 尺寸：1200\*600\*1800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 5 | 2080 | 10400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 103 | 四层平板层架 | 尺寸：1500\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 104 | 四层栅格层架 | 尺寸：1500\*500\*1600mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 105 | 高身储物柜 | 尺寸：1200\*600\*1800mm 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，底部可调地脚。 | 台 | 5 | 2080 | 10400 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 106 | 平板车 | 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm，配万向静音轮。 | 台 | 4 | 576 | 2304 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 107 | 地沟篦子 | 尺寸：580\*350\*25mm 不锈钢钢板厚度为≥1.2mm， | 块 | 235 | 80 | 18800 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 108 | 油烟净化一体机★ | 尺寸：根据现场实际情况定做 说明：1、烟罩上过滤油烟97%以上，纳米水雾场降温隔离，有效消除火灾隐患；2、所有内部单元可方便的进行拆卸清洗方便。 | 米 | 9.7 | 9700 | 94090 | 深圳/深圳市高德威技术有限公司 | 高德威 |
| 109 | 炉后封板 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 平方米 | 25.65 | 240 | 6156 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 110 | 双层装饰板 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 平方米 | 8.775 | 240 | 2106 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 111 | 室内管道 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 米 | 15 | 456 | 6840 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 112 | 弯头 | 尺寸：根据现场实际情况定做304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 个 | 8 | 464 | 3712 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 113 | 风柜 | 规格：7.5kw 风机框架金属冷弯成形机组一次拉伸而成,内层为消声材料,效率高,噪声低,风量大。 | 台 | 1 | 4640 | 4640 | 深圳/深圳市高德威技术有限公司 | 高德威 |
| 114 | 油烟净化一体机 | 尺寸：根据现场实际情况定做 1、烟罩上过滤油烟97%以上，纳米水雾场降温隔离，有效消除火灾隐患；2、所有内部单元可方便的进行拆卸清洗方便； | 米 | 8.3 | 9700 | 80510 | 深圳/深圳市高德威技术有限公司 | 高德威 |
| 115 | 炉后封板 | 尺寸：根据现场实际情况定做 材质：304#不锈钢材质厚度为1.2mm。说明：确保达到不漏油、无接缝，对接牢固，外观整洁，易于清理。 | 平方米 | 22.61 | 300 | 6783 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 116 | 双层装饰板 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 平方米 | 7.735 | 1000 | 7735 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 117 | 室内管道 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 米 | 10 | 456 | 4560 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 118 | 弯头 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 个 | 1 | 464 | 464 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 119 | 风柜 | 规格：7.5kw 风机框架金属冷弯成形机组一次拉伸而成,内层为消声材料,效率高,噪声低,风量大。 | 台 | 1 | 3199 | 3199 | 深圳/深圳市高德威技术有限公司 | 高德威 |
| 120 | 不锈钢烟罩 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 平方米 | 4.2 | 580 | 2436 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 121 | 不锈钢烟室 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 米 | 3.5 | 456 | 1596 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 122 | 不锈钢烟管 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 米 | 15 | 456 | 6840 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 123 | 不锈钢弯头 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 个 | 1 | 456 | 456 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 124 | 不锈钢变头 | 尺寸：根据现场实际情况定做 304#不锈钢钢板厚度为≥1.2mm。 | 个 | 1 | 512 | 512 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 125 | 轴流风机 | 型号：≥12000风量 | 台 | 1 | 4640 | 4640 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 126 | 排烟辅助材料 | 内含排烟所使用的配件等采购清单未提及的一切与排烟有关的耗材或电气。 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 127 | 油水分离器 | 尺寸： 450\*250\*250mm 材质：不锈钢材质。说明：隔油设备箱体分为两档三格，过滤效果显著。 | 台 | 1 | 480 | 480 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 128 | 蒸汽发生器（44火排） | 尺寸：500mm\*500\*950mm 技术参数：耗气量：≤4kg/h 蒸汽产量：≥90L/h蒸汽时间：3-5分钟 可加热水：≥500L/h | 台 | 1 | 5760 | 5760 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 129 | 煮面炉 | 不锈钢制作，筛数：≥ 6筛 | 台 | 2 | 1520 | 3040 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |
| 130 | 单门蒸车 | 蒸饭:≥60kg(米饭)36kg(面粉) | 台 | 1 | 1680 | 1680 | 山东/山东鑫广润商用厨具有限公司 | 鑫广润 |

投标人（公章）：山东鑫广润商用厨具有限公司