**C包技术参数**

1. **货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 办公桌 | 主要技术指标：  1.面材：优质0.6mm胡桃木皮贴面，，纹路清晰自然，经防腐防虫防潮等技术处理；  2.基材：采用E1环保标准中密度纤维板，游离甲醛的释放量达到GB18580-2001标准要求；  3.油漆：采用知名品牌油漆，五底三面涂装工艺，UV底漆，PU面漆，硬度达到2H级，漆膜理化性能达到GB/T 3324-2008标准规定；  4.结构采取5个抽屉1个柜子。  5.五金件：选用知名品牌优质阻尼的铰链、滑轨和锁具；  6.规格：1400\*800\*760H.(mm) | 张 | 5 | 实验学校小学部 |
| 2 | 办公椅 | 1、面材：优质真皮，经过防霉、防污等工艺处理，透气、韧性好，结实耐用；  2、基材：优质橡木，纹路清晰自然，含水率参照国家相关标准要求，经防腐防虫防潮等技术处理；  3、泡棉:高密度一次成型PU泡棉，座密度≥45kg/m³，背密度≥40kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，通过不助燃测试标准，疲劳差小于5%； 4、油漆：采用知名品牌油漆，五底三面涂装工艺，UV底漆，PU面漆，硬度达到2H级，漆膜理化性能达到GB/T 3324-2008标准规定；  5、五金件：选用知名品牌。  6、实木四脚椅,带扶手。 | 把 | 5 |
| 3 | 讲桌 | 产品要求：胡桃色110\*50\*105（单位：cm）。1：基材：采用优质环保E1级中密度纤维板。  2：面材:0.6mm厚护套木皮饰面，板材饰面均两面双帖，无明显色差，拼接处材色纹理协调一致，实木封边。  3：油漆：底漆及面漆采用优质亚光隐孔PU油漆，两面均衡油饰，无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。  4：工艺：实木封边，与板面结合良好，板材与木皮贴合紧密。  5：功能：设计结构合理，外形美观。 | 张 | 7 |
| 4 | 教师办公桌 | 胡桃色主要技术指标：  规格：1400\*800\*760H.  1.面材：优质0.6mm胡桃木皮贴面，，纹路清晰自然，经防腐防虫防潮等技术处理；  2.基材：采用E1环保标准中密度纤维板，游离甲醛的释放量达到GB18580-2001标准要求；  3.油漆：采用知名品牌油漆，五底三面涂装工艺，UV底漆，PU面漆，硬度达到2H级，漆膜理化性能达到GB/T 3324-2008标准规定；  4.五金件：选用知名品牌优质阻尼的铰链、滑轨和锁具； | 张 | 13 | 实验学校初中部 |
| 5 | 讲桌 | 110\*50\*105（单位：cm），柚木色  1：基材：采用优质环保E1级中密度纤维板。  2：面材:0.6mm厚护套木皮饰面，板材饰面均两面双帖，无明显色差，拼接处材色纹理协调一致，实木封边。  3：油漆：底漆及面漆采用优质亚光隐孔PU油漆，两面均衡油饰，无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。  4：工艺：实木封边，与板面结合良好，板材与木皮贴合紧密。  5：功能：设计结构合理，外形美观。 | 张 | 10 |
| 6 | 食堂灶台 | 110\*145\*135（cm）不锈钢1台，采用1.2mm不锈钢板焊接而成。其它为1.0mm厚。炉体骨架采用50\*50\*3.5mm角钢，黑体炉膛采用50mm无逢不锈钢管，炉身为钢柱结构，炉脚可调炉高的不锈钢子弹脚，炉膛内采用耐火棉以及耐火砖砌成。能源采用天然气，应使用节能环保炉头。锅口尺寸大小需满足业主方要求。 | 台 | 1 |
| 100\*135\*125（cm）不锈钢2台采用1.2mm不锈钢板焊接而成。其它为1.0mm厚。炉体骨架采用50\*50\*3.5mm角钢，黑体炉膛采用50mm无逢不锈钢管，炉身为钢柱结构，炉脚可调炉高的不锈钢子弹脚，炉膛内采用耐火棉以及耐火砖砌成，能源采用天然气，应使用节能环保炉头。锅口尺寸大小需满足业主方要求。 | 台 | 2 |
| 7 | 阅览室双面书架 | 1：整体规格：L950\*D450\*H2000mm，六层双面存取。每层架间距离可均匀调整，每层中有防侧滑、后滑的隔档分隔 。  2：材料：钢板采用一级冷轧优质钢板，折弯冲压而成。钢板厚度：立柱≥1.5mm，底框≥1.5mm。搁板、挂板≥1.5mm，其余均≥0.8mm。  3：生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉，颜色亚光白。喷塑硬度＞0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。搁板承重≥80Kg；  层距可调。搁板正面高度≥22mm，顶板正面高度≥35mm，立柱正面宽度≥45mm，底座正面高度≥140mm，挡板高度≥80mm。  4：整体要求：书架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺，书架底脚无易损伤地面的尖锐棱角，表面喷涂均匀光滑。 | 个 | 42 |
| 8 | 办公室铁皮柜 | 主要技术指标：  1、采用0.6mm一级冷轧钢板，补强采用1.0mm一级冷轧钢板，坚固耐用，自动化生产线，  2、油漆：采用立邦环保金属漆，十隧道静电喷涂工艺，漆面厚度20um，硬度达到H级；  3、柜体上下四开门，上为玻璃门，内部两块活动层板，下门内配一块活动层板门；  4、五金件：选用知名品牌的铰链、滑轨和锁具；  5、规格：850\*390\*1800（mm）。 | 个 | 20 |
| 9 | 课桌凳 | 1、桌子外形尺寸 600\*400\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  2、桌面采用优质多层双贴面防火板，厚度≥16mm。  3、桌斗：内部尺寸 500\*310\*150（mm），采用冷轧钢板一次成型。  4、桌架主材采用30\*30\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接。  5、凳子外形尺寸 340\*240\*\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  6、凳子面同桌面要求，凳子面下面用1.0mm钢板冲压成型的托盘包裹木质凳面。  7、凳子框架采用25\*25\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接而成。  8、其它要求参照国家相关产品标准。 | 套 | 600 | 学府街小学 |
| 10 | 软木板黑板 | 软木黑板4.7m\* 1.2m厚1.2cm 2cm不锈钢边黑板 | 块 | 24 |
| 11 | 学生课桌凳 | 1、桌子外形尺寸 600\*400\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  2、桌面采用优质多层双贴面防火板，厚度≥16mm。  3、桌斗：内部尺寸 500\*310\*150（mm），采用冷轧钢板一次成型。  4、桌架主材采用30\*30\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接。  5、凳子外形尺寸 340\*240\*\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  6、凳子面同桌面要求，凳子面下面用1.0mm钢板冲压成型的托盘包裹木质凳面。  7、凳子框架采用25\*25\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接而成。  8、其它要求参照国家相关产品标准。 | 套 | 500 | 李庄小学 |
| 12 | 办公椅 | 65\*56\*97（单位：cm），木质件采用橡木框架，座面采用环保皮，海绵为优质高弹一次成型PU海绵。 | 把 | 10 |
| 13 | 办公桌椅 | 办公桌：140\*70\*76（单位：cm）表面材料：0.6mm以上优质胡桃木皮；封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木材，内材为优质中密度纤维板。  结构采取5个抽屉1个柜子。  办公椅：65\*56\*97（单位：cm）木质件采用橡木框架，座面采用环保皮，海绵为优质高弹一次成型PU海绵。 | 套 | 25 |
| 14 | 讲桌 | 100\*120\*50（单位：cm）表面材料：0.6mm以上优质胡桃木皮；封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木材。内材为优质橡木。 | 个 | 6 |
| 15 | 小绿书架 | 80\*80\*40（单位：cm），基材采用实木制作，甲醛释放量符合GB18580/防火板贴面。金属扣手：表面处理平整光滑，厚度均匀一致，可承重≥80kg重量。 | 个 | 8 |
| 16 | 铁皮柜 | 灰色；规格长\*宽\*高：80\*40\*195（单位：cm）  优质一级冷轧钢板。厚度0.6mm；  结构采用四门四层。 | 个 | 20 |
| 17 | 课桌凳 | 1、桌子外形尺寸 600\*400\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  2、桌面采用优质多层双贴面防火板，厚度≥16mm。  3、桌斗：在签订合同时与校方确定。  4、桌架主材采用30\*30\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接。  5、凳子外形尺寸 340\*240\*\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  6、凳子面同桌面要求，凳子面下面用1.0mm钢板冲压成型的托盘包裹木质凳面。  7、凳子框架采用25\*25\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接而成。  8、其它要求参照国家相关产品标准。 | 套 | 200 | 菅庄小学 |
| 18 | 图书馆双面书架 | 双面书架材质：产品采用国标优质冷轧钢板，每组书架：45\*90\*200深\*宽\*高（单位：cm）,  阅读桌：160\*80\*57(单位：cm),一、结构与功能：1、书架结构有底座，立柱，搁板，挂板，顶板，侧护等部分组成，共6层；2、底架为分段组合式，具有对接与互换性；3、隔板与扣钩的支撑板，组合后平稳牢固，层与层的间距可以自由调整。每层隔板均承受80KG；4、产品环保无毒无害，无气味，颜色可选。5、焊接部分采用高标准熔接焊后打磨，表面平整光滑。  二、书架技术参数：材料优质冷轧钢板 立柱1.5mm；层板、侧板、书挡、顶板1.5mm；挂板1.5mm，底坐1.5mm，喷塑全部结构涂层厚度0.2mm 表面平整光亮。三、服务保障体系；所有产品享有五年质保。 | 组 | 35 | 邓庄中学 |
| 19 | 图书室阅览桌 | 件 | 10 |
| 20 | 图书室钢架椅子 | 个 | 65 |
| 21 | 课桌凳 | 1、桌子外形尺寸 600\*400\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  2、桌面采用优质多层双贴面防火板，厚度≥16mm。  3、桌斗：内部尺寸 500\*310\*150（mm），采用冷轧钢板一次成型。  4、桌架主材采用30\*30\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接。  5、凳子外形尺寸 340\*240\*\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  6、凳子面同桌面要求，凳子面下面用1.0mm钢板冲压成型的托盘包裹木质凳面。  7、凳子框架采用25\*25\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接而成。  8、其它要求参照国家相关产品标准。 | 套 | 330 |
| 22 | 窗帘 | 1.7\*1.8（单位：m）  采用优质布料，按学校具体尺寸制作。 | 套 | 88 | 邓庄蒋关小学 |
| 23 | 防滑毡垫 | 1.2\*204（m）  采用优质毛毡，无脱落、划痕，外形美观大方。 | 个 | 1 |
| 24 | 学生课桌凳 | 1、桌子外形尺寸 600\*400\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  2、桌面采用优质多层双贴面防火板，厚度≥16mm。  3、桌斗：在签订合同时与校方确定。  4、桌架主材采用30\*30\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接。  5、凳子外形尺寸 340\*240\*\*高（mm），高度在签订合同时由校方提供。  6、凳子面同桌面要求，凳子面下面用1.0mm钢板冲压成型的托盘包裹木质凳面。  7、凳子框架采用25\*25\*1.2（mm）方钢管或类似扁圆钢管焊接而成。  8、其它要求参照国家相关产品标准。 | 套 | 350 |
| 25 | 教师办公桌教师办公椅 | 办公桌：140\*70\*80（单位：cm）表面材料料：0.6mm以上优质胡桃木皮；封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木材，内材为优质中密度纤维板。 | 套 | 22 |
| 办公椅：65\*56\*97（单位：cm）木质件采用橡木框架，座面采用环保皮，海绵为优质高弹一次成型PU海绵 |
| 26 | 档案柜 | 主要技术指标：  1、采用0.6mm一级冷轧钢板，补强采用1.0mm一级冷轧钢板，坚固耐用，自动化生产线，  2、油漆：采用立邦环保金属漆，十隧道静电喷涂工艺，漆面厚度20um，硬度达到H级；  3、柜体上下四开门，上为玻璃门，内部两块活动层板，下门内配一块活动层板门；  4、五金件：选用知名品牌的铰链、滑轨和锁具；  5、规格：850\*390\*1800H。（mm） | 个 | 20 | 将官池一中 |
| 27 | 电脑桌 | 规格：1200\*600\*780mm三聚氢氨板，甲醛安全标准达国标，坚固耐用。国标五金件。 | 张 | 10 | 新东街小学 |
| 28 | 会议室会议桌 | 5000\*1800\*800（单位：mm）  表面材料：0.6mm以上优质胡桃木皮；封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木材，内材为优质中密度纤维板。 | 张 | 1 |
| 29 | 会议室会议椅 | 65\*56\*97（单位：cm）木质件采用橡木框架，座面采用环保皮，海绵为优质高弹一次成型PU海绵 | 把 | 20 |
| 30 | 班级旗架 | 75\*60（单位：cm） | 套 | 30 |
| 31 | 图书柜 | 1：整体规格：L950\*D450\*H2000mm，六层双面存取。每层架间距离可均匀调整，每层中有防侧滑、后滑的隔档分隔 。 2：材料：钢板采用一级冷轧优质钢板，折弯冲压而成。钢板厚度：立柱≥1.5mm，底框≥。1.5mm。搁板、挂板≥1.5mm，其余均≥0.8mm。  3：生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉，颜色亚光白。喷塑硬度＞0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。搁板承重≥80Kg；  层距可调。搁板正面高度≥22mm，顶板正面高度≥35mm，立柱正面宽度≥45mm，底座正面高度≥140mm，挡板高度≥80mm。  4：整体要求：书架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺，书架底脚无易损伤地面的尖锐棱角，表面喷涂均匀光滑。 | 套 | 30 |
| 32 | 办公桌、椅 | 140\*70\*80（单位：cm）,办公桌：140\*70\*76（单位：cm）表面材料：0.6mm以上优质胡桃木皮；封边用材：与贴面用材种类相同或与之相搭配的实木材，内材为优质中密度纤维板。  办公椅：65\*56\*97（单位：cm）木质件采用橡木框架，座面采用环保皮，海绵为优质高弹一次成型PU海绵 | 套 | 30 |
| 33 | 沙发 | 3+1+1样式组合1.面料：优质西皮，  2.海绵：高密度定型海绵，软硬适中，回弹性好；抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适，理化性能应符合国家现行标准。  3.椅架:采用橡木实木制作, 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学，可承300kg压力。  4.油漆：木质部分采用环保聚脂漆，经过五底三面油漆工序。 | 套 | 10 |
| 34 | 柜子 | 灰色；规格长\*宽\*高：80\*40\*195（单位：cm）  优质一级冷轧钢板。厚度≥0.6mm；  采用四门四层结构。 | 套 | 50 |