# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 扩音器 | 十度SD-S258 | 频率响应：80Hz-12KHz；最大输出功率：10W功能特点：TF卡，U盘直读供电方式：DC 5V，锂电池阻抗4Ω充电3小时可使用12小时左右 | 台 | 27 | 100 | 2700 | 深圳市深圳市十度数码科技有限公司 |
| 2 | 电视机 | 长虹50J2200 | 屏幕尺寸：50英寸 智能液晶电视能效等级：三级能效屏幕分辨率：2560\*1440（全高清）屏幕比例：16:9响应时间：≤4ms操作系统：≥安卓 4.4 系统整机消耗功率（W）：≤96W待机功率（W）：≤0.5W\*CPU/GPU： CPU 4核A7 GPU双核Mali450\*内部存储空间：4GB，运行内存1G\*USB2.0 接口：3个；HDMI 接口：2个\*VGA 接口：2个 ，网络接口：1 个AV 输入接口：1 个，AV输出接口1个配备原装电视机壁挂式挂架，外包装印有电视机品牌商标，非不干胶签 | 台 | 27 | 2700 | 72900 | 四川四川长虹电器股份有限公司 |
| 3 | 影碟播放器 | 万利达DVP-830 | 蓝光播放器，碟片格式：MPEG4/RMVB/DVD/VCD | 台 | 27 | 160 | 4320 | 深圳市万利达集团有限公司 |
| 4 | 音箱 | EVW MP-12 | 两路全频设计，强劲、高效输出系统，倒相式低频辐射应用。产品参数：频率响应：≥45Hz-18KHz(±3dB))，灵敏度：94dB SPL(1W@1m)，标称阻抗：8 欧，\*额定功率 ：280W(额定)，450W(最大)覆盖角度：70°(水平)，70°(垂直)低频：≥1x12寸 170磁65芯，高频：1x34芯钛膜高音，箱壳：18mm 桦木板，表面：黑色耐磨粗点喷漆，面罩：黑色铁网，连接器：Speakon NL 4X 2。 | 只 | 54 | 1000 | 54000 | 广州市广州万昌音响有限公司 |
| 5 | 功放 | EVWYD-3010 | 7.5寸电容触屏和智能的影音系统，显示屏对角线长度19CM安卓4.2.2版本的操作系统，可以安装多个第三方影音软件WIFI无线输入网络预装KTV点歌软件，超过两万首的MV歌曲可供下载7.5寸高清电容触摸屏，操作方便手机点歌功能；语音点歌功能；局域网文件读取功能；红外遥控功能；网页浏览功能；蓝牙接收功能；FM收音功能；USB/SD播放功能点歌、卡拉OK处理、功放一体化设计，安装方便。专业的数码卡拉OK效果处理，效果逼真。三路卡拉OK输入，带分路和总路音量控制功能和话筒优先功能四路外部音/视信号输入同步切换，可接多个设备。大功率、低失真的A/B类放大电路。4U豪华面板设计频率响应：18Hz-20KHz(±3dB)混响效果：12ms-200ms输入灵敏度：350mV 输出功率：380W+380W信噪比：90dB 失真度：≤0.1%音频输出：2V/47K Ohm音调调节：HI：±10dB（10Khz）；LOW: ±10dB(100HZ)；电源消耗：≤1000W | 台 | 27 | 1950 | 52650 | 广州市广州万昌音响有限公司 |
| 6 | 调音台 | EVW PM12FX | 14通道输入调音台前置放大器的12个单声输入，全部单声道都有插入端口；立体声混音母线上有插入端口；100Hz高通滤波器；+48V幻像电源；6段三色电平表；2个子编组输出；内置万用电源。 | 台 | 27 | 990 | 26730 | 广州市广州万昌音响有限公司 |
| 7 | 均衡器 | EVW FE-431 | 2×31段均衡器，频带宽：18HZ-20KHZ;动态范围：109db-115db;信噪比：90db；通道间串音：<-80db。 | 台 | 27 | 776 | 20952 | 广州市广州万昌音响有限公司 |
| 8 | 无线话筒 | JisazhisACT-815 | UHF一拖二；接收机带液晶显示，信噪比＞80dB；频率响应:40HZ-20KHz；工作距离：无阻隔干扰下100M；全金属手持麦克风。 | 套 | 27 | 860 | 23220 | 恩平市恩平市恒达电器实业有限公司 |
| 9 | 电源时序器 | 清风QF-1103 | 8通道；每通道负载：220V/10A，2200W/通道，最高可达3000W间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮输出电压：DC/5V50MA；控制信号：TRS。 | 台 | 27 | 518 | 13986 | 慈溪市慈溪市清风电子有限公司 |
| 10 | 一体式电脑点歌机 | 撼森Y1500 | 点歌机触摸屏一体式设计，随机带落地支架，触摸屏幕对角尺寸：21.5寸点歌机硬盘：2T歌库数量：4.6万歌曲更新：20万云歌曲/每个月300-500首歌网络连接：内置 无线WIFI屏幕材质：原装A+触摸屏/高清进口背光LED液晶显示屏电压输出：110V-240V,国内外通用音频接口：RCA音频接口：AV输出点歌方式：触摸点歌/移动终端点歌（手机或PAD）/鼠标点歌/微信点歌视频传输：HDMI和AV界面模式：3D动态界面/画中画预览输出比例：16：10/4：3自由切换容量扩展：USB口，可外接U盘或移动硬盘产品功耗：≤20W | 台 | 27 | 2000 | 54000 | 深圳深圳市吉喆科技有限公司 |
| 11 | 广场舞蹈音箱 | EVW N-12CS | 12寸防水单元、配置黑色防水钢网交流220V/50Hz直流12V电源供电，内置电池频率响应：60Hz-18kHz(±3dB-10dB)标称阻抗：8 Ohms额定功率：220W(额定) 440W(峰值)灵敏度：≧96dB信噪比：89dB\*喇叭：低音12寸，150磁 高音：1.4寸25芯远程号角具有FM收音功能、蓝牙接收、USB/SD卡播放、AUX输入、录音功能。带数字显示屏，可显示歌曲歌词方便选歌具有数码卡拉ok混响芯片，两路电吉他输入、无线UHF两路话筒输入、有线2路话筒输入高 中 低音独立调节，主音量、话筒音量、话筒混响、吉它音量调独立调节，数码混响，具有话筒优先功能佩带数字多功能遥控器，最大遥控距离≧7米配备无线话筒1个，传输距离60米内置铝合金伸缩拉杆，底座配置橡胶脚轮。内置充电器，具有充电保护功能音箱体侧面配置一个无线话筒置放空。箱体尺寸（大约）：580 x 360 x320 (mm)材质：ABS塑料坚固耐用，高密度压缩全新塑料 | 台 | 27 | 600 | 16200 | 广州市广州万昌音响有限公司 |
| 12 | 音响机柜 | Ydaudio16UA2 | 标准16U航空音响机柜4㎜加宽铝材包边，三开门设计，可放置调音台，可展开当桌子使用。 | 台 | 27 | 450 | 12150 | 广州市广州市远哒音响器材有限公司 |
| 13 | 数码相机 | 佳能IXUS175 | 最大像素数2050万有效像素2000万光学变焦8倍图像分辨率（4:3）：最大5152×3864 等效35mm焦距28-224mm对焦范围广角：10mm-无穷远，长焦：1300mm-无穷远，微距：1-500mm（广角）最大光圈F3.2-6.9显示屏尺寸2.7英寸显示屏像素23万像素液晶屏 快门速度15-1/2000秒 闪光灯内置曝光控制：白平衡自动，预设（日光，阴天，白炽灯，荧光灯，荧光灯H），支持用户自定义模式；感光度ISO 100-1600 连拍功能：支持拍摄模式自动，P程序，数码影像稳定器，人像，面部优先自拍，低光照，鱼眼效果，微缩景观效果，玩具相机效果，单色，极鲜艳色彩，海报效果，焰火，慢速快门存储卡类型SD/SDHC/SDXC卡文件格式JPEG，MOV，H.264随机配赠16G高速SD卡和相机包 | 台 | 27 | 1060 | 28620 | 北京市北京佳能（中国）有限公司北京分公司 |
| 14 | 数码摄像机 | 欧达C80 | 总像素数：251 万像素有效像素数（运动图像和静止图像）：220万像素[16:9]光学变焦：38倍分辨率：1920\*1080焦距：2.35-89.3毫米数码变焦：100倍/2500倍（可以用两种模式设置放大倍率的最大值）白平衡：自动/白平衡预设/晴天/多云/室内图像稳定器：电动图像稳定器，支持电子防抖功能创意控制：微型画效果、无声电影、8毫米电影、延时拍摄录制介质：SD/SDHC/SDXC存储卡缩略图显示：20个缩略图/页，9个缩略图/页，1个缩略图/页麦克风：内置麦克风扬声器：内置扬声器录制图像大小：静止图像[16:9]、890万像素(3968x2232)；210万像素(1920x1080)LCD显示器：3.0英寸宽屏LCD显示器（230,400点）输出接口：AV、miniHDMI、USB2.0随机配赠16G高速SD卡和摄相机包 | 台 | 27 | 900 | 24300 | 深圳深圳市博亚时代科技有限公司 |
| 合 计 | 大写：人民币肆拾万陆仟柒佰贰拾捌元整 小写：¥406,728.00 |