投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格  及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地  及厂家 |
| 1 | 深松监控智能终端 | LM-NJSS2000B | ◎存储温度:－40℃～85℃ ；工作温度：-10℃～60℃  ◎湿度：10%RH～95%RH(无凝露)◎防护等级： IP66  ◎电磁兼容：III级 B类◎精准定位（北斗或北斗/GPS双模）◎作业深度测量误差：<3CM◎精准计算作业面积，作业面积计算精度不小于97%◎图像采集、实时上传精准定位◎实时显示深松作业深度，不合格及时报警提醒◎传感器损坏或断开自动识别提醒◎数据存储◎方便安装，一次校正 | 套 | 200 | 3300 | 660000 | 许昌雷鸣电子科技有限公司 |
| 2 | 深松作业手机APP开发 | AndroidLm-ss1.6 | 开发环境:Eclipse IDE for java EE Developers  安卓开发环境扩展: Android SDK（Software Development Kit）安卓开发框架: AndBase框架Android 4.0以上规格要求，与智慧农机综合平台无缝对接  ◎深松深度监测显示◎深松合格率统计显示◎深松作业面积统计显示◎深松作业现场图片显示  ◎深松车辆作业数据，作业轨迹回放及查询  ◎深松车辆定位显示、调度功能 | 套 | 1 | 196000 | 196000 | 许昌雷鸣电子科技有限公司 |
| 合计 | | 大写：捌拾伍万陆仟元整　　　　　　小写：856000 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌雷鸣电子科技有限公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2017年9月28日