1. **开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| D包 | 市区交通标线施划、交通标志标牌制作、交通护栏购置与安装、信号灯购置与安装 | **大写：伍佰陆拾贰万叁仟柒佰玖拾伍元整**  **小写：5623795元** | 本项目招标完成后至2018年12月31日 | 本项目为交钥匙工程，如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。 |
|  |  |  |  |  |

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期： 2017年 10 月 16 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

**二、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 | 品牌 |
| 1 | 信号灯 | JD400-3-.机动车信号灯，采用高亮度LED光源,**使用寿命≥10.1万小时**。灯壳：采用聚碳酸酯PC塑料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃∅365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命≥10年。灯耗≦15W、规格：1360\*450\*120出光面∅400边100宽符合GB14887-2011 | | 套 | 155 | 2230 | 345650 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| FX400-3-.方向指示信号灯，采用高亮度LED光源，**使用寿命≥10.1万小时**。灯壳：采用聚碳酸酯PC塑料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃∅365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命≥10年。灯耗≦15W、规格：1360\*450\*120出光面∅400边100宽符合GB14887-2011 | | 套 | 94 | 2120 | 199280 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| FJD400-3-.非机动车信号灯，采用高亮度LED光源，**使用寿命≥10.1万小时**。灯壳：采用聚碳酸酯PC塑料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃∅365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命≥10年。灯耗≦15W、规格：1360\*450\*120mm 光面∅400mm 边100mm宽符合GB14887-2011 | | 套 | 133 | 2100 | 279300 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 2 | 步行灯 | RX400-3- 人行信号灯，圆形 参数机动灯 | | 套 | 350 | 2000 | 700000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 3 | 倒计时 | DXSX.1-800\*600C、学习式倒计时采用高亮度，四元素LED发光管、发光强度4000cd/㎡，**寿命≥10.1万小时**。壳体采用聚碳酸酯PC塑料压铸成型。密封采用硅橡胶防尘，阻燃，防雨寿命≥10年，可视距离≥500米，各项性能均达到GAT508-2004标准。 | | 个 | 151 | 2050 | 309550 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 4 | 信号灯镀锌支撑方管、配件 | 1660mm\*60mm\*40mm **壁厚3.5mm**方管、抱箍、螺丝、热镀锌安装、调试 | | 套 | 406 | 260 | 105560 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 24 | 电缆 | KVV22-19\*1 铜线 | | 米 | 3140 | 40 | 125600 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 25 | 电缆 | KVV22-7\*1 铜线 | | 米 | 5490 | 15 | 82350 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 26 | 电缆 | 双 地埋线 NLYV1\*10 | | 米 | 9370 | 8 | 74960 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 27 | 电缆 | RVV-4\*1 铜线 | | 米 | 7462 | 2.5 | 18655 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 28 | 太阳能电池 | 按AH计算 | | AH | 4000 | 12 | 48000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 29 | 盲人过街提醒器 |  | | 台 | 80 | 550 | 44000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 30 | 爆闪灯 | 4闪/2闪 12V/4Ah蓄电池 太阳能板3W | | 台 | 180 | 400 | 72000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 31 | 信号机控制箱 | 1100\*540\*450mm | | 个 | 20 | 400 | 8000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 32 | 7米以上八棱杆 | 热镀锌 立杆高度6.8米**大头ø300mm**小头ø230mm 考虑承重、乘风  单价按横杆米数计算 | | 米 | 550 | 580 | 319000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 33 | 7米以下八棱杆 | 热镀锌 立杆6.8米**大头ø280mm**小头ø230mm 考虑承重、乘风  单价按横杆米数计算 | | 米 | 488 | 500 | 244000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 34 | 信号灯基础 | 地笼M27\*1600\*6根、箍筋∅12\*4.5米、基础：1.3\*1.3\*1.8\*3.042㎥挖土方，夯实，浇筑余料清运。 | | 个 | 81 | 2200 | 178200 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 35 | 人行灯灯杆 | ø114\*3300\*4mm 镀锌、含螺栓柱帽、法兰、加筋块、接线孔盖等附件 | | 套 | 242 | 450 | 108900 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 36 | 人行灯基础 | **地笼M18\*600\*4根**、箍筋∅10\*2.5米、基础：0.6\*0.6\*0.8\*3.042㎥挖土方，夯实，浇筑余料清运。 | | 个 | 242 | 280 | 67760 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 39 | 信号机 | 22L遥控型 | | 台 | 8 | 3600 | 28800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 40 | 移动交通信号灯 | LED红黄绿三色 | | 台 | 5 | 5200 | 26000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 41 | 移动交通信号灯 | LED红黄绿三色 (遥控型液压升降） | | 台 | 5 | 7900 | 39500 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 42 | 太阳能板 |  | | 瓦 | 500 | 13 | 6500 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 43 | 顶管 | ø60 PE管 | | 米 | 2560 | 108 | 276480 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 44 | 沥青路面开挖、修复 | 含管、管线敷设、路面恢复、余土清运等 | | 米 | 5430 | 67 | 363810 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 45 | 混凝土步砖、路面开挖 | 含管、管线敷设、路面恢复、余土清运等 | | 米 | 3628 | 55 | 199540 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 46 | 土地、绿化带开挖 | 含管、管线敷设、花草恢复、余土清运等 | | 米 | 9300 | 46 | 427800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 47 | 手井 | 600\*600\*600mm挖土方、砖砼混切、井盖、井框砼浇筑、余料清运等。 | | 个 | 140 | 500 | 70000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 48 | LED显示屏 | 按平方米计算 | | 平方米 | 100 | 2000 | 200000 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 49 | 黄闪灯SG400-3 | 400\*400mm | | 套 | 15 | 520 | 7800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| 51 | 协调控制式道路交通信号控制机 | 协调控制式、具有通讯功能，须开放通讯协议 a.输出大于48路。b.控制精度：±50ms。c.控制方式：多相位多时段自动定时控制、手动相序控制、手动强制控制。d.自动运行方式：平日方式、节日方式、假日方式、临时方式。e.时段：每天至少可定义10个控制时段。f.相位：至少6个以上控制相位。g.绿闪时间：0～9秒 h.黄灯时间：0～9秒 i.绿闪频率：0.5～5次/秒 j.黄闪频率：0.5～5次/秒 k.电源电压：AC175V—265V l.环境温度：-40℃～+75℃ m.通讯功能：可通过RJ45通讯接口与上位控制计算机通讯，信号机能够接受指令，并按照指令运行；至少提供二个EIA RS-232C(DB-9)和一个10/100 BASE-T Ethernet以太网接口（RJ-45）通讯接口 | | 台 | 33 | 19600 | 646800 | 许昌、许昌市交通标志标牌有限公司 | 予安 |
| **合 计** | | **大写：伍佰陆拾贰万叁仟柒佰玖拾伍元整 小写：5623795元** | | | | | | | |

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：