许昌海关监管查验中心监管库房改造项目图纸答疑

1. 拆除位置、范围不详？

答：拆除查验地磅处原18cm厚混凝土地面，升降平台处原混凝土地面。

1. 查验地磅位置不详？做法不详？

答：详见查验地磅排水示意图及基础图，共计五座。

1. 升降平台处重建做法不详？

答：拆除后做钢筋笼详见高度调节板示意图，地面及墙面浇筑200mm厚C30商品混凝土，面层：水泥砂浆。

1. 桥架范围不详？

答：详见DQ-20170727变更图。

1. 地磅处新增排水管，管基，材质，埋深不详？

答：排水管材质为PVC De315、管基础为：100mm厚砂垫层，埋深800mm，宽度600mm.

1. 围网监控监控立杆无基础详图？

答：C30混凝土基础，尺寸：600\*600\*800