# 开标一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| 大吨位水罐消防车及随车器材 | 大写：玖拾玖万元整 小写：990000.0 | 60日 |  |

投标人（公章）：明光浩淼安防科技股份公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2017年10月26日

# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号  (或生产厂家) | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 底盘 | ZZ5447TXFV466ME1、国重汽 | 驱动型式：8×4  轴 距：1950mm+4600mm+1400mm | 辆 | 1 | 41.2 | 41.2 |
| 2 | 载液罐 | 改制 | 底盘原装驾驶室，T5G驾驶室，平头手动液压翻转 | 套 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| 3 | 控制系统 | 自制 |  | 套 | 1 | 3.3 | 3.3 |
| 4 | 消防泵 | 光通牌 CB10/110 | 流 量：110L/s  压 力：1.0MPa  1分钟真空度下降值：≤2.6kPa；  最大真空度：≥85kPa  引水时间：≤80s（吸深7m时）  安装型式：后置式。 | 套 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| 5 | 管路系统 | 自制 | 不锈钢材质管路 | 套 | 1 | 3.4 | 3.4 |
| 6 | 消防炮 | 成都威斯特、PSKD100W型消防水炮 | 流 量：100L/s，  压 力：≤1.0MPa，  射 程：水≥90m;  操作方式：电动 | 套 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 7 | 取力器 | 江苏扬中 | 夹心式 | 套 | 1 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | 器材箱及泵房 | 自制 |  | 套 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| 9 | 附加电器系统 | 自制 |  | 套 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| 10 | 油漆 | 美国杜邦 |  | 套 | 1 | 1.7 | 1.7 |
| 11 | 随车器材 |  |  | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 12 | 运保费 |  |  | 套 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| 13 | 税费 |  |  | 套 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 14 | 工人工资 |  |  | 套 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 15 | 销售费用 |  |  | 套 | 1 | 2 | 2 |
| 合 计 | | 大写：玖拾玖万元整 小写：990000.0 | | | | | |

投标人（公章）：明光浩淼安防科技股份公司

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2017年10月26日