**长葛市第十二初级中学足球场及看台图纸**疑问

1. 新建围墙图纸未给详图，回复与原操场一致但未提供原操场围墙详图

答：240mm厚砖砌体围墙2.6米高。下做600深大放脚基础。

1. 田径场铁饼和链球比赛场地成品护笼挡网高＞4米请明确确定具体高度。

答：高5米。

1. 田径场塑胶跑道做法70厚沥青混凝土请明确规格细粒式或粗粒式。

答：粗粒式。

1. 图纸未提供地面标高，是否地式过低直接做结构层不需要挖土方。

答：过低出用三七灰土处理。

1. 田径场平面图跳远及三级跳处铺装为9厚塑胶与跳远及三级跳详图（1-1）中为18厚塑胶有冲突，以哪个为准？

**答：按18厚的塑胶。**

1. 铅球铁饼和链球场地构造详图中，抵趾板材质、厚度不详， 请明确？

**答：采用10CM厚的木质抵趾板。**

1. 给排水图纸说明中，排水检查井选用图集02S515-10、11、14、17不够明确，请明确图纸中排水检查井所选用哪页图集？**答：检查井规格详见附表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **井编号** | **图集页码** | **井编号** | **图集页码** |
| **Y1、Y7** | **10** | **Y5、Y6、Y10、Y11** | **14** |
| **Y2、Y3、Y4、Y8、Y9** | **11** | **管道接市政井** | **17** |

1. 人造草坪做法不详，说明，结施05 13详图冲突以哪个为准。

答：5cm高单丝加茎人造草+15cm厚C20混凝土+30cm厚三七石灰土+路床碾压.

结构0513详图冲突是啥意思？请明确具体位置附图？

**长葛市十二中学安装遗留问题**

1. 配电箱位置图纸显示不明确,配电箱是否计算。

答：AL1在B轴与10和11轴交汇中间位置嵌墙安装，距地1.4m。

1. 接地线(主材镀锌圆钢)图纸未显示，且镀锌圆钢尺寸不详。

答:接地线采用∅10热镀锌圆钢，单根长2.5m;