# 一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| C | 购置大气污染防治设备和护栏清洗设备项目 | 大写：壹佰玖拾陆万元整.  小写：1960000.00元 | 合同签订后25日历天内交货 | 符合国家质量检测标准和本谈判文件规定标准的全新正品行货 |

投标人:长葛市瀚宇机械制造有限公司

# 二、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 清扫车 | CLW5168TSLD5型清扫车 | |  | | --- | | 一、基本参数  1、整车参数：  (1) 底盘：采用二类汽车底盘  (2) 排放标准：国Ⅴ及以上排放  （3）燃油类型：柴油  （4）发动机功率(kw)：功率≥132Kw，副发动机≥102kw;  （5）整车外形尺寸(mm)：≥7930mm×2500mm×3120mm  （6）总质量(kg)：≥15800㎏  （8）空载质量：≥8900㎏  （9）轴距(mm)：≥4700  （10）最大行驶速度：≤98km/h  （11）最小转弯直径：≤14m；  （12）前悬/后悬(mm)：≥1430/2000  （13）接近角/离去角（°）：≤20/12；  （14）前轮距(mm)：≥1880  （15）后轮距(mm)：≥1820  3、清扫装置：  （1）清扫过程中扫刷与地面柔性接触、扫盘采用减震避让系统，保证清扫过程中的安全性，并降低扫盘盘刷的磨损；  （2）采用滚刷清扫装置及机械式垃圾升运机构，能有效处理干线公路砂石等抛撒物；  （3）清扫能力≥75000㎡/h；  （4）清扫最小宽度≥3m；  （5）清扫速度：4-15 km/h；  （6）保洁速度：15-25 km/h；  4、主扫装置：  （1）主扫刷长度：≥1200mm;  （2）主扫刷直径：≥800mm;  （3）主扫刷转速：180-260r/min;  （4）主扫刷调整间隙：100mm;  （5）最大清扫垃圾颗粒：≥150mm;  （6）主扫最大避障间隙≥260mm;  5、侧刷：  （1）扫刷：  共四个相同扫刷，两侧前后各一个扫刷  （2）直径：扫刷≥800mm；  （3）扫刷的驱动和控制：液压系统驱动；  （4）转速：≥130 r/min  （5）液压系统压力：≥16MPa  （6）刷苗材料：侧刷钢刷毛钢丝加尼龙混合  （7）可侧角度：5-10°  6、集尘箱：  （1）箱体容积：≥8m³  （2）垃圾倾倒角度≥45°  （3）举升控制：液压驱动  （4）后门的开启：液压控制加液压闭锁  7、喷水系统：  （1）水箱容积：≥4000L  （2）水泵压力：≥2.5MPa  （3）喷嘴数量：≥16个，吸嘴前端带有垃圾收集装置  （4）垃圾箱和水箱需采用不锈钢，  有效防腐，使用寿命长。  （5）清洗喷嘴数量：2个；  （6）喷洒清洗宽度：≥14m；  （7）自洁功能：垃圾箱具备自洁功能  （8）倒车监控：具备倒车监控功能  8、技术服务：  （1）每台随机提供修理、保养工具一套（附清单及单价）；  （2）每台随机提供易损件一套（满足质量保证期内正常使用要求：附清单及单价）；  （3）每台随机提供说明书、操作手册、零件图册、维修保养手册等必要的技术资料两套；  （4）负责对所提供设备的现场调试及指导和服务。  二、技术要求  1、需含相关附属设备、维修工具和配件。  2、主要用途：用于砂石料抛撒严重的货运公路、矿区道路等路面清扫工作。  3、整车应配备主、副发动机。  4、具有高效率、机械化、机动性强的特点，维修容易。  5、具有洗扫结合，湿式除尘，电液集中控制。  6、性能良好的定型产品。  7、工作地点及环境：海拔高度≤1500m，环境温度-10-60℃。 | | 台 | 4 | 490000.00元 | 1960000.00元 | 产地：湖北  品牌：程力威牌  生产厂家：程力专用汽车股份有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹佰玖拾陆万元整。　　　　　　 小写：1960000.00元 | | | | | | |