## 投标分项报价一览表

### 2.1、投标分项报价一览表A包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 篮球架  (一套2支) | 山东泰山  TSTQL3041 | 1.主要承载立柱尺寸不小于φ165mm×4mm定制的优质圆钢管整体弯制而成；  2.篮板符合GB 19272-2011中5.12.1.3的要求：篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求；  3.具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于Φ32×2.5mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；  4.篮板投篮区背面有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板；  5.篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈；  6 .固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm；主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋尺寸800mm×800mm×1000mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。（篮球架产品样式见下图）。 | 支 | 352 | 2000 | 704000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 2 | 腹肌版 | 山东泰山  TSTQL3009 | 主要承载立柱尺寸不小于**φ48mm×3mm**，其他管材壁厚不小于2mm。 | 个 | 176 | 1500 | 264000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 3 | 肋木架 | 山东泰山  TSTQL3020 | 采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，其外形尺寸不小于1230mm×122mm ×2500mm，主要承载横梁尺寸不小于φ32mm×3mm或32mm×32mm ×3mm；不存在和使用功能无关的突出物。 | 个 | 176 | 1100 | 193600 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 4 | 上肢牵引器 | 山东泰山  TSTQ3025 | 主立柱壁厚不小3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ48mm×3mm；**  其他管材壁厚不小于2.5mm；  活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且端部直径大于50mm；  使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于8mm；  摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离不小于1850mm。 | 个 | 176 | 2050 | 360800 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 5 | 坐立腰背按摩器 | 山东泰山  TSTQL3057 | 按摩轮与刚性固定部件间最小距离大于30mm；  不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3mm；  主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于2.5mm,各连接片、耳片实际壁厚不小于5mm；  腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；  按摩轮转轴直径不小于15mm；  座椅表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；  按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用不小于6002承载能力的深沟球轴。 | 个 | 176 | 2580 | 454080 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 6 | 棋牌桌 | 山东泰山  TSTQL3028 | 桌面采用不锈钢面板，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于1.2mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于40mm×40mm×2.5mm； | 个 | 176 | 1860 | 327360 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 7 | 直埋双位漫步机 | 山东泰山  TSTQL3004 | 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ35mm×3mm；**  摆杆与主立柱内侧的最小距离大于65mm；  踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧不小于2mm；  脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于（3×104）mm²，摩擦系数不小于0.5；  摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于100mm；  相邻运动的两踏板的间距不小于115mm；  转轴直径不小于30mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴；  踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；  不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 | 个 | 176 | 2850 | 501600 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：贰佰捌拾万伍仟肆佰肆拾元整　　　　　　小写：2805440元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东泰山体育器材有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

### 2.2、投标分项报价一览表B包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 两位蹬力训练器 | 山东泰山  TSTQL3047 | 座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm；  主要承载立柱尺寸规格不小于φ114mm×3mm；  蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于φ60mm×3mm；  坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于4mm；  轴承座支架、耳片壁厚不小于8mm；  采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于6mm；轴承规格不小于6205深沟球轴承；  不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；  脚踏部位有防滑措施；摩擦系数不小于0.5；  蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离大于230mm；  不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 | 个 | 125 | 1930 | 241250 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 2 | 上肢牵引器 | 山东泰山  TSTQL3025 | 主立柱壁厚不小3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ48mm×3mm；**  其他管材壁厚不小于2.5mm；  活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且端部直径大于50mm；  使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于8mm；  摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离不小于1850mm。 | 个 | 125 | 2050 | 256250 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 3 | 腹肌板 | 山东泰山  TSTQL3009 | 主要承载立柱尺寸不小于**φ48mm×3mm，**其他管材壁厚不小于2mm；腹肌板采取整体式板面。 | 个 | 125 | 1500 | 187500 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 4 | 直埋双位漫步机 | 山东泰山  TSTQL3004 | 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ35mm×3mm**；  摆杆与主立柱内侧的最小距离大于65mm；  踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧不小于2mm；  脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于（3×104）mm²，摩擦系数不小于0.5；  摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于105mm；  相邻运动的两踏板的间距不小于118mm；  转轴直径不小于30mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴；  踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；  不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 | 个 | 250 | 2850 | 712500 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 5 | 坐立腰背按摩器 | 山东泰山  TSTQL3057 | 按摩轮与刚性固定部件间最小距离大于30mm；  不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3mm；  主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于2.5mm,各连接片、耳片实际壁厚不小于5mm；  腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；  按摩轮转轴直径不小于15mm；  座椅表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；  按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用不小于6002承载能力的深沟球轴。 | 个 | 250 | 2580 | 645000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 6 | 扭腰踏步机 | 山东泰山  TSTQL3128 | 1.产品规格：  ①主要承载立柱尺寸为：Q235/ø114mm×3mm；  ②主要承载横梁尺寸为：钢管70mm×50mm×3mm；  ③轴直径ø35mm，配置深沟球轴承6007,骨架油封防水、防尘。  ④把手端头焊接球头，球头材质规格为Q235/δ2.5mm,球头直径50mm，有效防止使用者在使用过程中手从把手上滑脱。  2产品特点：  ①转动部位有限位装置。  ②踏板的主运动方向和易滑脱方向高度为41mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边全部以2mm的R圆弧过渡；脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（254×307）mm²；  ③踏板两侧装有防碰撞件，防止碰撞第三者.  ④摆杆与主立柱内侧的最小距离为63mm  ⑤产品结构性能均符合GB19272-2011《室外健身器的安全通用要求》的有关规定。 | 个 | 125 | 2300 | 287500 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 7 | 棋牌桌 | 山东泰山  TSTQL3028 | 桌面采用不锈钢面板，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于1.2mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于40mm×40mm×2.5mm。 | 个 | 125 | 1860 | 232500 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 8 | 环形天梯 | 山东泰山  TSTQL3119 | 主要承载立柱材尺寸不小于：Φ114mm×3.0mm，立柱具有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于**Φ60×3mm；**立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入。  产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产。 | 个 | 125 | 2380 | 297500 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 9 | 健骑机 | 山东泰山  TSTQL3003 | 主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；  主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3.0mm；  转轴直径不小于φ25mm；  不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；  转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；  有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；  摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于120mm；  脚踏位有防滑措施，摩擦系数大于0.5；  不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；  连接板厚度为5mm；  棱边和棱角半径为3.0mm；  涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；  器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；  立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 | 个 | 125 | 1950 | 243750 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 10 | 告示牌 | 山东泰山  TSTQL3029 | 主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于110mm，主要承载横梁尺寸不小于32mm×32mm×2mm**或φ48mm×2mm；**  告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  告示牌内容至少包含以下内容：  简明的热身运动说明或图示；  以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法,有中国体育彩票标示；  简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷立即停止使用直到修复的说明；  器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话（器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话，样品暂不显示）。管理维护单位及联系电话。 | 个 | 125 | 1870 | 233750 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：叁佰叁拾叁万柒仟伍佰元整　　　　　　小写：3337500元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东泰山体育器材有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

### 2.3、投标分项报价一览表C包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 乒乓球台 | 山东泰山  TSTQL3038 | 乒乓球台侧面、要设有标识，标识采用拉丝印刷内容要突出“中国体育彩票捐赠、许昌市体育局监制”字样，乒乒球台支架显著位置需设置标志牌；  1.主要承载立柱尺寸不小于φ60mm×3mm；  2.乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：**2740×1572×914（mm）**；台高：760mm；  3.台面支撑框规格不小于宽20mm×高30mm×壁厚2mm。  台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5 mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160 mm×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接；  4.采用预埋式结构，埋入深度400mm，地埋尺寸400mm×400mm×500mm。  （乒乓球台产品样式见下图）乒台 | 张 | 64 | 3100 | 198400 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 2 | 固定独臂篮球架 | 山东泰山  TSTQL3041 | 1.主要承载立柱尺寸不小于φ165mm×4mm定制的优质圆钢管整体弯制而成；  2.篮板符合GB 19272-2011中5.12.1.3的要求：篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为不低于5mm；篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求；  3.具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于Φ32×2.5mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；  4.篮板投篮区背面有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板；  5.篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈；  6 .固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度不低于1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋尺寸800mm×800mm×1000mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。（篮球架产品样式见下图）。  篮球架 | 个 | 32 | 2000 | 64000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 3 | 柱,灯（柱4根，灯八盏） | 山东泰山  TSTQL3050 | 1.尺寸，灯杆尺寸：灯杆上口径为80mm，下口径为165mm，壁厚为3mm，法兰盘为450\*450mm，厚度为14mm高度为8m；  2.灯杆锥形管表面进行热镀锌，高光耐久静电喷塑工艺处理（白色），经处理后耐高温、耐腐蚀达到5年以上，并能保证外表色彩鲜艳均匀，靓丽美观，五年以上不变色；  3.采用250W双灯头，灯头为飞利浦投光灯，其材质是高压铸铝一次压铸成型、表面喷涂抗腐蚀涂层。集成高效节能镇流器，电子触发器及电容专业设计的高纯度阳极氧化铝反射器，高强度钢化玻璃，使用安全和便捷。经过严格的防水和防尘测试，防护等级为IP:65，光源使用寿命不得低于二年；  4.固定方式采用地笼固定，地笼整体高度为1m，地笼主体筋直径22mm。加强筋厚1.5mm，宽2cm. 法兰盘与主体连结部有整体防护罩，厚度不小于1mm的钢罩。 | 套 | 16 | 8800 | 140800 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 4 | 两位蹬力训练器 | 山东泰山  TSTQL3047 | 座椅、靠背上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R不小于2mm；  主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm；  蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格不小于φ60mm×3mm；  坐板采用一次冲压成形，板材壁厚不小于4mm；  轴承座支架、耳片壁厚不小于8mm；  采用轴承结构的，轴承座壁厚不小于6mm；轴承规格不小于6205深沟球轴承；  不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；  脚踏部位有防滑措施；摩擦系数不小于0.5；  蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离大于230mm；  不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 | 个 | 32 | 1930 | 61760 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 5 | 上肢牵引器 | 山东泰山  TSTQL3025 | 主立柱壁厚不小3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ48mm×3mm；**  其他管材壁厚不小于2.5mm；  活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g，且端部直径大于50mm；  使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于8mm；  摆杆有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离不小于1850mm。 | 个 | 32 | 2050 | 65600 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 6 | 腹肌板 | 山东泰山  TSTQL3009 | 主框架管规格不小于**φ48mm×3mm**，其他管材壁厚不小于2mm；  腹肌板采取整体式板面。 | 个 | 32 | 1500 | 48000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 7 | 直埋双位漫步机 | 山东泰山  TSTQL3004 | 摆杆有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于**φ35mm×3mm**；  摆杆与主立柱内侧的最小距离大于60mm；  踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧不小于2mm；  脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于（3×104）mm²，摩擦系数不小于0.5；  摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于105mm；  相邻运动的两踏板的间距不小于110mm；  转轴直径不小于30mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴；  踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；  不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 | 个 | 32 | 2850 | 91200 |  |
| 8 | 坐立式腰背按摩器 | 山东泰山  TSTQL3057 | 按摩轮与刚性固定部件间最小距离大于30mm；  不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3mm；  主立柱以外其他各连接管实际壁厚不小于2.5mm,各连接片、耳片实际壁厚不小于5mm；  腰部按摩轮可以上下移动，并采取限位措施；  按摩轮转轴直径不小于15mm；  座椅表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；  按摩轮转动轴心处采用滚动轴承，轴承选用不小于6002承载能力的深沟球轴。 | 个 | 32 | 2580 | 82560 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 9 | 扭腰踏步机 | 山东泰山  TSTQL3128 | 1.产品规格：  ①主要承载立柱尺寸为：Q235/ø114mm×3mm；  ②主要承载横梁尺寸为：钢管70mm×50mm×3mm；  ③轴直径ø35mm，配置深沟球轴承6007,骨架油封防水、防尘。  ④把手端头焊接球头，球头材质规格为Q235/δ2.5mm,球头直径50mm，有效防止使用者在使用过程中手从把手上滑脱。  2产品特点：  ①转动部位有限位装置。  ②踏板的主运动方向和易滑脱方向高度为41mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边全部以2mm的R圆弧过渡；脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（254×307）mm²；  ③踏板两侧装有防碰撞件，防止碰撞第三者.  ④摆杆与主立柱内侧的最小距离为63mm  ⑤产品结构性能均符合GB19272-2011《室外健身器的安全通用要求》的有关规定。 | 个 | 32 | 2300 | 73600 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 10 | 棋牌桌 | 山东泰山  TSTQL3028 | 桌面采用不锈钢面板，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），板材厚度不小于1.2mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm，四周圆角不小于R20mm；  主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于114mm，主要承载横梁尺寸不小于40mm×40mm×2.5mm； | 个 | 32 | 1860 | 59520 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 11 | 环形天梯 | 山东泰山  TSTQL3119 | 主要承载立柱材尺寸不小于：Φ114mm×3.0mm，立柱具有美观、耐冲击和抗老化的作用；主要承载横梁不小于**Φ60×3mm**；立柱采用外扣式金属封头，可防止雨水流入。  产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产。 | 个 | 32 | 2380 | 76160 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 12 | 休闲平凳 | 山东泰山  TSTQL3055 | 采用单一钢管时，主立柱壁厚不小于3mm，主要承载立柱尺寸不小于**76mm.** | 个 | 16 | 950 | 15200 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 13 | 健骑机 | 山东泰山  TSTQL3003 | 1.主要承载立柱尺寸不小于φ114mm×3.0mm，并与其他管材同时满足GB19272—2011标准中相关静载荷、稳定性要求；  2.主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3.0mm；  3.转轴直径不小于φ25mm；  4.不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；  5.转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；  6.有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；  7.摆动部件下边缘距地面或底面最小高度大于120mm；  8.脚踏位有防滑措施，摩擦系数大于0.5；  9.不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；  10.连接板厚度为5mm；  11.棱边和棱角半径为3.0mm；  12.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；  13.器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；  14.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 | 个 | 32 | 1950 | 62400 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 14 | 告示牌 | 山东泰山  TSTQL3029 | 主立柱壁厚3mm，采用单一钢管时，立柱承载立柱尺寸不小于114mm，采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于110mm，主要承载横梁尺寸不小于32mm×32mm×2mm或**φ48mm×2mm；**  告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  告示牌内容至少包含以下内容：  简明的的热身运动说明或图示；  以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法,有中国体育彩票标示；  简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷立即停止使用直到修复的说明；  器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话（器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话，样品暂不显示）。  管理维护单位及联系电话。 | 个 | 16 | 1870 | 29920 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 合计 | | 大写：壹佰零陆万玖仟壹佰贰拾元整　　　　　　小写：1069120元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东泰山体育器材有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

### 2.4、投标分项报价一览表D包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 地埋式室外篮球架 | 山东泰山  TSTQL3111 | 1、应符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》及球架|触球竞赛规则。产品取得国体NSCC认证证书及国家体育用品质量监督检验中心检验报告。篮圈上沿距地面3050mm。篮架主立柱采用180×4mm ，横梁采用150×4mm，横臂管壁厚度不小于2.5mm。篮板应选用1800mm×1050 mm的矩形篮板（材质为SMC），其背面配置太阳能照明系统并配置弹性篮圈及优质篮网。篮架各部焊接要求严密牢固，无漏焊，虚焊，包渣，裂纹等缺陷。所有钢制件均经过酸洗，磷化，抛丸等初级处理后在喷涂线上采用不含有毒元素的涂层完成最后表面处理。  2.篮板投篮区背面应有不小于570mm×150mm×5mm的加强钢板；  3.篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈； | 支 | 24 | 3500 | 84000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 2 | 五人制足球门 | 山东泰山  TSTQ3006 | 标准: GB/T19851.15-2007  标准五人制足球门，球门内侧尺寸为3米(长)×2米(高)×1.5米(底部深)，球门侧面为梯形结构，主立柱采用φ76×3.0mm圆管，球门可移动、折叠，折叠后固定于立柱,与围网一体，稳固安全。 | 副 | 12 | 3000 | 36000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 3 | 移动羽毛球网柱 | 山东泰山  TSTQ3005 | 主管采用的是**φ45\*3mm**的优质管材；  底座尺寸是600\*400\*98mm，配重为铸铁，内置移动轮；  外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。 | 套 | 12 | 2000 | 24000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 4 | 围网系统 | 山东泰山  TSTQL3064 | （a）通过国家体育用品质量监督检验中心检测；  （b）框架：围网立柱采用不小于（Q235B材质）Ф75mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用不少于28个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于（Q235B材质）Ф40mm，管壁厚度不小于2mm的优质钢管，立柱间隔不大于3ｍ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不小于400mm，地基尺寸应不小于400mmｘ400mm；  (c)围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，采用□50X50Xt2.0mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于0.35kn/m2；  （d）网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Ф4mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Ф3 mm，网孔50x50 mm，勾花网，网孔50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 | 套 | 12 | 85680 | 1028160 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 5 | 悬浮式拼装地板 | 科跑  KP-0201 | 悬浮式拼装地板一套608平方米，各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求，无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。球反弹率达95%，滑动摩擦系数0.52，厚度为：不小于1.27mm以上，尺寸为：250mm x250mm，表面为米字型网格，材料硬度在邵氏D 50度-70度之间。连接方式：锁扣式结构,使用年限8年以上。 | 套 | 12 | 76000 | 912000 | 洛阳科跑体育科技有限公司 |
| 6 | 场地照明系统 | 山东泰山  TSTQL3064-11 | (e)配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114x3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根2盏灯，球场灯250W金卤灯16个。配电柜及线路：电线（场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线），配三相100A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）。灯柱采用预埋方式，预埋深度600x600mm。灯具：选用球场专用灯具，可30°角调节,亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。电线、电管：用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。 | 套 | 12 | 12000 | 144000 | 山东乐陵、  山东泰山体育器材有限公司 |
| 7 | 宣传标识牌 | 山东泰山  TSTQL3029 | 应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；  内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 |  |  | 200 | 2400 |  |
| 合计 | | 大写：贰佰贰拾叁万零伍佰陆拾元整　　　　　　小写：2230560元 | | | | | | |

投标人（公章）：山东泰山体育器材有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：