一、开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| D包 | 购置大气污染防治设备和护栏清洗设备项目 | 大写：壹拾玖万捌仟元整  小写：198000.00 | 签定合同后20日历天 | 包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等 |

投标人：河南路柯尔道路机械制造有限公司

二、投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格  及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 小型  电动护栏清洗车 | LKRHLQX-DD | 基本参数  1、整车参数：  （1）底盘：纯电动汽车底盘  （2）电池：60V210A行走电瓶  （3）行走电机：60V2.2Kw直流电机  （4）前/后轮距（mm）: ≥800/900  （5）轴距（mm）：≥1800  （6）接近/离去角度（°）≤10.5/18  （7）整车外形尺寸(mm)：  ≤2520mm×1200mm×1800mm  （8）空载质量：≥1150㎏  （9）总质量(kg)：≥1950㎏  （10）行进速度Km/h）：≥20  （11）作业速度（Km/h）: ≥3-10  （12）制动距离（m）: ≤5  （13）最小离地间隙(m):150  （14）最大爬坡度（%）：18  （15）最小转弯直径（m）:8  （16）续航里程（Km）：≥95  （17）限乘人数（人）：2  （17）倒车监控：具备倒车监控功能  2、清洗装置  (1)清洗厚度（mm）：0～200  (2)清洗高度（mm）：200～1300  (3)清洗速度（km/h）：2～10  (4)清洗效率：≥95%  (5)水泵压力（Mpa）：2.5  (6)水泵流量（L/min） 25  (7)水箱最大容积（L）：800  (8)副发动机功率（Kw）≥7.5  （9）清洗刷长度mm：≥1100;  （10）清洗刷直径mm：≥600;  （11）清洗刷转速r/min：180-260  （12）清洗刷调整间隙0-400mm  （13）洗刷数量：4  （14）洗刷滚驱动方式：液压  （15）避障方式：旋转避障;  （16）避障机构旋转角度（°）：≥180  3、技术服务：  （1）每台随机提供修理、保养工具一套（附清单及单价）；  （2）每台随机提供易损件一套（满足质量保证期内正常使用要求：附清单及单价）；  （3）每台随机提供说明书、操作手册、零件图册、维修保养手册等必要的技术资料两套；  （4）负责对所提供设备的现场调试及指导和服务。  二、技术要求  1、需含相关附属设备、维修工具和配件。  2、主要用途：用于城市道路隔离护栏清洗，清洗过程中扫刷与护栏柔性接触、扫刷采用减震避让系统，保证清扫过程中的安全性，并降低扫刷的磨损；  3、整车配备副发动机。  4、具有高效率、机械化、机动性强的特点，维修容易。  5、工作地点及环境：城市道路，环境温度0-60℃ | 台 | 2 | 99000.00元 | 198000.00元 | 产地：长葛市御井路南侧经西路东侧  厂家：河南路柯尔道路机械制造有限公司 |
| 合 计 | | 大写：壹拾玖万捌仟元整　　　　　　 小写：198000.00元 | | | | | | |

投标人:河南路柯尔道路机械制造有限公司