**襄城县公安局2017年政法转移支付资金业务装备采购项目（人脸识别系统）（二次）**

**公开招标文件**

**（项目编号：XZZ—G2017072号）**

**襄城县政府采购中心**

**2017年12月13日**

招标文件目录

一、公开招标邀请函………………………………………………………3

二、项目需求及其它求……………………………………………………6

三、投标人须知 …………………… ……………………………………12

（一）说明和释义

（二）招标文件说明

（三）投标文件的编写和说明

（四）投标文件的递交

（五）特别提示

（六）开标和评标

（七）授予合同

四、合同一般款…………………………………………………………24

五、合同特殊款…………………………………………………………25

六、合同书………………………………………………………………26

七、投标文件式…………………………………………………………29

**第一部分 投标邀请函**

 襄城县政府采购中心受襄城县公安局的委托，对“襄城县公安局2017年政法转移支付资金业务装备采购项目（人脸识别系统）（二次）”进行公开招标，欢迎符合条件的投标企业报名参加。

1. **项目名称及编号：**

襄城县公安局2017年政法转移支付资金业务装备采购项目（人脸识别系统）（二次）

**XZZ--G2017072号**

 **二、项目简要说明：**

 襄城县公安局2017年政法转移支付资金业务装备采购项目（人脸识别系统）（二次）

项目预算：242.3万元。

 **三、投标人资质要求：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）供应商具有独立法人资格及有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照），营业执照经营范围内具有生产或经营该投标项目的范畴；

（三）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询网站：信用中国和中国政府采购网，并提供报名时间内网站截图为准）；

（四）本项目不接受联合体投标；

（五）开标现场需提供资格审查资料详见招标文件（资格后审）。

**四、报名方式：**

网上报名，供应商须加入许昌市公共资源交易中心供应商库，报名期限内在全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）网上报名。详情查看全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）（www.xczbtb.com）首页中的办事指南。网上报名后，自行下载招标文件。

**五、领取招标文件方式、时间：**

 （一）领取方式：网上下载；

（二）领取时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可报名、下载招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的供应商自行关注，否则自行承担相应责任。

**六、投标文件的递交、售价：**

（一）请于2018年1月3日上午9：00前递交到襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，逾期送达或不符规定投标文件不予接受，迟到按放弃处理。

（二）招标文件售价：递交投标文件同时缴纳招标文件工本费200元，否则拒绝投标文件。

**七、公告期限：2017年12月13日至2018年1月3日。**

**八、投标截止时间、开标时间及地点：**

（一）截止时间： 2018年1月3日上午9：00。

（二）开标时间：2018年1月3日上午9：00（北京时间）；

（三）开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园1207室；

 **九、投标保证金的提交：**

1. 供应商应在提交投标保证金前须到以下任意一家银行办理基本账户备案手续：

 1、中国邮政储蓄银行襄城县行政区支行（襄城县中心路东段劳动局西100米路北），咨询电话：0374-3563600

 2、襄城汇浦村镇银行（烟城路西段国土资源局对面），咨询电话：0374-3882012。
　　（二）供应商须在2018年1月2日16：00以前向以下任意一家银行提交45000元的投标保证金（须从投标人基本账户以非现金方式转出，以收款人到账时间为准，投标人在汇款单备注部分注明“此款为XZZ-G2017072投标保证金。”），开户行：

 1、中国邮政储蓄银行襄城县行政区支行（襄城县中心路东段劳动局西100米路北），户名：襄城县公共资源交易中心；账号：941000010024440019；

 2、襄城汇浦村镇银行（烟城路西段国土资源局对面），户名：襄城县公共资源交易中心；账号：620020101421001291；

（三）投标供应商需在投标文件中附投标保证金转账凭证复印件和基本账户证明复印件，投标时需携带原件；开标时以银行向我中心提供加盖公章的《投标保证金缴纳情况统计表》为准。保证金退还时退入投标人基本账户。

 **十、参加开标时必须提供以下证件原件及复印件（复印件须加盖公章）**

 （一）法人授权委托书；

 （二）委托代理人身份证；

 （三）企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

（四）其它相关资质资料；

**十一、集中采购机构、采购单位地址：**

集中采购机构：襄城县政府采购中心

 联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1204室

 联系电话：0374-3998026

采购人：襄城县公安局

 联系地址：襄城县烟城路

 联系电话：0374-3582955转35099

 襄城县政府采购中心

 2017年12月13日

第二部分 项目需求及其它要求

1. **参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| **一、前端采集部分** |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"。 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx（重要参数，提供检测报告证明）。支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片（重要参数，提供检测报告证明）。支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（重要参数，提供检测报告证明）。在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。支持smart264编码功能，摄像机开启smart264功能后，码流节约1/3。 信噪比不小于60dB。 宽动态不小于105dB。照度适应范围不小于130dB。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%（重要参数，提供检测报告证明）。 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。支持IP地址获取和IP地址搜索功能。摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项。具有区域裁剪、场景参数设置、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户登录锁定、远程管理、配置管理等功能。支持人员特征显示功能，可在客户端软件显示监视区域内人员的性别、年龄段、面部表情和是否戴眼镜。 支持人脸抓拍功能，可将人脸抓拍图片分别存储为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储。 支持同时对画面中25个以上的人脸进行检测和抓拍（重要参数，提供检测报告证明）。摄像机在SD卡空间不足、SD卡出错、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。支持存储空间显示功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长（重要参数，提供检测报告证明）。在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8~48KHz。支持DC12V电源反向输出（重要参数，提供检测报告证明）。支持128G SD卡。摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 100 |
| 2 | 镜头 | 1200万像素1/1.7“10.5-42mm手动变焦镜头 | 批 | 100 |
| 5 | 立杆和基础 | 100路前段摄像头配套立杆（支架）、基础、预埋件等器件设施，符合《结构用无缝钢管》（GB/T8162-1999）的规定标准，内外热镀锌防腐处理，镀锌层厚度≥86微米，表面颜色为乳白色（喷塑）；需满足项目实际需求。 | 批 | 1 |
| 5 | 安装施工及辅材 | 防护罩、补光灯、配套支架、横杆、交换机、机箱、电源线、电表、网线、尾纤、防雷器、空开、插盘等辅材；线路敷设、设备安装及调试；满足项目实际需求。 | 批 | 1 |
| **二、存储设备** |
| 1 | 网络存储服务器 | 采用48盘位专业存储设备；采用linux操作系统，64位四核处理器, 8G内存，可扩展至16G； 具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口，可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 （重要参数，提供检测报告证明）； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备，支持Raid即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展，支持监控级和企业级硬盘创建RAID（重要参数，提供检测报告证明）；当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后5min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像（重要参数，提供检测报告证明）； 支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发,IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps（重要参数，提供检测报告证明）； 当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡（重要参数，提供检测报告证明）； 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ； 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时；  | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA  | 块 | 48 |
| **三、平台设备** |
| 1 | 人像大数据研判平台 | 1.支持对抓拍的人脸图片与注册库中的人脸图片进行识别比对，对达到阈值的抓拍图片进行人脸告警，并能查看告警人员的详细轨迹和车辆信息。实现由“事后被动侦控”向“事前主动查缉”的转变。2.使用本地上传人脸图片或实时预警的人脸图片对抓拍库进行以图搜图，检索嫌疑人的抓拍轨迹3.使用本地人脸照片注册库或常住人口库进行比对，确认人员的身份信息4.根据抓拍人脸与黑名单库进行实时比对5.对接身份证刷卡数据，实时与布控人员进行比对6.提供gis地图上人脸轨迹还原和MAC活动轨迹还原模块7.对所有抓拍的人脸图片实时在抓拍墙中展示，并能联动实时视频和抓拍录像，提供基于GIS地图的抓拍轨迹联动功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 综合管理平台 | 支持1~81多种规格画面的组合显示（自定义分割）（重要参数，提供检测报告证明）；支持监视画面参数调节,并支持画面视频增强(调节去雾、锐化、去偏色及夜增强) （重要参数，提供检测报告证明）； 支持即时回放画中画：实时查看视频时发现可疑线索，支持一键点击快速回放当前视频，回放视频与实时视频在同一画面显示，实现画中画效果。支持视频分享，快速将可疑视频分享给其他在线用户（重要参数，提供检测报告证明）。支持模糊查询设备、通道信息，快速定位（重要参数，提供检测报告证明）。码流智能切换，支持电脑资源不足时，实时视频流自动切换到辅码流，保证用户其他业务不受影响，并持手动三码流切换（重要参数，提供检测报告证明）；支持录像锁定：支持录像锁定,锁定录像不会被循环覆盖，也支持地图上选中设备进行批量录像锁定，支持录像单个解锁,批量解锁,强制解锁。支持录像下载时添加水印。支持普通/报警录像云存储时间配额配置, 空间配额配置、淡忘式时间配额配置 (即在一定淡忘时间内保留录像全帧,超过淡忘时间抽帧保存录像,超过配额时间的录像删除支持角色的设置,角色五级的等级控制,配置角色对系统、设各的控制权限,从已有角色中复制并创建新角色类型,支持角色到期时间设置（重要参数，提供检测报告证明）；支持实时监控时镜头定时复位、控制云台方向、调用预置点、控制镜头巡航、抢占云台控制权、图像3D放大；支持网络键盘接入，能够通过键盘控制图像切换和对摄像机的控制；支持对前端云台镜头或球机的全功能云台控制功能，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置位的设置和启动、巡航轨迹的调用；可以对摄像机进行视角、方位、焦距、光圈的调整。客户端对讲：支持平台客户端用户之间的对讲，可启动客户端，对其他客户端用户进行对讲，也可发起文本、对讲。审计日志：支持日志审计功能，针对系统的所有操作都有记录，记录信息精确到用户以及电脑IP地址支持访问白名单控制：；用户权限控制；账号冻结；支持录像检索、常规回放、切片回放、逐帧回放、单画面（多画面）回放、预览时的即时回放及多路同步回放（最大36路）功能。支持录像回放预览功能，鼠标悬浮至进度条上，指定时间的录像快照信息。支持录像剪辑、回放的电子放大功能。支持在视图资源管理器中直接通过图片定位录像，可以查看该图片抓拍时间之前的录像。支持对录像打标，对监控点某段时间内的录像数据添加或删除标签，便于录像检索，支持录像回放一键上墙操作。支持客户端即时录像，支持中心存储计划的添加、修改、删除以及禁用。全网校时:支持以服务器的时间为准，将设备和服务器之间的时间同步。支持NTP校时。服务自启动：当发生硬件重启事件时，各个应用服务能够自动启动，并自动开启守护进程，无需人工介入。 | 套 | 1 |
| 3 | 人像数据结构化服务器 | 系统功能要求：人脸跟踪、抓拍：检测指定区域中出现的人脸，跟踪其运动轨迹，抓拍并保存人脸图像及含有该人脸图像的全局图片。应能显示抓取的人脸图片和抓拍时间。捕获率≥99% 可将抓拍人脸图片与人脸库进行实时比对，得到最相似的若干条人员信息。能够按时间、地点等条件查询抓拍图片，支持单张导出和批量导出功能。支持抓拍人脸图像快速导入支持抓拍人脸图片与指定注册库进行实时比对，得到最相似的若干条人员信息，并显示报警时间、地点、相似度值等。支持按时间、地点等条件查询比对结果，支持结果单张导出和批量导出功能。可以指定一个或多个注册库（黑名单库）进行比对布控，可以设置相似度阙值和最大匹配数。动态比对黑名单容量最大支持30万张图片。支持检测、抓拍、比对、存储、数据库服务在一台服务器上实现。支持对同一画面中的30张人脸画面进行检测和抓拍。自动检测指定图片中的人脸，并与注册人脸库进行比对，结果按相似度从高到低排序，支持结果单张导出和批量导出。可对接入服务器的摄像机或者导入服务器的录像进行人脸布控，可布控多个不同的人脸库，且每个人脸库的相似度均可独立设置。可检测指定人脸图片，并与人脸库、实时视频和录像的路人库进行比对，检索出具有一定相似度的人员信息，按相似度从高到底排名，首张图片命中率≥95% 支持指定注册库查重操作，结果按相似度从高到低排序，支持结果单张导出和批量导出。支持对抓拍人脸的相关属性进行显示，包括性别、年龄、戴眼镜、戴墨镜情况。支持注册库的增加、删除、修改、查询操作，支持批量导入和断点导入，批量导出。分类建模功能：对从人像库管理系统中抽取到的照片要根据业务类型进行分类建模建库，如常住人口建模形成常住人口库，在逃人员建模形成在逃人员库。对外服务：系统除提供比对服务外，还需以HTTP请求形式对外提供服务接口。接口应包括1:1比对、1:N比对、获取比对结果、查询人员信息等。比对接口可应用于移动警务通。自主建模：系统除了从人像库管理系统中抽取照片建模形成后台比对库外，用户还可自行上传数张照片，形成自定义的后台比对库，上传后系统提供建模功能。支持A/B们布控，A门实时采集布控，B门实时识别报警。n：N比对： 在两个人像库之间进行交叉比对，找到同时在两个库中出现的人像。比如选定全国在逃库与某市常住人口库，通过比对获得匹配结果，进而了解目前某市常住人口中在逃犯的人数与详细信息。支持集群功能支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID10。支持热备盘配置。支持RAID重建。支持2T/3T/6T/8T硬盘。支持硬盘热插拔。支持NTP校时。系统对接要求：提供系统所有关键功能包括人脸查询接口、命中查询接口、人脸检索接口、历史检索查询接口、命中标注接口、人员信息修改接口、人员删除接口、图片读取接口、视频上传接口、视频下载接口、特征获取接口、权限控制接口、导图接口、布控订阅接口，以及数据接口标准SDK或者API。硬件参数要求：CPU:Xeon E5-2660v3 2.6G 25M 10C\*1/内存：32G/硬盘：3T 3.5吋 6GbSATA硬盘\*5/Lunix 64位操作系统/网卡：双口千兆网卡/4个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个VGA接口，1个串口，1个DP口 | 套 | 2 |
| 4 | 数据库服务器 | 2U，Xeon E5-2609v3 1.9G 15M 6C\*2，8G DDR4 2133 ECC REG 内存\*2，1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘\*3（前置），RAID5 ，2G Cache RAID卡\*1，RAID卡电池套件\*1，千兆双口高端RJ45网卡\*2 ，550W双电源模块，导轨 | 台 | 1 |
| 5 | 平台对接网关 | 支持Web方式访问，配置、管理网关设备；多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享；支持联网标准协议GBT28181-2011/GB28181-2014/DB33符合GB/T 28181-2011(含修改补充文件)、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求；支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等 | 台 | 1 |
| 6 | 级联服务器 | 实现数据推送，E5-2609v3 1.9G 15M 6C\*1 ；8G DDR4 ECC REG 内存\*1 ；1T 3.5吋 6GbSATA\*2 ；4个千兆电口 | 台 | 1 |
| 四 其他 |
|  | 移动网络费 | 满足100个点位的需求， | 年 | 1 |

招标要求：

1、符合技术标准。《河南公安人像识别系统技术规范(试行)》、《公安视频图像分析系统》、《公安视频图像信息应用系统》、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GAT31488-2015）、《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T 1334-2016）、《安防人脸识别应用系统》GA/T922.2等。

2、投标人响应《河南公安人像识别系统技术规范(试行)》后续修订版时，免费进行接口开发；

3、要求实现与市局平台联网

4、要求投标人承诺在省公安厅和许昌市公安局的公安信息网和视频专网各免费部署一套人像识别系统，提供识别比对、布控告警等相关服务，实现与省厅、市局人像识别集成平台系统的对接与集成。

5、人像识别监控作为视频流接入襄城县公安局视频监控平台.

6、包含三年整系统的售后维修服务。

**其它要求：**

（一）、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、技术参数。

（二）、预算上限：242.3万元，超出者为无效投标。（此价包含①货物购置费；②包装费、安装费、运输的损耗、运杂费、装卸费、调试费、保险费、人工费；③售后服务费用；④税金等,投标人应充分考虑项目风险，甲方不再支付其他费用）

（三）、交货时间：合同签订后20日内交货完毕。

（四）、付款方式：经验收合格后支付合同总价的97%；验收合格后正常运行满一年支付合同总价的3%。

**第三部分 投标人须知**

 **一、 说明和释义**

（一）、适用范围

 本采购文件仅适用于本邀请中所述的货物及服务，采购文件即招标文件。

（二）、定义

 1、“采购人”系指本次采购的襄城县公安局。

 2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

 3、“采购机构”系指组织本次采购的襄城县政府采购中心。

 4、“项目”系指本次采购的货物或服务。

（三）、合格的投标人

 1、符合本招标文件要求。

 2、本项目不接受联合体投标。

 3、遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

（四）、投标费用

 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。本项目为交钥匙项目。

**二 招标文件说明**

(一)、招标文件的构成

 1、招标文件用以阐明采购所需的货物及服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

 （1）、投标邀请函；

 （2）、项目要求；

 （3）、特别提示；

 （4）、投标人须知；

 （5）、合同一般条款；

 （6）、合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

 （7）附件。

2、招标文件以中文编制。

3、投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

 （二）、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间**10日前**在全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）提出，书面材料加盖单位公章以书面形式递交给招标人。采购人或采购机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

 （三）、招标文件的修改

1、在投标截止日前，采购人或采购机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件。

2、为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人或采购机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

3、招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

**三、投标文件的编写和说明**

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

 （一）、投标文件书写、计量单位使用等

1、投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

2、除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

 （二）、投标文件的组成

 1、见附件。

 2、投标文件的装订。投标人应按附件中招标文件的要求，以A4纸打印胶装成册，编排目录，并在封面上标明：正本、副本、项目名称、项目编号、投标单位名称（加盖公章）、法人或委托代理人（签字）、日期字样。

 3、投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

**4、投标文件中必须提供交纳投标保证金转账凭证及基本账户开户许可证复印件（原件单独提交）。**

（三）、投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

 （四）、1、投标报价：本次报价为一次性报价。

 2、投标货币：报价币种为人民币。

 （五）、投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

 （六）、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

 （七）、投标保证金

1、投标保证金为投标文件的组成部分之一。

2、投标人向招标人提交45000元保证金。

3、未中标的投标人的投标保证金，在中标公示结束后退还，中标的投标人的投标保证金，在合同签订后退还（须向襄城县政府采购中心提供一份合同原件），履约保证金由中标人和采购人约定后向采购人提交。

5、发生以下情况投标保证金不予退还：

 （1）、投标人递交了投标文件，但在投标截止时间之后，投标有效期期满之前撤回投标文件或放弃投标的。

 （2）、投标文件中提供虚假材料以骗取中标的。

 （3）、在开标期间，投标人使用不正当手段试图影响、改变评审结果的。

 （4）、投标人恶意或捏造事实，对其竞争对手或采购机构进行攻击的。

 （5）、取得中标资格后不按规定的时间签订合同。

 （6）、投标人无故不参加投标且未于投标截止时间前书面通知招标人。

 （八）、投标文件的份数和签署

1、投标文件应提交一份正本和四份副本。

2、投标文件正本须打印按要求加盖公司红色印章并由法人或法人正式授权的投标代理人在规定处签字，投标文件的副本可以采用正本的复印件并有法人或法人正式授权的投标代理人在投标文件封面上签字同时加盖公司公章（有特殊要求的按要求执行）。

3、投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

 **四、投标文件的递交**

 （一）、投标文件的密封和标记

1、 投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋分开密封，并在密封袋封面标注项目名称、项目编号、投标单位名称（加盖公章）、法人或委托代理人（签字）、日期字样封口处加盖单位公章或法定代表人印章。

2、除法定代表人或法定代表人授权委托人身份证外，评标时提交证明材料的原件均装入一个密封袋内，并加以密封，且列出核查清单，核查清单应附在原件密封袋表面，递交投标文件的同时将原件交于现场工作人员，供评委审查，评标结束后退还给各供应商。

注：评标需提供证明材料原件的密封件在递交投标文件的同时递交，否则投标文件不予接受。

（二）、递交投标文件的截止时间

1、所有投标文件都必须按采购机构在投标邀请函中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

2、因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购机构修改通知规定的时间递交。

 （三）、迟交的投标文件

 采购机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

 （四）、投标文件的撤销

1、投标人在提交投标文件后可撤销其投标文件，但采购机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2、投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则采购机构不予退还其投标保证金。

 **五、特别提示**

 （一）、投标文件中必须提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及招标文件中要求的相关证件复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件。

 （二）、如果投标人认为本次所采购项目存在倾向性或排斥性内容，请以书面形式向襄城县政府采购中心提出询问和澄清。

(三)、本项目投标报价为一次性报价，报价包含完成本项目的一切费用。

(四)、中标结果及相关信息请登陆：河南省政府采购网、中国许昌市政府采购网及全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）。

(五)、采购机构不接受法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标项目中同时投标。

(六)、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

(七)、评标委员会判断响应文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

(八)**、投标文件属下列情况之一的为无效投标**

1、未按要求提交投标保证金的（**提供交纳投标保证金转账凭证及基本账户开户许可证复印件）**；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

4、投标文件中没有提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件及招标文件中要求的投标材料，评标时没有提供与复印件相一致的原件的；

5、投标产品无厂家、品牌、技术参数；

6、不响应付款方式的；

7、投标报价明显低于成本不合理或超出预算上限的；

8、出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

9、投标人有失信记录的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

 （九）、投标文件除签名外，不允许手写。

(十）、为了防止或纠正违法的或者不正当的政府采购行为，根据《政府采购法》相关规定，供应商对本次政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问、质疑或投诉。

（十一）、本招标文件的最终解释权归襄城县政府采购中心所有。

**六、开标和评标**

（一）、开标

1、招标人将在招标文件规定的时间和地点组织开标。邀请投标人参加，评标委员会成员不得参加开标活动，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2、开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容（投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表大写为准）和招标人认为合适的其他内容并记录。

3、开标后，招标人或招标代理机构将对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

（二）、评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购方的代表组成。

（三）、投标文件响应性的确定

1、在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

2、评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的投标而没有重大偏离。实质性投标的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

3、评标委员会判断投标文件的投标性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

4、评标委员会拒绝被确定为非实质性投标的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性投标的投标。

5、招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

(四)、投标文件的澄清

1、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

2、重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3、澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

（五）、对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性投标的投标文件进行评估和比较。

（六）、评标原则、评标方法及评分标准

1、对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

3、本次评标采用综合评分法，满分为100分，并按下列程序确定中标单位。

开标后，评标委员会根据各供应商的投标文件，依据以下所列因素，做出资格性、符合性评审。评审为不可行的投标文件，不再进行综合评分，可列为无效投标。

  **（1）、投标人名称须与营业执照等投标材料一致。**

 **（2）、投标书须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章。**

 **（3）、投标文件格式须符合招标文件要求，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、检验报告等招标文件中的投标材料必须有效。**

 **（4）、必须有完整、可行的售后服务计划，提供的响应时间、解决问题时间必须合理。**

 **（5）、不得有废标条件所列情形（本文件第三部分第五项第八条规定）；**

 **（6）、投标文件必须装订规范、文字清晰、无实质性差错，所提供资料准确完整。**

 **（7）、必须满足招标文件规定的商务和技术要求。**

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、评委会将对通过资格性、符合性评审且实质性响应招标文件的投标文件按照评分办法及评分标准进行评判和打分。各投标人最后得分为各评委的最终得分的算术平均值（保留2位小数），投标人的排名按得分顺序从高到低排列，根据名次推荐**前3名**中标候选供应商。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

 **6、评分办法及评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别及权重值 | 计分因素 | 总值 | 分值 | 评分标准 |
| 价格部分（权重值占40%） | 投标报价 | 100 | 100 | 评标基准价的确定：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价\*100注：计算结果保留小数点后两位。 |
| 综合实力部分（权重值占30%） | 售后服务能力 | 100 | 55 | 1）提供1人驻场服务以年为单位：1年的得5分，2年的得10分，3年的得20分。满分20分。（提供驻场人员公司社保部门出具的证明原件） 2）硬件免费质保时间以年为单位：1年的得5分，2年的得10分，3年的得20分。满分20分。3）软件免费质保升级时间以年为单位：1年的得5分，2年的得10分，3年的得15分。满分15分。 |
| 投标人业绩 | 10 | 业绩：每提供一份真实有效的业绩合同，得5分，最多得10分。 |
| 设备制造商实力证明材料 | 35 | 1)所投人像系统主要设备中任一产品制造商获得由国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合审定的“国家认定企业技术中心”,根据通过认定情况以及年限进行酌情比较评分，年限最长得6分，第二位的得4分，第三位的得2分，其他及没有的不得分（提供证书复印件加盖制造商公章）； 2)所投人像系统主要设备中任一产品制造商获得省级及以上工信领域标准化示范企业创建单位，满足者得10分，否则不得分（提供证书复印件加盖制造商公章）； 3)所投人像系统主要设备中任一产品制造商获得年度责任品牌奖，满足者得8分，否则不得分（提供证书复印件加盖制造商公章）； 4)所投人像系统主要设备中任一产品制造商从2014年至今曾被评为中国智慧城市杰出厂商，提供一个的得5分，提供2个证书的得11分，没有的不得分（提供证书复印件加盖制造商公章）。 |
| 对招标文件响应程度（权重值占30%） | 技术要求响应情况 | 100 | 50 | 满足招标文件技术要求，综合产品稳定性、先进性等整体综合性能和科学性完整性，完全满足得30分，高于招标文件要求得50分。 |
| 50 | 参数指标全部响应的得50分，其中重要参数有一条不满足的扣5分，普通参数有一条不满足的扣1分，扣完为止。注：在“货物需求及技术要求”中标明（重要参数，提供检测报告证明）的条款为重要参数，其他参数为普通参数，重要参数需在检测报告中体现（提供检测报告复印件加盖厂家公章有效），普通参数响应程度须在偏离表中逐条标明。 |
| 备注：人像系统主要设备为：人脸抓拍摄像机、网络存储服务器、人像大数据研判平台、综合管理平台、人像数据结构化服务器、数据库服务器。核心产品为：人像大数据研判平台、人像数据结构化服务器。 |

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

**评审因素权重值：投标报价权重值40%，综合实力权重值30%，对招标文件响应程度权重值30%。**

**备注：业绩合同以合同签订日期为准，获奖证书以发证日期为准。**

**凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均以原件或资料复印件加盖厂家公章为准并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项得分应作0分处理。**

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策

1。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）的要求，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型、微型企业及监狱企业扣除 10%。（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料原件）。

2。根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品如果是最新一期节能产品、环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，在得分、性能、技术、服务等同等条件下予以优先采购，投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

 （七）、保密

1、有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

2、投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标资格。

 七、授予合同

（一）、定标准则

1、严格按照招标文件的要求和条件进行评标。

2、本次招标，合同将授予由评标委员会推荐的有序排列的中标候选人。

（二）、公示中标结果、发出中标通知书

1、评标结束后，招标人将公示中标结果，并将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。**中标企业领取中标通知书时需提供注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件（告知函需在有限期内，查询对象包含单位、法人代表）；**

（三）、授予合同时变更数量的权力。

招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

（四）、合同协议书的签署

1、中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

2、中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

 （五）、合同的公示

 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，（也可委托采购机构发布并向采购机构提供采购合同扫描的电子版） 合同签订后7个工作日内报襄城县政府采购监督管理办公室备案。

第四部分 合同一般条款（参考）

1、定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方正确履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人。

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自 年 月 日起至 年 月 日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失的金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些时间内，按甲方同意的上述一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知双方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给双方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1中标单位需按采购单位要求向采购单位交纳履约保证金。（有特殊约定的按约定执行）

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿，

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6在仲裁期间，除下在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1本合同期限为 年。合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1合同书应用中文书写。合同五份，甲乙双方及襄城县政府采购中心和及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

**第五部分 合同特殊条款（参考）**

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

**第六部分 合同书 （样本）**

项目名称：

项目 编号：

需方：

供方：

供、需双方根据襄城县政府采购中心签发的中标确认书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标确认书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期 |
|  |  |  | 详细清单附后 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品（包括零部件），符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：年月日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：全部产品实行3年免费质保，软件3年免费质保升级，终身免费上门服务。

九、结算方式：经验收合格后支付合同总价的97%；验收合格后正常运行满一年支付合同总价的3%。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5‰的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5‰的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5‰的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由襄城县技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式七份。

供方： 需方：襄城县公安局

地址： 地址：襄城县烟城路

负责人： 负责人：

电话： 电话：

签定时间： 签定时间：

**第七部分 附件**

附件1：

**投 标 书**

致：襄城县政府采购中心

根据贵方招标编号为XZZ—G2017072号投标邀请，签字代表（全名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币 ，即（大写） 。

2、如果我们的投标文件被接受， 我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30天。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

投标人代表姓名、职务（签名）：

投标人名称：（盖章）：

日期：

附件2：

报价一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人名称（公章）

投标人法定代表人（或代理人）签字：

注：交货期指自合同签订之日起至送达用户指定地点（日历天）。

附件3：

投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

投标人名称（公章）

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4：

投标偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 招标文件要求数据 | 投标数据 | 是否偏离 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件5：

近年销售业绩情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）

投标人法定代表人（或代理人）签字：

## 附件6：

##

##  投标保证金

公 司 名 称：

基本账户账号：

开 户 行：

所 投 项 目：

本证明单后附：

缴纳投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（原件单独提交）

附件7：

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单 位 性 质 ：

地 址：

成 立 时 间 ： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标单位： （盖单位公章）

 年 月 日

附件8：

法人授权书

本人 （法人姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日签字生效果，特此声明。

代理人无转委托权。

 投标单位： （盖单位公章）

法定代表人： （签字） 身份证号：

委托代表人： （签字） 身份证号：

附件9、

售后服务承诺

投标人名称（公章） 投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件10：

投标文件证明材料（加盖公章）

1、法人营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件

2、相关质量检验报告复印件

3、法定代表人身份证复印件

4、代理人身份证复印件

5、业绩证明文件复印件

6、相关授权书原件

**7、投标保证金转账凭证及基本账户开户许可证复印件（原件单独提交）**

8、招标文件中要求的其他有关资料、证明文件原件及复印件