许昌市2018年节庆灯饰设置项目

采购需求及其他要求

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市2018年节庆灯饰设置项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：按设计效果图纸定制灯笼、挂件并实施安装，在七一路两侧行道树上安装灯笼，在莲城大道（清潩河-文峰路）两侧路灯杆安装雪花挂件，在高铁站广场内树上安装福字挂件，在文峰路与八一路转盘内安装装饰串灯，在建设路安装串灯及五星灯，在建设路牌坊安装灯笼，在中立交转盘安装串灯组摆，在南护城河两侧树上挂小红灯笼，在春秋桥安装灯笼，在南关桥安装灯笼，在望仙桥安装灯笼。

（四）预算金额：1554800.51元；最高限价：1554800.51元。

（五）交付（服务、完工）时间：中标后10个日历日完工

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市区

（七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（二）投标人营业执照经营范围须具有城市道路照明及照明工程施工。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

完成对七一路、莲城大道（清潩河-文峰路）、高铁站广场、文峰路与八一路转盘、建设路、建设路牌坊、中立交转盘、南护城河（含春秋桥、南关桥、望仙桥）节庆灯饰设置。

采购清单

七一路采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	灯笼挂件	灯笼挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率12w 直径300mm;亚克力；加记忆控制模块	套	1700
2	灯笼挂件	灯笼挂件保护性拆除 光源LED 电压DC24V 功率12w 直径300mm;亚克力；加记忆控制模块	套	1700
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	3300
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	3000
5	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	3300
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	1534
7	钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	2500

莲城大道（清潩河与文峰路）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	雪花灯路灯杆挂件	雪花灯路灯杆挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率50W	套	100
2	雪花灯路灯杆挂件	雪花灯路灯杆挂件保护性拆除 光源LED 电压DC24V 功率50W	套	100
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	500
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	500
5	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	500
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	100
7	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	50
8	供电系统调试	1.名称:系统调试	系统	1

高铁站广场采购清单采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	福字挂件	福字挂件安装 光源LED 电压DC24V 功率8w 亚克力，加记忆控制模块	套	256
2	福字挂件	福字挂件保护性拆除光源LED 电压DC24V 功率8w 亚克力，加记忆控制模块	套	256
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	400
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	610
5	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	400
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	580
7	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	32
8	供电系统调试	1.名:系统调试	系统	1

4、文峰路与八一路转盘采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	LED满天星	LED满天星安装 电压DC24V 功率10w 红色，120个灯，4㎡	套	608
2	LED满天星	LED满天星破坏性拆除 电压DC24V 功率10w 红色，120个灯，4㎡	套	608
3	LED满天星	LED满天星安装 电压DC24V 功率10w 黄色，120个灯，4㎡	套	28
4	LED满天星	LED满天星破坏性拆除 电压DC24V 功率10w 黄色，120个灯，4㎡	套	28
5	软导线	ZR-RVV-3*6 安装及破坏性拆除	m	80
6	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	400
7	软导线	型号:ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	620
8	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	480
9	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	640
10	钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	1510
11	镀锌方管	镀锌方管 60*40*4 安装及破坏性拆除	m	300
12	控制开关	单式漏电保护开关 安装及破坏性拆除	个	1
13	供电系统调试	系统调试	系统	1

5、建设路采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	五星灯挂件	五星灯挂件安装 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	1985
2	五星灯挂件	五星灯挂件保护性拆除 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	1985
3	LED串灯挂件	LED串灯挂件安装 电压DC24V 功率12w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	1985
4	LED串灯挂件	LED串灯挂件保护性拆除 电压DC24V 功率12w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	1985
5	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	3300
6	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及保护性拆除	m	3700
7	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	3300
8	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	1985
9	Φ6钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	3300
10	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	74
11	供电系统调试	系统调试	系统	1

6、建设路牌坊采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	直径780mm灯笼挂件	直径780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w 直径780mm；亚克力；加记忆控制模块	套	8
2	直径780mm灯笼挂件	直径780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w 直径780mm；亚克力；加记忆控制模块	套	8
3	直径420mm灯笼挂件	直径420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w 直径420mm；亚克力；加记忆控制模块	套	62
4	直径420mm灯笼挂件	直径420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w 直径420mm；亚克力；加记忆控制模块	套	62
5	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	60
6	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	140
7	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	120
8	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	140
9	钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	35
10	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	1
11	供电系统调试	系统调试	系统	1

7、中立交转盘采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	串灯组摆	串灯组摆 光源LED 电压DC24V 功率6000w 由单个20w20米200灯串灯组成 钢骨架，丝架立体造型，绸缎饰面，美工装饰，整体透光，LED光源 安装及破坏性拆除	套	1
2	软导线	ZR-RVV-3*6 安装及破坏性拆除	m	100
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	460
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	1560
5	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	300
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	1540
7	钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	6000
8	控制开关	单式漏电保护开关 安装及破坏性拆除	个	1
9	供电系统调试	1.名称:系统调试	系统	1

8、南护城河采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	Φ150mm灯笼挂件	Φ150mm灯笼挂件(用去年的灯笼安装) 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	2940
2	Φ150mm灯笼挂件	Φ150mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率5w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	2940
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	4850
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	4000
5	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	4850
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	2450
7	钢丝	Φ6钢丝 安装及破坏性拆除	m	2400
8	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	60
9	供电系统调试	系统调试	系统	1

9、春秋桥采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	16
2	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	16
3	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	133
4	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	120
5	塑料配管	PVC20 安装及保护性拆除	m	133
6	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	60
7	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	4
8	供电系统调试	系统调试	系统	1

10、南关桥采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	24
2	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	24
3	Φ420mm灯笼挂件	Φ420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	144
4	Φ420mm灯笼挂件	Φ420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	144
5	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	450
6	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	200
7	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	450
8	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	120
9	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	2
10	供电系统调试	1.名称:系统调试	系统	1

11、望仙桥采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	灯饰效果图片
1	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	4
2	Φ780mm灯笼挂件	Φ780mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率20w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	4
3	Φ420mm灯笼挂件	Φ420mm灯笼挂件安装 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	52
4	Φ420mm灯笼挂件	Φ420mm灯笼挂件保护性拆除 电压DC24V 功率10w LED光源，晶元芯片，加记忆控制模块	套	52
5	软导线	ZR-RVV-3*2.5 安装及破坏性拆除	m	117
6	软导线	ZR-RVV-2*0.5 安装及破坏性拆除	m	100
7	塑料配管	PVC20 安装及破坏性拆除	m	117
8	配管	PE20 安装及破坏性拆除	m	80
9	控制开关	单式漏电保护开关 安装及保护性拆除	个	1
10	供电系统调试	1.名称:系统调试	系统	1

五、其他要求

1、投标人须提供“七一路采购清单”中序号1和“莲城大道采购清单”中序号1的灯具样品各1个。所带样品须现场亮灯测试，规格、色彩、外形等技术参数须与招标文件相符，否则为无效投标。

2、投标人必须明确投标产品的厂家、地址、品牌、型号、技术参数，否则为无效投标。

3、本投标文件所列需求，为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

4、工期为10天，否则为无效投标。

5、本工程质保期为1年，否则为无效投标。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、投标人须承诺对未拆除灯饰的质保期，同时提出对故障响应时间，接到通知后，30分钟内响应，一个小时到达现场，2个小时解决问题，在质保期内，同一质量问题连续维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，否则为无效投标。

8、关于安全承诺，对质保期内发生任何安全事故进行负责，否则为无效投标。

9、投标人需明确对保护性拆除的灯饰，如数移交业主单位，否则为无效投标。

10、要有施工技术方案，安装及拆除质量控制措施，否则为无效投标。

（三）采购标的执行标准

1、《特殊要求灯串》（GB 7000.9-2008 )

2、《路与街道照明灯具的安全要求》(IEC 60598-2-3:2002, IDT) GB 7000.5-2005

3、LED低压节能灯具

（四）验收标准

由采购人组织成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告。

六、采购资金支付

（一）支付方式：财政支付。

（二）支付时间及条件： 工程验收合格后，结算完毕，财政资金到位后支付合同总价的95%，剩余5%待质保期满拨付。

七、联系方式

联系人姓名：沈俊涛 联系电话：13937485916

单位地址：许昌市龙兴路创业服务中心E座618

2018年1月18日