多功能除雪撒布机项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：多功能除雪撒布机

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：购置2台多功能除雪撒布机。

（四）预算金额：70万元；最高限价：70万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后10天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市环境卫生管理处

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为了快速清除道速积雪，保障城区道路畅通。

（二）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	是否为核心产品
1	多功能除雪撒布机	一、整车主要配置：1台5吨双排座货车国五底盘车，乘坐人员大于等于4人，1台自带动力扫雪滚，1台4立方融雪撒布机。

二、整车参数：1、底盘型号	：国五载货汽车底盘；2、发动机型号：国五；3、发动机功率(kw)	≥80；4、轴距(mm)：	≦4000；5、外形尺寸(长×宽×高)(mm)（6500-7000）×（1900-2000）×（2500-2700）；6、总质量(Kg)	：≦5000；6、额定载质量(Kg)	≥300；7、燃料种类：柴油；8、防抱死系统	：有；9、GPS：有；10底盘依据标准：GB3847-2005,GB17691-2005国V。

三、4m3液压自带动力融雪撒布机参数

1、外形尺寸(长×宽×高)(mm)	（4000-4500）×（1900-1960）×（1600-1700）；2、容积(m3)	≥4.0；3、重量（t）≥0.5；4、发动机型号：单缸柴油机；5、发动机功率≥5KW；6、液压系统工作压力	≥5MPa；7、融雪剂输送形式：螺旋输送（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；8、撒布宽度 （m）3～12；9、撒盐量(g/m2)	20～150可调；10、工作速度(km/h)	15～40可调；11、撒布升降机构	：最大调整高度≥400mm；12、支撑机构：立式四柱可调式升降支撑机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；13、动力源：柴油发动机，液压油泵；14、附件：顶部防雨罩、爬梯、尾灯 、支腿、照明灯。

四、自带动力扫雪滚参数

1、外形尺寸（长x宽x高）：	≥2000×2000×1300；

2、除雪宽 度（mm）	≥1500；3、组合刷丝	刷丝材质要求每片刷丝均为PP+钢丝；4、重量 （kg）≥300；5、除雪滚转速≥200r/min，扫雪滚采用多档位离合器控制旋转方向，分别设有前进后退档（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；6、驾驶室控制：驾驶室内可操作扫雪滚刷进行各种动作，独立电控离合装置；7、离地高度可调	根据清扫雪层厚度在50～100mm之间调整；8、作业速度（km/h）：5～30；9、链条结构：采用偏心张紧结构（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；10、左(右)单向最大偏转角：≥10°；11、扫雪滚采用自带动力：单元机械传动发动机功率（kw）≥15，采用电启动，不从所配车辆底盘液压取力；（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；12、扫雪滚刷直径（mm）≥500，采用实心支撑轮支撑，支撑轮行走过程中左右摆动设有限位装置（需说明工作原理并提供原理图、实物图）；13、水平偏转架：扫雪滚具有复合式水平提升偏转机构（需说明工作原理并提供原理图、实物图），偏转作业时扫雪滚与地面水平，滚体调整和工作时均保持水平无倾斜；14、具可调式液压缸限位装置：精确控制刷毛与地面的接触宽度，有效增加除雪效果和刷毛寿命。（提供实物照片及作业原理图）；15、带有提升链微调装置：可微调刷毛与地面的接触宽度（提供实物照片及作业原理图）；16、连接装置：采用快速连接装置，安装拆卸方便。（提供实物照片及作业原理图）。

五、除雪车技术要求

可实现扫雪、推雪、融雪、融冰作业；模块化安装：各种设备独立性强，安装和拆卸方便快速；舒适性强：有安全警示标志，装冷暖空调，液压助力转向；使用要求：具备大面积积雪扫除作业，除雪剂自动撒布作业功能。可适用于环卫公路抗冰除雪抢险任务。具备全天候、复杂路况下的多用途机械作业能力；安全要求：整车纳入国家工信部的《汽车产品公告目录》管理，具有合法公告，免征购置税。

六、融雪撒布机技术要求：

撒布粗盐、细盐、除冰剂、干沙、特种融雪剂等功能；可靠性强：全液压驱动，动力稳定性能稳定，质量可靠 ；高强防腐：整机采用碳钢板或不锈钢结构，三级防腐处理；抛盘耐腐性强：抛盘采用优质不锈钢，防腐性能好；撒布可调性强：自带动力融雪撒布机有可调节落料装置（溜槽），能保证抛洒方向左偏撒（或右偏撒）和正后方对称抛洒，满足不同的撒布要求；粒料均匀：顶置专用滤网严防大颗粒或杂物混入料斗，保证机构安全运行；装卸方便：整机采用可拆卸专用升降支撑系统，便于非作业状态存放；特制防护罩：料斗上方的防雨罩可保证整机在雨雪天正常工作，柔韧性好，经久耐用；稳定性强：自带动力融雪撒布机输料装置采用螺旋机构输料，保证输送稳定、效率高；结构合理：箱体采用V型料仓，结构简单，操作方便，使融雪剂自动落料，出料完全，无残留。七、扫雪滚技术要求

可与4吨及4吨以上汽车底盘配套使用，采用除雪铲、扫雪滚刷可互换的快速连接机构，扫雪滚刷与车辆的安装及拆卸简单方便，作业安全可靠；操作简便：驾驶室内可操作扫雪滚刷进行各种动作，方便快捷；在除雪作业中，扫雪滚刷随路面横坡坡度，自动调节功能；采用平刷片：解决了波浪形刷片清扫不彻底的难题，刷丝采用PP（聚丙烯）+弹簧钢丝清扫彻底，使用寿命长；带有提升链微调装置：可微调滚芯两端刷毛与地面的接触宽度，以适应路面横坡坡度；作业简便：作业装置偏转、升降灵活安全，操作精确可调，不影响原车辆载体功能或性能；加有防回雪装置，不会造成回雪，路面清扫干净；作业照明系统：独立于车体之外的照明系统，便于夜间除雪作业；由扫滚自带发动机带动变速箱，变速箱输出端与主动链轮相连，主动链轮带动扫滚工作（需说明工作原理并提供原理图、实物图）。

备注：车辆包入户含交强险，售后服务1年，每车负责贴太阳膜、铺车底、提供座套一套、冬夏座垫各一套。	台	2	是
（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

分值构成

(总分100分)	价格分值： 30 分

商务部分： 18 分

技术部分： 52 分
一、价格部分（满分 30 分）
评分因素	评分标准	分值
投标报价

评分标准	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30	30分
二、商务部分（满分 18 分）
评分因素	评分标准	分值
信誉	1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

2、投标人获得国家交通或公路政府部门、交通或公路行业颁发行业突出贡献及道路建养成果认可证书的,每个3分，满分6分。	8分
业绩	2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在60万元（含60万元）以上，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每个2分，满分10分。（以合同日期为准）	10分
三、技术部分（满分 52 分）
评分因素	评分标准	分值
对招标文件

响应程度	1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标；2、满足招标文件技术要求15分，货物需求中的技术参数每优于招标文件一项的加1分，满分36分。	36分
售后服务承诺	1、有详细的售后服务计划，明确产品质保期，并配备专职维修人员，备有常用备件，售后服务系统完善2分；全天候24小时提供上门维护维修服务2分；免费提供专业技术培训，为采购人培养合格的操作人员，服务工程师免费上门进行培训2分。满分6分。

2、在使用地提供所投产品三年以上免费停放服务的3分。

3、在车辆交付三年内保养维修时提供具有同类功能备用车辆的3分。

4、售后服务时间每延长1年得1分，满分2分。	14分
投标文件规范程度	1、装订规范、文字清晰、无差错1分；2、所提供资料准确完整1分	2分
六、采购资金支付

（一）支付方式：转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后于4个月内付合同金额总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：丁艳春 联系电话：13937497159

单位地址：魏都区车站路8号

单位全称（加盖单位公章）

年 月 日