**JZFCG-G2018002号许昌经济技术开发区综合办公室“技防建设租用服务项目”变更公告**

各投标人：

根据本项目收到的需要澄清问题，现回复如下：

**一、质疑内容：**

**问题一：**1-第二章 项目需求-四、设备清单-3网络视频云存储节点中：单机柜高度≤4U，支持前面板热插拔，48盘位云存储磁盘阵列；

经过贵公司多方求证，主流安防厂家中，云存储磁盘阵列进行前面板热插拔的仅浙江宇视科技有限公司一家公司采用，该技术称呼为宇视科技独有、并具有唯一专利。

**答：**经过采购单位多方求证，多家供应商能提供技术服务。

**问题二：**第二章 项目需求-四、设备清单-3网络视频云存储节点中：

**云存储系统需支持云内和云间备份功能；**

经过贵公司多方求证，主流安防厂家中，安防视频云存储备份技术中采用云内和云间备份叫法的仅浙江宇视科技有限公司一家公司，该技术称呼为宇视科技独有。

**答：**经过采购单位多方求证，多家供应商能提供技术服务。

**问题三：**第二章 项目需求-四、设备清单-9高清网络超低照度星光级高速球中：

数据采集范围：全向天线，半径可达200米(无遮挡)，接收灵敏度≥-96dBm，协议：802.11b/g/n无线协议，支持监听模式，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；（可外置）

经过贵公司多方求证，以上参数全部满足且公安部检测机构产品专业认证测试报告体现的仅浙江宇视科技有限公司一家公司满足。其中监听模式是宇视对于WiFi采集特有的说法。

**答：**经过采购单位多方求证，多家供应商参数全部满足且能提供公安部检测机构产品专业认证测试报告。

**问题四：**第二章 项目需求-四、设备清单-9高清网络超低照度星光级高速球中：支持SD卡前端缓存，最大支持128GBSD卡本地缓存，与中心平台配合支持缓存补录；

经过贵公司多方求证，前端设置SD卡配合中心平台进行断网恢复后续传，是较为常见的技术，但安防厂家中仅浙江宇视科技有限公司一家公司采用缓存补录进行命名。

**答：**经过采购单位多方求证，多家供应商能提供缓存补录技术服务。

**问题五：招标文件评标方法和评标标准设置不合理**

**答**： 本项目招标文件评标方法和评标标准设置是根据《政府采购法》、《财政部令第87号》等相关法律法规设置。

**问题六：评标办法评审因素要求提供生产厂家证书复印件属于厂家证明**

**答**：评标办法要求提供生产厂家证书是评审因素不是资格要求，按招标文件规定执行。

**二、变更内容**

1、原在招标文件第二章项目需求 采购清单中要求：“3.3视频（卡口）图像监控管理平台接入授权扩容数量≥1000(须为正版正式授权，投标时提供制造厂商授权原件)。

现变更为：“招标文件第二章项目需求 采购清单中要求：“3.3视频（卡口）图像监控管理平台接入授权扩容数量≥1000”。

2、原招标文件技术要求中要求提供检测报告属于厂家证明

1、“第二章 项目需求 四 设备清单 9 高清网络超低照度星光级高速球”中：数据采集范围：全向天线，半径可达200米(无遮挡)，接收灵敏度≥-96dBm，协议：802.11b/g/n无线协议，支持监听模式，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；（可外置）

2、“第二章 项目需求 四 设备清单 6 200万支路卡口抓拍一体机”中：支持GB/T 28181国家标准，方便后期监控联网需求，提供GB28181国标检测报告、公安部型检报告复印件。

现变更为：（1） “第二章 项目需求 四 设备清单 9：“高清网络超低照度星光级高速球”中：数据采集范围：全向天线，半径可达200米(无遮挡)，接收灵敏度≥-96dBm，协议：802.11b/g/n无线协议，支持监听模式”；

（2） “第二章 项目需求 四 设备清单 6 200万支路卡口抓拍一体机”中：支持GB/T 28181国家标准，方便后期监控联网需求”。

3、原招标文件投标邀请中“投标截止及开标时间：2018年2月27日9时30分，开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标一室”；现变更为“投标截止及开标时间：2018年2月28日10时30分，开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标一室”。

4、原招标文件第五章资格审查与评标办法第五条评标标准有变动以最新上传评标标准为准

**最新评标标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成(总分100分) | 价格分值：30分商务部分：30分技术部分：40分 |
| （一）价格部分（满分30分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| （二）商务部分（满分30分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 | 2分 |
| 企业综合实力 | （1）投标人提供第三方机构评定的AAA级企业信用等级证书得2分；(投标时需提供信用等级证书原件，否则该项不得分)（2）投标人本项目拟采用监控平台软件具备CMMI软件能力成熟度模型集成证书5级者得3分，4级者得2分，3级及以下得1分【查询网站：<https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx>】，提供证书复印件；（3）本项目“项目需求 二 采购清单 3.3视频（卡口）图像监控管理平台接入授权扩容”，投标人能提供制造厂商授权原件得3分，否则不得分；（4）本项目“项目需求 四 设备清单 9 高清网络超低照度星光级高速球”中：数据采集范围：全向天线，半径可达200米(无遮挡)，接收灵敏度≥-96dBm，协议：802.11b/g/n无线协议，支持监听模式”，投标人能提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件包含上述内容得3分，否则不得分；（5）本项目“项目需求 四 设备清单 6 200万支路卡口抓拍一体机”中：支持GB/T 28181国家标准，方便后期监控联网需求”，投标人能提供公安部型检报告复印件包含上述内容得3分，否则不得分； | 14分 |
| 业绩 | 提供2014年1月至今,投标人具有不低于此次最高限价的类似项目业绩（包括中标通知书、合同、验收报告），每提供一份得3.5分，最高得14分； | 14分 |
| （三）技术部分（满分40分） |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术建设服务方案及服务承诺 | 1. 未实质性响应招标文件技术要求者为无效投标。

投标人提供的技术建设服务方案：包括综合系统兼容性、稳定性、方案设计科学性、可行性等整体综合性能 ，理解清晰得25分，有相关描述得15分，不提供不得分。1. 投标人售后服务承诺、服务保障措施、服务响应时间、售后服务方案等方面，进行综合评定，理解清晰得7分，有相关描述得4分，不提供不得分。
 | 32分 |
| 运维服务方案 | 运行维护方案：包括运行维护方案人员的配置科学合理、资金供应可行、响应机制科学、合理等内容，理解清晰得8分，有相关描述得4分，不提供不得分。 | 8分 |

许昌经济技术开发区综合办公室

2018年2月12日