|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 钢琴 | KASSEL（卡塞尔） | UP-123H | **产品规格：123**  ★**铁板：**采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 ★**音板：**采用**美国进口优质AAA级云杉**木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。  **琴弦：**采用德国Roslau原装进口名牌钢线，音色纯净，音准稳定。  **弦码：**采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。  **弦轴板：由17层色木交错拼接而成**，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。  **弦槌：采用优质进口羊毛毡**并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。  **制音器：**采用进口优质羊毛制造，制音效果好。  ★**转击器、联动杆、制音杆**：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。  **顶杆：**采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。  **琴键：**亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。  **键板：**采用进口优质木材制作的实木键板，性能稳定。  **脚轮：**采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。  **外壳涂饰：**采用名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。  **产品配备：**产品说明书，双人用琴凳，琴罩，擦琴手套，键盘绒。 | 台 | 40 | 9300.00 | 372000.00 | 产地：上海/厂家：德国卡塞尔钢琴有限公司 |
| **合计** | | **大写：叁拾柒万贰仟圆整 小写：￥372000.00元** | | | | | | | |