**襄城县第二消防站信息化建设项目中标人标的概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标标的情况：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 | | 1 | 商用台式机 | HP 288 G2 | Core i3-6100；内存： 4G DDR3；1TB SATA硬盘；DVD驱动器；10/100/1000M以太网/；多屏显卡；多屏接口软件。 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 惠普 上海 | | 2 | 显示器 | HP 22y | 21.5寸液晶显示器，支持VGA输入和HDMI输入 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 惠普 上海 | | 3 | 警务软件及软件授权 | 天维尔消防一体化城市119接处警及集成中间件品台软件V1.0 | 警务软件及软件接口授权； 实现接警、调派功能，并与原有的警务软件功能保持一致； 与支队、总队警务系统接口软件及对接调试。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 天维尔 深圳 | | 4 | 警务调度软件 | 天维尔警务调度软件 | 警务调度软件； 与支队的语音程控调度交换机实现协议对接，实现软拨号、一键拨号、多方通过、强插、强拆等功能。 并能够与警务系统实现对接，能够通过警务系统实现一键拨号功能。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 天维尔 深圳 | | 5 | 地图台软件 | 天维尔地图台软件 | 地图台软件； GPS车辆定位软件接口； 手机定位软件接口； 与公安PGIS地理信息系统接口； 与支队、总队地理信息系统对接及对接调试。 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 天维尔 深圳 | | 6 | 大队坐席话机 | AVAYA 1608 专用IP坐席话机 | 全双工扬声器话机、支持4个线路通道、4向导航群组、三个上下文软键按键、支持音量按键（可对听筒、头戴送受话器、扬声器和振铃器音量分开设置）、支持不少于100 条通话记录和联系人记录、呼叫记录、支持H.323 协议。 支持连接和注册到许昌消防支队语音调度交换机。 专用话机电源。 | 部 | 2 | 3000 | 6000 | AVAYA 珠海 | | 7 | ACD坐席许可 | AVAYA话务ACD席位精英许可授权。 | 话务ACD席位精英许可授权。 ACD话务注册到支队程控交换机，与支队实现互联互通，采用支队的2M链路进行话务的呼入呼出，大队不产生话务费用。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | AVAYA 珠海 | | 8 | 显示接口软件 | 大屏幕信息展示软件 | 即时分析统计平台数据库数据并形成指定的显示格式，展示到大屏幕上。主要包括以下数据： 从数据库抽取实时的值班信息显示到大屏幕上； 从数据库抽取实时的接处警数据和接处警统计数据并显示到大屏幕； 从数据库抽取实时的车辆动态实力信息显示到大屏幕。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 云之杰 郑州 | | 9 | 中队终端台 | HP 288 G2 | Core i3-6100；内存： 4G DDR3；1TB SATA硬盘；DVD驱动器；10/100/1000M以太网/；多屏显卡；多屏接口软件。 | 套 | 1 | 5200 | 5200 | 惠普 上海 | | 10 | 中队终端电话 | AVAYA 1608专用警务IP坐席话机 | 专用警务IP坐席话机。 全双工扬声器话机、支持4个线路通道、4向导航群组、三个上下文软键按键、支持音量按键（可对听筒、头戴送受话器、扬声器和振铃器音量分开设置）、支持不少于100 条通话记录和联系人记录、呼叫记录、支持H.323 协议。 支持连接和注册到许昌消防支队语音调度交换机。 专用话机电源。 | 部 | 1 | 3000 | 3000 | AVAYA 珠海 | | 11 | ACD坐席许可 | AVAYA处警话务ACD席位普通许可授权 | 处警话务ACD席位普通许可授权。 ACD话务注册到支队程控交换机，与支队实现互联互通，采用支队的2M链路进行话务的呼入呼出，大队不产生话务费用 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | AVAYA 珠海 | | 12 | 终端联动控制器 | TW331 | TW331 8通道终端联动控制器，用于警情到达时联动车库门、警灯、警铃。电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口（接口参数：AC：250V/3A，DC：30V/3A）。 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 天维尔 深圳 | | 13 | 终端联动联控制器模块 | 天维尔联动控制软件 | 联动控制软件，可控制声、光、电等设备； 调派单到达声、光联动提示 系统故障时声、光告警； 其他自定义联动设备控制。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 天维尔 深圳 | | 14 | 告警控制服务 | 天维尔告警控制服务软件 | 告警控制服务软件 用于收集各种系统异常情况，并提供报警。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 天维尔 深圳 | | 15 | 指挥网核心交换机 | H3C LS-3600V2-28TP | 交换容量，64Gbps,包转发率，9.6Mpps ,MAC地址表32K；10/100M电口个数；24，千兆光口：4；1个Console口；  与支队、大队指挥调度网络的配置、调试。不含网络链路建设； 实现数据、语音、图像等数据的分流和访问控制。 | 台 | 2 | 10000 | 20000 | H3C 杭州 | | 16 | 警务软件及软件接口授权 | 天维尔消防一体化城市119接处警及集成中间件品台软件V1.0 | 中队警务软件及软件接口授权； 指挥调度软件； 中队接处警系统与总队、支队、大队接处警系统接口软件。 | 套 | 2 | 25000 | 50000 | 天维尔 深圳 | | 17 | 安装材料 | 网线、电话线、电源线、插排等施工材料 | 网线、电话线、电源线、插排等施工材料。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 云之杰 郑州 | | 18 | 大/中队终端系统部署 | 系统部署 | 大/中队软件及配套设备安装部署； 与支队、总队接警系统接口对接、调试； 与指挥视频、营区监控的接口对接、调试。 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 云之杰 郑州 | | 19 | 指挥视频终端 | 华平AVC HDS1920标清指挥视频终端 | 视频输入:2个标清输入接口和1个最大到SXGA分辨率的VGA输入接口并配独立的音频输入接口；音频输入:一个MIC和一个线路音频输入接口；视频编码:支持264High-Profile；视频输出:具备HDMI、VGA、DVI-D三个接口，可选择其中两个接口同时输出。 与支队、总队指挥视频的对接调试 实现与支队、总队指挥视频服务器的互联互通 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 华平 上海 | | 20 | 会议摄像机 | 华平AH500专用标清会议摄像机 | 18倍光学变焦，CCD图像传感器，速率不30帧，分辨率752\*582。 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 华平 上海 | | 21 | 三脚架 | 云腾VT-888会议摄像机专用三脚架 | 可实现三级伸缩,高度1.5米。 | 个 | 1 | 500 | 500 | 云腾 西安 | | 22 | 视频配套线材 | 视频配套专用线材 | 配套HDMI、DVI、VGA线、控制线等线材 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 云之杰 郑州 | | 23 | 麦克风 | 迪声HT-302鹅颈麦克风 | 阻抗200欧、灵敏度-45±2dB、工作电压：2节 1.5V5号电池。 | 个 | 1 | 300 | 300 | 迪生 苏州 | | 24 | 有源音箱 | 漫步者 R201T 木质有源音响 | 2.1声道、1低音炮+2卫星箱、支持低音调节、3.5毫米音频接口、低音炮功率不低于12W，卫星箱功率不低于8W。 | 部 | 1 | 500 | 500 | 漫步者 上海 | | 25 | 显示器 | HP 22y | 21.5寸液晶显示器  支持VGA输入和HDMI输入。 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 惠普 上海 | | 26 | ROIP远程联网终端 | 海康威视NXU-2A ROIP远程联网终端 | ROIP远程联网终端 实现警务系统与指挥视频系统、营区监控系统的互联互通；能够在支队、总队的警务系统中查看实时监控图像。 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 海康威视 杭州 | | 27 | 数字音视频编码器 | 海康威视DS-7916N | 16路数字音视频编码器 支持1个HDMI和1个VGA输出； 支持4个SATA接口，可用于录像和备份； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用。 | 台 | 1 | 7800 | 7800 | 海康威视 杭州 | | 28 | 硬盘 | 希捷(SEAGATE) 2TB 7200转64M 3.5寸SATA3监控用硬盘 | 2TB 7200转64M SATA3监控用硬盘。 | 块 | 2 | 850 | 1700 | 希捷 苏州 | | 29 | 全方位高清红外球机 | 海康威视DS-2DC4220IW | 高清红外球机含电源和支架 200万像素1080P、1/2.8COMS、H.265编码； 自动白平衡、自动增益控制、3D降噪、背光补偿、自动聚焦、强光抑制、入侵检测、RJ45接口； 数码变焦16倍、光学变焦4倍； 预制点数300个，红外照距30米； 水平范围350度。 | 套 | 3 | 6500 | 19500 | 海康威视 杭州 | | 30 | 高清固定枪式摄像机 | 海康威视DS-2CD3T45D | 固定枪式摄像机 含电源和支架 高清红外球机含电源和支架200万像素1080P、1/2.7COMS、H.265编码； 自动白平衡、自动增益控制、3D降噪、背光补偿、自动聚焦、强光抑制、移动侦测、RJ45接口； 红外照距不小于50米。 | 套 | 1 | 2800 | 2800 | 海康威视 杭州 | | 31 | 营区监控软件 | 海康威视营区监控软件 | 营区监控软件 实现在大队远程查看企事业专职队的监控图像，可以对图像进行控制，实现放大、缩小等基本功能。（需要专职队具备相应监控设备） | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 海康威视 杭州 | | 32 | 安装材料 | 专用安装材料 | 根据现场情况定制（含电源线、网线、视频线、控制线、小交换机、控制箱等） | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 云之杰 郑州 | | 33 | 系统安装部署、接口软件及接口调试 | 系统安装部署 | 系统安装部署； 中队指挥视频系统与大队、支队、总队指挥视频、警务系统的接口软件以及对接调试。 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 云之杰 郑州 | | 34 | 高清视频会议终端 | 上海华平CS1950高清视频会议终端 | 嵌入式高清视频会议终端 标配1个720P格式的DVI-I的高清输入接口、1个标清编码输入接口、2个专用的有源MIC接口和一组线路音频输入接口，1个到SXGA分辨率的VGA输入接口并配独立的音频输入接口；具备VGA、DVI、HDMI三个接口的视频输出，可选择其中两个接口同时输出，输出的最大分辨率达到1080P。 实现与支队、总队高清视频会议系统的对接及调试。 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 华平 上海 | | 35 | 高清会议摄像机 | 上海华平AH6S高清视频会议摄像机 | 高清视频会议摄像机 18倍光学变焦，1/2.8英寸500万像素高品质HD CMOS传感器，支持1080P60/50/30/25 、1080I60/50、720P60/50等视频格式；支持接口DVI（含有HDMI、YPbPr或VGA信号）、 HD-SDI；水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度；红外遥控器信号透传功能；支持正装、倒装安装方式。 | 台 | 1 | 26000 | 26000 | 华平 上海 | | 36 | 主扩声音箱 | 力禾MT-10音箱 | 频响范围 60Hz一16kHz功率 175W(连续音乐)灵敏度 92dB lW,lm阻抗 8欧姆变压器抽头 100V 60,30,15W(28T)70.7V 60,30,15,3.75W(28T) | 只 | 2 | 1500 | 3000 | 力禾 恩平 | | 37 | 功放 | 力禾 U-1500c功放 | 5.1声道AV功放；输出功率135W，动态功率110/130/160w。可以使音乐通过Mac、PC、iPad、iPhone、iPod实时播放。 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 力禾 恩平 | | 38 | 主控调音台 | 环球M8002QUSB | 4个通道，4个XLR话筒接口可提供48V供电，带有隐蔽话筒前置放大器，插入和幻象电源，在所有声道上的3段均衡器，带有FBQ反馈检测的7频段立体声图形均器，供卡拉ok用的话音消除功能，二组三色10段电平显示。 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 环球 江门 | | 39 | 有线麦克风 | 金迪HT-302 | 带3V/48V幻象供电兼容，采用获专利的琐式牢固接插分离结构，频响：100-18000Hz，信噪比：＞65db,输出阻抗：200Ω，灵敏度：-30db。 | 套 | 1 | 300 | 300 | 金迪 郑州 | | 40 | 无线手持话筒 | 金迪HT-603 | 一拖二手持无线话筒；U段高频、内置天线放大器，频率范围：740~790MHz； 通道数量：2个。 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 金迪 郑州 | | 41 | 音箱 | 漫步者 R201T 木质有源音响 | 木质有源音像 2.1声道、1低音炮+2卫星箱、支持低音调节、3.5毫米音频接口、低音炮功率不低于12W，卫星箱功率不低于8W。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 漫步者 上海 | | 42 | 4G单兵图传设备 | 上海华平[HDS1100H-4G无线单兵](http://www.avcon.com.cn/product/detail.aspx?id=108) | 内置GPS/北斗定位，具备通过3G/4G网络、WIFI网络、有线网络进行视频传输应用和全双工语音对讲功能,最高支持D1视频输入和输出，活动图像帧率5～30帧/秒可选；支持H.264视频压缩格式，双流编码带宽自适应，带宽利用率最大化；内置16GTF 卡，实现录像存储。 专用4G通讯卡，与消防总队网络进行加密对接。 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 华平 上海 | | 43 | 麦克风 | 金迪HT-302 | 会议专用麦克风  阻抗200欧、灵敏度-45±2dB、工作电压：2节 1.5V5号电池。 | 个 | 1 | 300 | 300 | 金迪 郑州 | | 44 | 三脚架 | 云腾VT-888会议摄像机专用三脚架 | 会议摄像机专用三脚架。 可实现三级伸缩,高度不低于1.5米。 | 个 | 1 | 500 | 500 | 云腾 西安 | | 45 | UPS | 山特C1-5KVA在线式不间断UPS电源 | UPS单机功率5KVA，UPS带满载后备时间不4小时。 8节电池；  电池箱；  连接线。 | 套 | 2 | 22000 | 44000 | 山特 深圳 | | 46 | 打印机 | HP PRO 1106 | A4幅面黑白激光打印机 2M内存；最高分辨率600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)；打印速度：14页/分钟(A4)，首页出纸：黑白8.5秒；USB2.0接口。 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 惠普 上海 | | 47 | 接警台 | 接警台 | 接警专用操作台 喷塑，金属材质操作台； 每显示位高75CM长90cm宽约50cm | 工位 | 5 | 3500 | 17500 | 雅克 郑州 | | 48 | 警灯 | 专用警灯 | 交流220V旋转声光报警灯 | 个 | 1 | 100 | 100 | 路途 郑州 | | 49 | 机柜 | 标准机柜 | 600\*600\*1000网络机柜，前后网孔门。电话班一台，视频会议室一台。 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 雅克 郑州 | | 50 | 小计（上述总和） | | | 项 | 1 | 577000 | 577000 |  | | 51 | 税金+集成费+运输（总价10%） | | | 项 | 1 | 57700 | 57700 |  | | 合计 | | 大写：陆拾叁万肆仟柒佰元整 小写：634700元 | | | | | | | |