**皮卡车采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

    （一）项目名称：皮卡车

（二）采购方式：询价

（三）主要内容、数量及要求：皮卡车1辆

（四）预算金额：¥150000元 ；最高限价：¥150000元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后60日内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区龙兴路西段

（七）进口产品：允许□不允许☑。

（八）分包：允许□不允许☑（）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受☑联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 皮卡车 | 一、技术参数  **★**1、燃油方式：汽油  2、排量：≥2.0L  3、外形尺寸：长≥5300 mm 宽≥1900mm 高≥1800mm。  4、货箱尺寸：长≥1470mm 宽≥1470mm 高≥500mm。  5、轴距：≥3080mm。  6、轮胎规格：≥265/65R17  7、最小离地间隙：≥220mm。  8、功率：≥150KW。  9、最大扭矩：≥320Nm  10、排挡形式：≥6速手动。  11、总质量：≥2690KG  12、整备质量：≥1870KG  13、额定载质量：≥495KG  14、成员人数：5人  15、前后轮距：≥前轮距1570 mm  16、后轮距≥1570mm  17、最高车速：≥160km/h  18、刹车装置：四轮碟刹  19、车灯：高位刹车灯、自动感应大灯、前大灯延时关闭。  20、驾驶室：多功能方向盘、真皮座椅、ABS+EBD、主副安全气囊、防炫目内后视镜  21、车联网系统：倒车雷达、8寸彩屏、蓝牙、定速巡航。  22、其他：货箱耐磨胶涂层、轮眉侧踏板。 | 辆 | 1 | 是 |

（二）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法☑ 综合评分法□

六、采购资金支付

（一）支付方式：国库支付

（二）支付时间及条件：验收合格后一个月内一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：彭学伟 联系电话：13069515118

单位地址：许昌市东城区龙兴路西段

单位全称（加盖单位公章）

2018年2月24日