技术方案

我公司完全按照采购人的技术要求与性能参数进行施工，接入链路： MSTP专线链路，以太网传输方式；接入速率：50Mbps；网络接口为终端以太网信号输出，每条长途链路两端设备分别提供FE 接口，即标准RJ45以太网接口。接入带宽可调整，灵活性好，可提供多种接入速率，带宽调整方便。可从2M 增加到100M，而不需要更换用户端、局端设备和线缆资源。传输时延在城域网内（短距离）应用时，MSTP以太网专线的传输时延主要是设备时延。MSTP设备处理时延在1ms以内，每台MSTP设备引入的处理时延在0.5ms以内。在链路两端安装接入到机房用户指定位置。

**最终保价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| 1 | 三级网线路租赁 | 大写：贰拾捌万柒仟元整　　　　　　小写：287000 | 40天 | 付款方式：项目通过验收后支付100% |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2018年 02月05 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。