**投标分项报价一览表**

单位：元/人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 应变式无侧限压力仪 | 宁曦 | YYW-2 | 1.最大测力: 0.6kN 2.土样尺寸: Ø39.1mm x 80mm 3.速率: 2.4mm/min | 台 | 2 | 2300 | 4600 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 2 | 应变控制式三轴仪 | 宁曦 | TSZ-1 | 1.试验尺寸：Ø39.1×80mm  2.最大载荷：10kN  3.工作台行程：70mm  4.载荷速率：0.002～2.4mm/min（无级变速），相对误差≤5%  5.周围压力（σ3）：0～2.0MPa 数显数控，控制误差±1％FS  6.反压力（σb）：0～1.0MPa 数显数控，控制误差±1％FS  7.空隙压力（u）：0～2.0MPa数字显示，测量误差±1％FS  8.体积变化：0～50ml，最小分辨率0.1ml  9.电源：220V ±10％，50Hz | 台 | 2 | 36800 | 73600 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 3 | 标准手提击实仪 | 宁曦 | SLJ-1 | 1. 击锤: 2.5kg, 4.5kg 2. 击锤落高: 两种落高可选: 305mm 或 457mm 3. 试件模: Ø102 x 116mm, Ø152 x 116mm 4. 仪器尺寸: 270 x 270 x 850mm (L x W x H) 5. 仪器重量：14kg | 台 | 5 | 2100 | 10500 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 4 | 液压推土器 | 宁曦 | TYT-3 | 1. 荷载: 5 最大载荷5000千克 2. 试件尺寸: Ø152x116mm, Ø102x116mm 3. 仪器重量：47kg | 台 | 2 | 980 | 1960 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 5 | 数显液塑限测定仪 | 宁曦 | GYS-2 | 1.最大量程：22mm 分辨力：0.1mm 测量时间: 5秒  2.测量非线性误差：优于2%锥角: 300±20,电源：220V±10% 50HZ  3.接触指示灵敏度：>10M 锥重: 100克(±0.1克) 76克(±0.1克) | 台 | 10 | 1680 | 16800 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 6 | 渗透仪 | 宁曦 | TST-55 | 1.样件: Ø61.8x40mm 2. 仪器尺寸: 182x172x190mm (LxWxH) 3. 仪器重量：3.5kg 含供水装置及全套配件 | 套 | 5 | 780 | 3900 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 7 | 渗透仪 | 宁曦 | TST-70 | 1. 渗水桶: Ø100x400mm 2. 测压管间距: 100±0.44mm 3. 仪器尺寸: 215x145x400mm (LxWxH) 4. 仪器重量：4kg含供水装置及全套配件 | 套 | 5 | 990 | 4950 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 8 | 土壤分析筛 | 宁曦 | FB-2\  FB-3 | 1.筛框材料: 铜结构带有顶盖和底盘 2. 筛网材料: 铜材 3. 筛重: 七节筛为：4kg      九节筛为：9kg  4.土壤分析：筛孔尺寸 (mm)40, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.075  筛框尺寸ø200x50mm(H)  5.砂料分析：筛孔尺寸 (mm)10, 5, 2.5, 1.25,0.63, 0.315, 0.16  筛框尺寸ø200x50mm(H) | 套 | 5 | 1100 | 5500 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 9 | 高频振筛机 | 宁曦 | GZS-1 | 1. 振动频率: 42Hz 2. 振动方式: 上下振动 3. 振动幅度: 1.5mm 4. 设定时间: 0–60min. 任意选择 5. 振动电机功率: 25W 6. 分析筛规格: 直径200mm x 高50mm(9节)或直径300mm x 高75mm(7节)    筛孔: 20–0.75mm 7. 电源: 220V 50Hz 8. 尺寸: 430x430x750mm3 9. 重量: 16kg | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 10 | 全自动应变制式三轴仪 | 宁曦 | TSZ-1 | 1. 试件尺寸: Ø39.1mm,含控制电脑（戴尔成铭3967台式机：奔腾双核G4400/4G内存/500G硬盘/DVD刻录机/集成显卡/2个PCI插槽/1个RS232接口/2个PS2接口 /单主机/19.5寸宽屏）及全套处理软件。 2. 围压: 0–2.0MPa 3. 反压: 0–2MPa  4. 体积变化:0-50ml, 0–100ml 5. 轴向载荷: 0-10KN，0-30KN，0-60KN 6. 孔隙压力: 0MPa-2MPa 7.剪切速率：0.0001mm/min-2.4mm/min. 0.0001mm/min-4.8mm/min | 台 | 2 | 77800 | 155600 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 11 | 应变控制式直剪仪 | 宁曦 | ZJ | 1.垂直载荷: 最大400kPa 2. 压力分级: 100, 200, 300, 400kPa 3. 杆杠比: 1:12 全部数据自动采集 4. 剪切盒: 4 测力环：4 5. 水平剪切力: Max.1.2kN 6. 试件面积: 30cm2x2cm(H) 7. 速率: 2.4﹑0.8﹑0.1﹑0.02mm/min. 8. 功率: ＜100W 9. 电源: 220V±10% 50Hz 10. 仪器尺寸: 680x740x1050mm (LxWxH) 11. 重量：200kg 含控制电脑（戴尔成铭3967台式机：奔腾双核G4400/4G内存/500G硬盘/DVD刻录机/集成显卡/2个PCI插槽/1个RS232接口/2个PS2接口 /单主机/19.5寸宽屏）及全套处理软件  12. 无级变速. 电动快退 | 台 | 2 | 16800 | 33600 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 12 | 全自动气压固结仪 | 宁曦 | GZQ-1 | 1.载荷: 0kN–4.8kN 2.载荷精度: ≤100kPa, 绝对误差: ≤±1.0kPa   ≥100kPa–1600kPa, 相对误差: ≤±1.0% 3.试件面积: 30cm2, 50cm2 4.气压控制范围: 0MPa–0.9MPa 5.压力传感器: 0MPa–1.0MPa 6.转换器通道: 1–16  容器；16套 7.电源: 220V±10% 50Hz 8.仪器尺寸:控制器:490x350x870mm (LxWxH)   固结仪:390x188x230mm (LxWxH) 9.仪器重量：76kg 含控制电脑（戴尔成铭3967台式机：奔腾双核G4400/4G内存/500G硬盘/DVD刻录机/集成显卡/2个PCI插槽/1个RS232接口/2个PS2接口 /单主机/19.5寸宽屏）及处理软件。 | 套 | 1 | 73800 | 73800 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 13 | 电动相对密度仪 | 宁曦 | JDM-2 | 1. 试件模: 250ml, 内径: Ø5cm, 高度: 12.7cm, 附护筒 2. 击锤: 击锤质量: 1.25Kg,  每分钟击32次 击锤直径: Ø5cm  3. 击锤落高: 15cm 4. 定时范围: 0–15minutes 5. 功率: 120W 6. 电源: 220V 50Hz 7. 仪器重量：40kg | 台 | 5 | 4500 | 22500 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 14 | 膨胀仪 | 宁曦 | WZ-2 | 1. 切土环刀: Ø61.8x20mm 2. 水平调节: 底部调节螺钉 3. 导环: 防止膨胀 4. 百分表: 0–10mm (订货中不含百分表) 5. 仪器重量：2.5kg | 台 | 2 | 590 | 1180 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 15 | 收缩仪 | 宁曦 | SS-1 | 1. 多孔板面积与孔隙面积比: 小于2﹕1 2. 测微块直径: Ø10mmx4mm 3. 切土环刀直径: Ø61.8x20mm (样品面积: 30cm2 x 2cm) 4. 外形尺寸: 110x105x125mm(L x W x H) 5. 重量：1kg | 台 | 2 | 500 | 1000 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 16 | 天然坡度仪 | 宁曦 | QR-1 | 1. 圆盘: Ø100mm and Ø200mm 2. 水盆: Ø240mmx100mm(H) 3. 仪器尺寸: 320x320x325mm (L x W x H) 4. 仪器重量：5kg | 台 | 5 | 1100 | 5500 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 17 | 比重计 | 天磁 | TM-85 | 必须满足GBJ123-88规范要求  1.均在仪器包装内本器具系国家标准<土工试验方法>专用仪器密度计每台都有检测证书 .所配数据每台不同。 2.所配数据每台不同示例如下:浮泡体积:62.37立方厘米。浮泡中心至最低刻度的距离 9.10厘米。标尺总长:13.50厘米。 3.配专用量筒的沉降距离校正式:l=a-br a=21.50 b=0.27 l:厘米 r:密度计读数. | 套 | 5 | 160 | 800 | 上海  上海天磁电元器件研究所 |
| 18 | 电脑 | 戴尔 | 7050MT | CPU主频:3.6GHz  CPU型号:I7-7700  CPU核心数:四核心  机箱类型:中塔  固态硬盘:256GB  普通硬盘: 1T  内存容量: 8GB  显卡类型: 独立显卡  显存容量: 4GB | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 福建  戴尔（中国）有限公司 |
| 19 | 环刀 | 宁曦 | 直径61.8 | 直经61.8 高度20 不锈钢 | 只 | 100 | 15 | 1500 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 20 | 铝合(小号) | 宁曦 | 直径40 | 直径40  高度20 铝材 | 只 | 100 | 3 | 300 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 21 | 刮土刀 | 宁曦 | 180mmx32mm | 不锈钢180mmx32mm | 把 | 40 | 10 | 400 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 22 | 调土刀 | 宁曦 | 180mmx18mm | 不锈钢180mmx18mm | 把 | 40 | 10 | 400 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 23 | 切土刀 | 宁曦 | 250mmx32mm | 不锈钢250mmx32mm | 把 | 40 | 10 | 400 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 24 | 钢丝锯 | 宁曦 | 465mm | 高强度钢管+天然橡胶 长度465mm | 把 | 40 | 10 | 400 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 25 | 透水石 | 宁曦 | 61.8mm | 直径61.8mm  高度20mm | 块 | 50 | 5 | 250 | 南京  南京宁曦土壤仪器有限公司 |
| 26 | 百分表(0-10) | 山字 | 0-10 | 带公差指示器  技术参数 :  测量范围(mm) 分度值(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) d(mm) G(mm) 精度 备注  0-10 0.01 41.5 21 8.2 Φ57 20 18 6.5/6.35 5 20μm | 块 | 35 | 80 | 2800 | 桂林  桂林量具刃具有限责任公司 |
| 27 | 百分表(0-30) | 山字 | 0-30mm | 测量范围：0-30mm指针百分表：0-30mm  分度值：0.01mm 极限误差：0.030mm | 块 | 2 | 230 | 460 | 桂林  桂林量具刃具有限责任公司 |
| 28 | 烘箱 | 中兴伟业 | 101-2 | 400\*400\*450不锈钢自动控温,鼓风 | 台 | 2 | 2400 | 4800 | 北京  北京中兴伟业仪器有限公司 |
| 29 | 电子天平 | 华志 | HZF-JA500 | 称重500g 精度0.001 带串口 | 台 | 5 | 2600 | 13000 | 福州  福州华志科学仪器有限公司 |
| 30 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/(72585)FNCa-A2 | 1.空调类型：柜机  2.冷暖类型：冷暖电辅  3.空调功率：大3匹  4.适用面积：40平以上  5.工作方式：变频 | 台 | 3 | 10200 | 30600 | 珠海  珠海格力电器股份有限公司 |
| 合计 | | 大写：肆拾捌万陆仟陆佰圆整　 小写：486600 | | | | | | | |