鄢陵县2018年农作物病虫害防治补助资金物资采购项目

**政府采购项目采购需求**

鄢陵县2018年农作物病虫害防治补助资金物资采购**采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况（*各项必填*）

    （一）项目名称：鄢陵县2018年农作物病虫害防治补助资金物资采购

（二）采购方式：公开招标

（三）采购主要内容：植保机械

（四）预算金额：40万元      ；最高限价：40万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县植保植检站

（七）进口产品：允许□不允许√。（*选填。须经财政部门审核同意*）

（八）分包：允许□不允许√（*选填*）

二、需要落实的政府采购政策（*必填*）

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√（*选填*）等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）提供由企业注册地或项目所在地检察机关出具的有效的《行贿犯罪档案查询结果告知函》一份。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）本项目实行资格后审。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：通过对农作物病虫害防治补助资金项目实施，推动农业技术措施落实，带动全县农作物病虫害适期开展防治，示范引领，使我县农作物病虫害防治面积达到应防面积的95%以上，危害损失率控制在5%以内，努力夺取全县农作物丰收。

（二）采购清单（*服务项目可使用表格或文字*）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 1）过滤器≥3级  2）配套泵形式：三缸柱塞泵  3）驱动方式：四轮转向，四轮驱动,前后同轨  \*4）配套动力：进口三缸四冲程水冷柴油发动机≥22马力  5）配套泵工作压力2.5-4.0Mpa  6）泵总效率≥70%  7）喷幅:≥12米  8）药箱容量≥500升  \*9）喷杆形式：喷杆前置，自动延伸，自动升降,高度可自动调整幅度 0.5-1.8米  10）作业效率:≥80亩/小时  \*11）整机重量:≤1300千克  12）轮距:1.5米  \*13）离合器：液压助力  14) 地隙高度：≥110cm  15)轮胎：柳叶形实心橡胶轮胎宽度≤10厘米  16）驾驶棚：半封闭简易驾驶棚（钢化玻璃）  17）可选配装置：撒肥机、GPS、智能喷洒系统装置  **18）要求**：提供产品检验报告、鉴定报告、农机推广鉴定证书、3C认证证书、ISO9001质量管理体系证书、发动机国III排放标准证书、所投产品必须进入河南省2017年农机购置补贴产品目录；提供省级或省级以上田间试验示范报告 | 台 | 3 | 是 |
| 2 | 280P型动力悬挂式喷杆喷雾机 | 1）280P型动力：  拖拉机型号： 280P；机架：半架式；  外形尺寸(mm)：2860×1235×1385/1845  发动机：型号：JF12（28V,500W）；柴油机型号ZH1130：额定牵引力（N）：5200。  2）悬挂式喷杆喷雾机：  3WZ-300L型喷杆式喷雾机；外形尺寸 ：1400\*1000\*1170；  工作压力： 0.2-0.4MPa  噴幅： 6米；液泵类型： 隔膜泵  转速： 600r/min | 台 | 2 | 是 |
| … | … |  |  |  |  |

（三）采购标的执行标准（*根据实际情况填写，没有请注明“无”*）

（*需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范*）

（五）验收标准（*必填*）

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、*按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致，选填）；*

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法√ 综合评分法□（*选填*）

六、采购资金支付

（一）支付方式：项目验收后拨付

（二）支付时间及条件：项目验收后拨付