**禹州市看守所视频监控系统升级改造项目**

**招标文件**

采购单位：禹州公安局

项目名称：禹州市看守所视频监控系统升级改造项目

采购编号：YZCG—G2018066

采购代理机构：禹州市政府采购中心

采购监督机构：禹州市政府采购监督管理办公室

二〇一八年三月

**招标文件目录**

**第一部分 投标邀请函**

**第二部分 特别提示**

**第三部分 投标人须知**

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 无效投标与废标

G 纪律与监督

**第四部分 采购内容及其它要求**

**第五部分　开标和评标**

**第六部分 合同一般条款**

**第七部分 合同特殊条款**

**第八部分 合同书（参考样本）**

**第九部分　投标文件内容及组成——投标文件（一）和投标文件（二）**

1. **投标邀请函**

**禹州市看守所视频监控系统升级改造项目**

**邀 请 函**

禹州市政府采购中心受禹州公安局的委托，就“禹州市看守所视频监控系统升级改造项目”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

**一、项目基本情况**

1、采购人：禹州市公安局

2、项目名称：禹州市看守所视频监控系统升级改造项目

3、采购编号：YZCG-G2018066

4、项目需求：看守所视频监控系统升级改造

5、采购预算：126万元

5、最高限价：116.187872万元

**二、需要落实的政府采购政策**

　　本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

**三、供应商资格要求**

　　1、符合《政府采购法》第二十二条之规定，具有独立法人资格且具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

2、投标商应开具由项目所在地或企业营业执照注册所在地人民检察院出具的无行贿犯罪档案告知函；

3、法定代表人授权代表须是本单位职工，提供本公司为本人缴纳社会保险证明；

　　4、本项目不接受联合体投标。

**四、获取招标文件的方式、时间、地点及文件费用**

　　1、供应商须加入许昌市公共资源交易中心供应商库，报名期限内在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网上报名。详情查看全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载招标文件。

2、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件前一个小时均可进行投标报名、下载招标文件。

　　3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

　　4、招标文件每份售价人民币200元，于递交投标文件时缴纳给采购代理机构，售后不退。

**五、投标截止时间、开标时间及地点：**

　　1、投标截止及开标时间：2018年4月16日9：00　（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

　　2、开标地点：禹州市公共资源交易中心第二开标室（禹州市行政服务中心楼9楼）

**六、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话**

　（一）代理机构：禹州市政府采购中心

　　地址：禹州市行政服务中心楼917房间

联系人：侯女士 联系电话：0374-2077111

1. 采购单位：禹州市公安局

地址：禹州市华夏大道

　联系人：董先生 联系电话：18839900682

2018年3月23日

**前 附 表**

|  |  |
| --- | --- |
| 条款名称 | 编列内容 |
| 采购编号 | YZCG—G2018066 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购人 | 禹州市公安局 |
| 项目名称 | 禹州市看守所视频监控系统升级改造项目 |
| 采购代理机构 | 禹州市政府采购中心 |
| 交货时间及工期 | 合同签订后60天 |
| 投标保证金 | 壹万元整 |
| 保证金递交截止时间 | 2018年4月16日9：00 |
| 投标人信用信息  查询截止时点 | 本项目投标截止时间至资格性审查结束 |
| 投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。 |
| 投标人信用信息查询  使用规则 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60天 |
| 投标文件份数 | 1、投标文件（一）（资格性投标文件）：正本1份，副本2份。  2、投标文件（二）（符合性投标文件）：正本1份，副本4份。  注：投标人须提供电子版投标文件一份，单独密封。 |
| 投标文件的密封 | 1. 投标文件（一）和投标文件（二）应分开密封；   投标文件（一）和投标文件（二）中的正（副）本可分开密封，也可不分开密封 。 |
| 投标文件递交至 | 禹州市公共资源交易管理中心第二开标室（禹州市行政服务中心9楼） |
| 投标文件递交截止时间 | 2018年4月16日9：00 |
| 开标时间 | 2018年4月16日9：00 |
| 投标商代表  出席开标会 | **法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（持身份证原件和法人代表授权委托书）现场签到，否则拒绝接收其投标文件。** |
| 投标文件内容 | **招标文件第九部分-投标文件内容先后顺序不做废标依据。** |
| 开标地点 | 禹州市公共资源交易管理中心第二开标室（禹州市行政服务中心9楼） |
| 项目预算金额及最高限价 | **本项目最高限价为：**116.187872**万元，投标商投标总报价不能超过项目最高限价，否则为无效投标。** |

**第二部分 特别提示**

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，**否则为无效投标。**

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，**拒绝其参加政府采购活动。**（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在规定的质疑期内 通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3.不符合资格性审查要求的；

5.4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5.不符合招标文件技术规格、技术标准要求的；

5.6.投标文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

5.7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.8.经评标委员会确认提供虚假投标资料的；

5.9.投标文件内容模糊不清，无法辨认的;

5.10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.11.属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的。

5.12.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.12.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.12.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.12.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.12.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.12.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.12.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.13.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.14.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.14.1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.14.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.14.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.14.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

7、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入九楼电子监控室，且不得超过2人。

13、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

14、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

**第三部分 投标人须知**

**A 说明和释义**

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所述的货物或服务。

2、定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“采购代理机构”系指组织本次招标的禹州市政府采购中心。

2.5“招标人”系指委托本次招标的采购单位。

2.6“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.7“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3、合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4、投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

**B 招标文件**

5、招标文件的组成

招标文件是阐明投标文件的编写、递交、招标、投标程序、评标原则、中标条件和相关的合同条款，代理机构对招标文件的修改部分亦构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请函

5.1.2 特别提示

5.1.3投标人须知

5.1.4采购内容及其它要求

5.1.5开标和评标

5.1.6 合同一般条款

5.1.7合同特殊条款

5.1.8合同书（参考样本)

5.1.9投标文件内容及组成—投标文件（一）和投标文件（二）

投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如因阅读不清投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

6、招标文件的澄清、修改

6.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2对招标文件有疑义的投标人，可要求澄清，应于开标之日起（**不包括开标当日**）五个工作日前在网上提出，代理机构将视情况在网上予以澄清或答复。**如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。**

6.3为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

6.4招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

**6.5在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。**

**C 投标文件的编写和说明**

**投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。**

**7.投标文件书写、计量单位使用等**

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

**8.投标文件的组成及装订**

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

**8.3投标文件的装订**

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

**9、投标文件的份数及签署**

9.1投标文件（一）：投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。以A4纸打（复）印，应编排目录和页码并装订成册（胶装），不接受散页、活页投标文件，在封面上标明：正本、副本、 项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、法人代表（或授权委托人签字）、日期等字样。正本与副本有差异时，以正本为准；正本中大、小写不一致时以大写为准。

9.2投标文件（二）：投标人应提交一份正本和四份副本投标文件。以A4纸打（复）印，应编排目录和页码并装订成册（胶装），不接受散页、活页投标文件，在封面上标明：正本、副本、 项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、法人代表（或授权委托人签字）、日期等字样。正本与副本有差异时，以正本为准；正本中大、小写不一致时以大写为准。

9.3投标文件（包括封面）由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章（有特殊要求的按要求执行）。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

9.4投标文件应按招标文件要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更利于招标人的承诺。

9.5投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

**10.投标文件的密封**

10.1投标文件用非透明袋密封并加盖投标人单位公章。

10.2投标文件“正（副）本”可分开密封，也可不分开密封。

10.3未按本章要求密封的投标文件，代理机构将不予接收。

**11.投标保证金**

11.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

11.2投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

11.3提交投标保证金

11.3.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌市公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

11.3.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

11.3.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

11.3.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

11.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

11.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

11.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

11.5.2自采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

11.6 特殊情况处理

11.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

11.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

11.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

11.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

11.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

11.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

**D 投标文件的递交**

12.1投标人必须在投标截止时间之前将投标文件送至开标地点。

12.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

12.3所有投标文件及招标文件内要求提供的相关资质原件及与本项目有关的证明材料都必须一并按本招标文件规定的投标截止时间前送至开标地点。

12.4代理机构拒绝接收任何投标截止时间后递交的投标文件及投标所需相关资质原件及与本项目有关的证明材料。

**13.投标文件内容**

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

**14.投标报价**

14.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

14.2投标人只允许有一个报价，代理机构不接受任何有选择的报价。

14.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

14.4本项目不接受法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司在本招标项目中同时投标；不接受联合体投标。

**15.投标货币**

均以人民币报价。

**16.投标人资格的证明文件**

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

**17.投标有效期**

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

17.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

**18.投标文件的补充、修改或者撤回**

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

18.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

**E、开标和评标（评见第五部分 开标与评标）**

**F 无效投标与废标**

1. 投标文件属下列情况之一的，按无效投标处理：

19.1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

19.2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

19.3.不符合资格性审查要求的；

19.4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.5.不符合招标文件技术规格、技术标准要求的；

19.6.投标文件中相关资质证件复件印与资质原件不一致的；

19.7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.8.经评标委员会确认提供虚假投标资料的；

19.9投标文件内容模糊不清，无法辨认的；

19.10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.11.属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

20、在本次招标采购中，出现下列情形之一的，将予废标：

20.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.4因重大变故，采购任务取消的。

**G 纪律和监督**

21、对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

22、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通招标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，否则将取消其投标资格。

23、对评标委员会成员的纪律要求

23.1不得向他人透露对投标文件的评审和比较，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

23.2发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

23.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

23.5在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守、影响评标程序正常运行，不得使用第五部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

24、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常运行。

25、质疑与投诉

投标人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当遵守《中华人民共和国财政部94号令》规定。

1. **分 采购内容及其他要求**

**一、项目概述**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 禹州市看守所视频改造项目 |
| **采购内容** | 本项目的采购内容为禹州市看守所视频改造项目采购及安装、调试、验收、培训、质保服务、运输和保险以及与货物有关的其他伴随服务。 |
| **主要技术规格** | 详见设备清单技术参数 |

**二、项目需求及要求**

**1、招标内容及基本要求**

投标人须保证系统达到用户的功能要求，保证系统正常、稳定运行。本需求方案的功能要求及需求清单所列设备仅是基本需求，投标人须根据本项目的总体安排，并结合实际情况、项目资金预算等对所有的设备、器件、软件、附件进行完善、补充，使技术方案更全面、功能更完善，并在投标文件内列明设备清单、报价（包含所有安装调试和人工等一切费用）。

**三、说明**

1、总则

1．1本章所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1．2本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1．3招标人保留在对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事件由中标人与招标人另行商定。

1．4投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

2、所遵循的标准和质量保证

2．1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。

2．2投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新发布发行的标准和技术规范。

3、设计依据

主要依据《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）、《看守所技术建设规范》（JJ001-2002）、《看守所监控系统建设规范》（公监管[2009]189号）、《周界防范高压电网装置》（GB25287-2010）、现行国家、行业和地方的标准规范、政府和管理部门的法律和管理条例进行设计。

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

《看守所技术建设规范》（JJ001-2002）

《看守所监控系统建设规范》(公监管[2009]189号)

《看守所装备配备标准》(PB003-2001)

《周界防范高压电网装置》(GB25287-2010)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174—2008)

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《系统接地的形式及安全技术要求》(GB14050-2008)

《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

《民用建设电气设计规范》(JGJ\_16-2008)

《建筑防雷接地设计规范》(GB50057-2010)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)

《工业电视系统工程设计规范》(GB 50115-2009)

《彩色电视图像质量主观评价方法》(GB/T 7401-1987)

《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94)

《安全防范验收规划》(GA /308—2001)

《安全防范工程技术规范》(GB/50348—2004)

《防盗报警中心控制台》(GB/T16572-1996)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T 74-2000)

《安全防范工程费用概预算编制办法》(GA/T 70-2004)

《安全防范系统验收规划》(GA 308—2007)

《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T 670-2006)

《安全防范报警设备安全要求和实验方法》(GB 16796-1997)

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)

**四、安装及验收**

1、总体要求

1.1供应商严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行安装；

1.2货物设备的安装调试由成交供应商负责，其费用包含在投标报价中。

2、设备的检验与调试

招标人要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符台国家制造与安装安全规范以及中标人提供的制造、安装标准和技术规范要求。

3、人员培训

中标人应选派有资格的工程技术人员对招标人有关人员进行免费培训。培训内容为投备的基本原理、操作使用、维修保养等。

4、售后服务

4．1提供设备使用和维护技术方面的信息和技术资料；

4. 2投标人应对售后服务作出承诺。

5、质量保证期

质量保证期为不低于三年。在此期间，设备因制造、安装而发生损坏或不能正常工作时，中标人应负责免费维修或更换零部件。

**五、设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数及要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1.1 | 300万全景摄像机 | 300万半球，水平135°垂直98°超广视场角，覆盖无死角 H.265编码，节省网络带宽、存储空间50% 前端畸变矫正，保障最佳视觉体验 SMART智能分析，异常事件监测报警（起身检测、攀高检测、音频侦测、人脸检测） 内置拾音器，音视频采集合二为一 120dB宽动态，适应背光场景采用高性能三百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出300万(2048×1536)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，音频异常侦测； 支持报警2进1出，音频1进1出，128G SD卡，内置MIC 支持AC24V/DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级  提供公安部权威检测机构出具的检验报告 | 46 | 台 | 46个监室单目全景摄像机,可配合拾音器进行打假斗殴事件预警 |
| 1.2 | 400万H.265 POE半球 | 具有400W像素 CMOS传感器。  最大分辨率2688x1520。  在2688x1520 @30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。  最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。  支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。  支持三码流技术，主码流最高2688x1520@30fps，第三码流最大1920x1080@ 30fps，子码流704x480@30fps。  支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。  图像传输延时≤90ms。  灰度等级不小于11级。  信噪比不小于58dB。  需具不小于105dB宽动态。  红外补光距离不小于50米。  支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。  在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项  支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。  支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。  具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。  具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。  支持热度图功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。  摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。  支持IP67,IK10防护等级。  具有1个RJ-45 网络接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口  支持128G SD卡。  支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。  设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。  提供公安部权威检测机构出具的检验报告 | 143 | 台 | 内置拾音功能，对每个风场各两台防暴半球、审讯室、医疗室等室内场所进行监控 |
| 1.3 | 400万枪机 | 具有400W像素 CMOS传感器。  最大分辨率2592x1520。  在2592x1520 @ 20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。  最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。  支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。  支持三码流技术，主码流最高2592x1520@20fps，第三码流最大1280x720 @25fps。  支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。图像传输延时≤130ms。  灰度等级不小于11级。  信噪比不小于60dB。  需具不小于105dB宽动态且宽动态能力综合评价得分应不小于120分。  红外补光距离不小于150米。  支持最多同时开启22个视频窗口进行画面浏览。  在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项  支持12行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。  支持IP地址获取、IP地址搜索功能。  "具有黑白名单功能，最多可添加50个IP地址，支持MAC地址过滤功能。" 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。  具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。  具备人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、遮挡报警等功能。  支持客流统计、客流信息查询功能。  支持热度图功能。  具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、智能红外、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、场景自适应、断电保护、用户管理、用户登录锁定、配置保存等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。  支持IP67防护等级。  具有1个RJ-45网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽、1个RESET按钮。  支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。  设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。  提供公安部权威检测机构出具的检验报告 | 121 | 台 | 内置拾音功能，对上巡视道、下巡视道、监区通道、审讯走道等进行监控 |
| 1.4 | 摄像机电源 | 桌面式电源适配器-AC100V~240V-12V1A | 121 | 个 |  |
| 1.5 | 枪机支架 | 尺寸为190.5\*88.0\*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 140 | 个 |  |
| 1.6 | 拾音器 | 国际标准86开关面板设计，可用侧墙开关盒填墙安装或者明装 全金属材质，安全,防暴,可靠； 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然； 内置高速DSP数字信号处理器，实时实现自适应动态降噪处理和混响抑制功能 最高检同步录音录像系统建设规范；看守所专用防暴拾音器； | 4 | 个 | 律师会见室专用拾音器 |
| 2.1 | 看守所智能综合管控平台 | 要求支持不少于16块企业级SATA盘，包括2TB、3TB、4TB等，支持SSD； 要求支持不低于7寸交互式彩色液晶前面板，支持系统显示和操作配置； 要求系统为嵌入式一体化设备，系统运行于Linux操作系统之上；支持风扇、存储盘的热插拔； 支持自带8GB双通道内存，可扩展至16GB；要求支持从磁盘阵列RAID0、RAID1、RAID5，支持全局热备；支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36多分屏画面显示；支持画面比例八档调整：满屏、1:1、16:9、4:3、5:4、4:5、3:4、9:16；支持监视画面的亮度，对比度等参数调整；支持客户端抓图及连续抓图、支持客户端本地录像；支持从设备树上拖动摄像头到视频窗口直接打开画面、支持拖动/双击设备或组织节点打开其所属的所有通道；支持云台控制，云台控制锁定，支持告警用户直接抢夺低级用户的云台控制权；支持三维定位功能、支持云台八方向控制功能；支持步长选择；支持变倍、聚焦、光圈调整；支持预置点的添加、修改、删除、定位；支持巡航线路的添加、修改、删除、启用与停止；支持录像回放，支持多路回放，最大可以同时三十六路回放、支持时间条上双击回放；支持录像播放控制，暂停、播放、停止、2/4/8倍速快放、1/2，1/4,1/8倍速慢放、播放过程中抓图、帧进播放、多通道按时间同步播放；支持前移时间、后移时间、时间轴放大、缩小功能；支持录像类型选择显示；支持报警配置，支持预案信息配置、支持不低于10条不同时间段的设置；支持报警源配置、联动信息配置；支持报警管理；支持多级地图的配置、地图信息的缩小、放大、地图界面的移动浏览；支持双击/右键图标摄像头节点打开视频、地图界面图标框选、圈选并打开视频；支持视频通道的查询、清屏操作；支持即时模式视频上墙；支持本地配置、轮巡任务；支持根据设定规则，对视频内容进行起身检测、攀高检测、打架斗殴等智能报警；支持在智能检索画面中显示智能规则县；支持录像打标、连续打标、录像标签的播放、修改、删除；支持时间/标签名查询录像标签；支持批量删除录像标签；支持按时间查询图片、录像资源；支持双击录像资源播放录像；支持电网接入、报警主机、门禁、IP对讲；支持添加、修改、删除域/域服务、支持按照关键字、服务类型查询域服务； 应符合GA/T 669.7-2008 城市监控报警联网系统技术标准，提供公安部权威检测机构出具的检验报告； 内置软件应符合GB/T28181-2011协议标准，可与符合GB/T28181-2011协议标准的设备无缝对接，  提供公安部权威检测机构出具的检验报告； | 1 | 台 |  |
| 2.2 | 网络存储服务器 | 采用4U 24盘位专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 8G内存，可扩展至16G；  设备具有2个电源模块、2个风扇模块，1个控制器模块，所有模块均支持热插拔，可不打开样机的外壳进行控制单元的插拔或更换；  支持接入6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；（提供公安部检测报告） 具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口；可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；  当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像；  支持同时进行2048Mbps视（音）频码流存储，2048Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps；  可支持不低于500MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；  支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；  支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 支持集群功能，配置对外统一访问集群IP，通过该IP完成远程设备管理等业务配置，在集群内部按业务均衡的原则自动分配到各设备节点。当有设备节点发生故障时，该节点接入的前端自动均分到其他设备节点，继续录像。待故障节点恢复工作后，集群的业务再重新分配 ； 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署  可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ； 要求提供公安部权威检测机构出具的检验报告， | 4 | 台 |  |
| 2.3 | 硬盘 | 企业级4T硬盘 | 84 | 块 | 存储20天 |
| 2.4 | 55寸拼接单元 | 55寸LED， A+屏；拼缝3.5mm;分辨率1920\*1080；屏幕宽高比16：9；亮度700CD/㎡；对比度4500：1；可视角度178°；响应时间8ms；色彩16.7M（8bit）;AV2路BNC，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；1路BNC输出；工作温度0℃-50℃；工作湿度20%-80%；寿命6万小时；供电电源AC100-240V；工作功耗200W；单元尺寸1215\*686\*96.2mm；净重30Kg | 14 | 块 |  |
| 2.5 | 拼接处理器 | 要求采用标准19”机架式，不低于4U机箱高度，不少于12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有不少于2组风扇，每组不少于6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作；  要求支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置不少于1块主控板，不少于1块控制板，不少于10块业务板。输出板卡支持热插拔功能；（提供公安部有效检测报告要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章。） 支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖原厂商公章。） 支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；视频上墙延时小于92ms；  要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；  具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图；  支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接；  设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理；  提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明复印件）； ； 控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书；  考虑系统兼容稳定性，拼接处理器必须与拼接单元、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） 上述证明材料，复印件加盖厂家公章；本次系统配置不低于20路DVI信号输出，不少于4路VGA信号输入； | 1 | 套 |  |
| 2.6 | 4路嵌入式4K超高清解码器 | 支持4路VGA,HDMI和BNC同源同时输出 支持1个HDMI信号采集，采集分辨率最高支持3840x2160@30fps，并通过输出接口输出显示 支持4路BNC音频输出；  支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码，支持各种码流混合解码显示支持PCM/G711音频标准  最大支持 64 个 D1 图像解码输出，64个960H图像解码输出，36个720P 图像解码输出，16个1080P@30fps图像解码输出，4个800w@30fps图像解码输出，且H264和H265的解码性能一样  支持1/4/9/16画面分割切换 支持1x2,2x1,2x2拼接模式  HDMI接口支持3840x2160@30fps及以下显示分辨率  VGA接口支持1920x1080@60fps及以下显示分辨率 支持Onvif、General协议、GB28181接入  支持解码轮巡功能  支持主动解码和被动解码两种解码模式  支持远程录像文件的解码输出  支持10M/100M/1000M自适应以太网接口  WEB GUI管理界面，可通过WEB页面轻松完成设置和控制  标准1U机箱，美观大方 投标时需提供公安部提供的检测报告，GB28181，3C； | 1 | 套 | 提审室及律师会见室监控画面 |
| 2.7 | 落地支架 | 采用1.2-1.5冷轧钢板焊接喷塑而成 | 7 | 套 |  |
| 2.8 | 大屏配套线缆 | DVI、VGA等线缆，可根据现场实际情况确定； | 14 | 套 |  |
| 2.9 | 防静电地板 | 12m\*5.4m,60mm\*60mm | 75 | 平方米 | 用于二楼监控室以及一楼机房静电地面铺设 |
| 2.10 | 监控室操作台 | 4.2m\*1.2m | 1 | 套 |  |
| 2.11 | 24路智能网络视频分析服务器 | 最大支持24路1080P视频接入，每路通道支持10条规则。支持穿越警戒线、进入/离开警戒区、在警戒区内、穿越围栏、徘徊检测、遗留检测、搬移检测、物品保护、等监室外异常行为分析；支持起身检测、离岗检测、攀高检测、剧烈运动检测、徘徊检测、区域入侵检测、声音异常检测等监室内异常行为分析；支持视频丢失、条纹检测、亮度过亮、亮度过暗、噪声干扰、偏色检测、清晰度异常检测、视频遮挡、场景变化等视频异常检测。 | 2 | 台 | 配合前端摄像机以及拾音器，对48个监舍打架斗殴、攀高事件进行预警 |
| 3.1 | 高清播放机 (多媒体信息发布终端) | CPU:高性能ARM Cotex-A9双核，1GHz; GPU:四核ARM Mali-400 MP GPU; RAM:1GB，DDR3; FLASH：4GB eMMC Flash； 内含多媒体播放器软件及杜比音效Dolby Digital AC-3，数字影院系统DTS等专利正版使用License；内含嵌入式播放器软件，含终端软件使用许可，杜比音效Dolby Digital AC-3，数字影院系统DTS等专利正版使用License。 | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 服务器 | 至强四核E3-1226v3（3.30GHz）/8G/500G/无dvd/3年 | 1 | 台 |  |
| 3.3 | 单路直播编码器 | 输入：1路HDMI输入；视频编码方式：MPEG-4 AVC/H.264；音频编码方式：MPEG-1 Layer 2, HE-AAC (V2), LC-AAC。 | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 信号处理器（工业级专用） | 将HDMI信号转为STMB信号 | 1 | 台 |  |
| 3.5 | 智能信息发布系统核心软件V2.0 | CLEAR IMS admin 2.0  CLEAR IMS main server 2.0 CLEAR IMS log server 2.0 | 1 | 套 |  |
| 4.1 | CD播放器 | 自动播放控制，全数码伺服；系统+ESS解码方案，超强纠错功能 | 1 | 台 |  |
| 4.2 | 数字调谐器 | 调频、调幅两波段，分别有可存储电台达100个  有自动调谐、记忆功能 遥控器控制操作简单 | 1 | 台 |  |
| 4.3 | 前置放大器 | 12个输入通道，包括5路话筒、3路线路口、4个紧急接口 第5个话筒具有最高优先、强行切入优先功能 每个通道均可独立调校音量，统一音量控制 4个紧急输入具有二级优先，强行切入优先功能 12 input channels including 5 channels of MIC input, 3 Line-In, 4 | 4 | 台 |  |
| 4.4 | 桌面  话筒 | 1.专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装； 2.具有10.1寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280\*800；  3.内置500万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，采用H.264编码；  4.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)；  5.可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；  6.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端；  7.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区；  8.支持来/去电显示功能，来电语音播报；  9.仿调音台操作界面，音源控制直观便捷； 10.支持无服务器情况下的脱机广播； 11.可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)；  12.可拆卸话筒杆，支持3种方式通话：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒；  13.具有HDMI接口，可外接显示器；  14.支持POE供电，符合IEEE802.3af标准；  15. 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；  电源、功耗 DC 12V或POE IEEE802.3af, ≤20W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP  网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps 视频传输位率 96Kbps-2048Kbps 摄像头 CMOS 500W像素 内置功放功率 3W 信噪比, 频响 > 90dB、20 Hz～20K Hz 网络声音延迟 对讲延迟≤30ms 显示屏 TFT 10.1"LCD 1280x800 显示语言 中文、英语 接口 1个RJ45网口, 1路报警输入, 1路报警输出, 1路线路输出,1路线路输入，1路HDMI接口,2个USB接口 工作温度、湿度 -10℃～55℃, ≤90%RH（无结露） 产品尺寸、重量 336x210x32.5mm ,1.65kg | 1 | 台 |  |
| 4.5 | 监所专用网络广播功放-120W | 1.机架式设计(1U)，超薄型的网络定压功放, 启动时间≤1秒; 2.内置D类数字功放，120W定压100V输出，发热小功效更高； 3.设有5个输入通道，每一通道均可独立调节音量，统一音调控制； 4.可以自由设置5个输入通道的优先级 (前面板话筒口默认最高优先)； 5.提供音频线路输出，接外部功放扩音(带功放电源控制)； 6.有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 4 | 台 |  |
| 4.6 | 监所专用室内音箱 | 材料:木制；额定功率：5W；最大功率：10W；频率响应：180-20KHz；定压；尺寸：248x156x146 | 47 | 台 |  |
| 4.7 | 监所专用网络对讲广播控制中心 | 1.专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力； 2.采用15英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3.内置大容量硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行； 5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 AC100-240V；≤300W 显示屏幕 15寸电阻式(四线)触控屏，TFT32位真彩色, 1024\*768分辨率 光驱 DVD-ROM CPU: i3-4150（因配置不断升级，以合同为准） 主板：华硕 P8H61-MPLUSV3(英特尔 H61 芯片组) 内存：金士顿（Kingston）DDR3 1600 2GB 硬盘：SATA 1TB（因配置不断升级，以合同为准） 显卡：英特尔 HD Graphics Family(1GB/华硕) 显示器：乐华 R0W0001 Grystal View 光驱：华硕 DVD-E818A9T b DVD 光驱 声卡： 瑞昱ALC887@英特尔6Series Chipset 高保真音频 网卡： 瑞昱RTL8168E PCI-E Gigabit Etherner NIC/华硕 分辨率：1024×768 32位真彩色（刷新率：60HZ） 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样 8kHz～44.1kHz, 16位 传输位率 16kbps-192kbps 信噪比/频响 LINE: ≥70dB; MIC: ≥70dB; 20Hz-20KHz 网络声音延迟 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms 音频接口 1路线路输入、1路线路输出、1路话筒输入 其他接口 1个 RJ45网口，4个 USB口 | 1 | 台 |  |
| 5.1 | 接入交换机 | 产品类型：智能交换机 应用层级：二层 背板带宽：16Gbps 包转发率：6.5Mbps 端口结构：非模块化 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz 端口描述：24个以太网10/100Mbps 支持PoE | 16 | 台 |  |
| 5.2 | 核心交换机 | 产品类型：核心交换机；应用层级：三层 最低背板带宽：3.84Tbps/5.12Tbps 最小包转发率：1152Mpps/2880Mpps 端口结构：模块化 | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 机柜 | 2米标准机柜 | 2 | 台 |  |
| 5.4 | 光纤 | 12芯光纤 | 1500 | 米 |  |
| 5.5 | 光纤收发器 | DC10-58V工作温度-40-85存储温度-40-85传输距离0-60KM（可选） | 8 | 对 |  |
| 5.6 | 光纤附件 | 国标 | 10 | 批 |  |
| 5.7 | 网线 | 室外防水4\*0.5 | 6 | 箱 |  |
| 5.8 | 电源线 | 国标RVV2\*2.0 | 3000 | 米 |  |
| 5.9 | 工程附件 | 排插、软管、缠绕管、防水胶带等 | 10 | 套 |  |

**监控安装位置汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机类型 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| 300万全景摄像机 | 监室 | 46 | 内置拾音，每个监室一台 |
| 400万像素H.265 POE半球 | 风场 | 94 | 内置拾音 |
| 禁闭室 | 4 | 内置拾音，三个禁闭室加禁闭室走廊 |
| 管教室 | 12 | 内置拾音 |
| 心理咨询室 | 2 | 内置拾音 |
| 医疗室 | 2 | 内置拾音 |
| 家属会见 | 2 | 内置拾音 |
| 律师会见 | 4 | 外置拾音，安装高保真拾音器 |
| 监控室 | 1 | 内置拾音 |
| 收押大厅 | 2 | 内置拾音 |
| 便民服务大厅 | 1 | 内置拾音 |
| 存包室 | 1 | 内置拾音 |
| 提审室 | 16 | 内置拾音 |
| 监区电动大门 | 2 | 内置拾音 |
| 400万像素枪机 | 车行通道B门+提审室门 | 1 | 红外80米 |
| 车行通道A门到北二层楼南头 | 1 | 红外80米 |
| 医疗会见室门 | 1 | 红外80米 |
| 上巡视道 | 32 | 红外80米 |
| 下巡视道 | 32 | 红外80米 |
| 下巡视道走道 | 12 | 红外80米 |
| 上巡视道走道 | 12 | 红外80米 |
| 监控室上下走道 | 1 | 红外80米 |
| 监区院子 | 12 | 红外80米 |
| 铁丝网旁走道 | 6 | 红外80米 |
| 提审走道 | 2 | 红外80米 |
| 医疗走道 | 2 | 红外80米 |
| 收押大厅及电动A门 | 1 | 红外80米 |
| 律师会见及家属会见门口 | 1 | 红外80米 |
| 存包室门口与东大门内 | 1 | 红外80米 |
| 便民服务门口与大门 | 1 | 红外80米 |
| 存包室外门与东大门外 | 2 | 红外80米 |
| 看守所大门口 | 1 | 红外80米 |
| **合计：310** | | | |

注：1、投标商应确保系统与上级公安机关监管部门视频监控平台无缝对接，如不能完成无缝对接，视为验收不合格；

2、本采购项目为交钥匙项目，未尽事宜由投标人负责完善方案，不追加费用；

3、本采购项目工期60日，自签订施工合同之日起60日内完成施工，每超期1日扣除合同金额的1%；

4、本采购项目质保期为3年，质保期内，投标商应确保系统正常运行，系统正常运行维护费用由中标供应商负担，监控前端运行完好率要达到95%以上，前后端设备、线路传输、电源等一概故障均要在24小时内处理完毕，质保期内免费系统升级；

5、供应商应确保视频图像监控正常运行和信息安全，同时不得以任何理由和方式将视频图像监控的有关图像、资料和信息向第三方公开，不得将视频图像传输网络（线路）以任何理由和方式接入其他网络。由于维保服务责任单位和相关人员原因发生失密泄密的，公安机关保留追究维保责任单位和个人法律责任的权利。

**六、其它要求**

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

5、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

6、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

7、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，供货时须提供随货物《产品合格证》,进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

10、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

11、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

12、付款方式：系统建设建设完成经验收合格后付90%，剩余10%质保期满后一次性支付。

**第五部分 开标和评标**

1、开标

1.1 开标时间和地点

代理机构在本招标文件前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2 开标程序

（1）主持人宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、监标人等有关人员名单；

（4）按规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照递交投标文件的逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货及安装工期及其它内容，并记录在案；

（6）投标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

2.资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。由采购人组成资格审查小组（采购人2人以上，需出具本单位授权委托书），对投标人的资格要求进行审查，在资格性审查期间，所有投标人应当回避。合格投标人不足3家的，不得评标。

**资格审查内容包括：**

（1）投标人须符合《政府采购法》二十二条规定；（审查内容详见投标文件一）

（2）营业执照副本、银行开户许可证、无行贿记录告知函、法定代表人授权代表社保证明、法人代表授权委托书（**以上证书须提供原件**）

（3）投标保证金缴纳回执；

（4）投标人信用记录（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】。（**由资格审查小组现场查询**）

3、评标

3.1 评标委员会

3.1.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人和投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.3 评标

评标委员会按照本章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

3.4评标办法

本项目采用综合评分办法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3.5评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **评审内容** | | **评审标准** |
| 3.5.1 | 分值组成  （总分100分） | | 报价得分：50分  商务技术评分：50分 |
| 3.5.2 | 评标基准价 | | 评标基准价指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 3.5.3 | 投标报价得分  （50分） | | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×50  《中华人民共和国财政部令第87号》六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3.5.4 | 商  务  部  分  （30分） | 企业综合实力  及项目班子配备 （11分） | 1、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章），提供完整且无不良信息者得1分；提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章）的得1分，该项满分2分。  2、投标人具有质量管理体系、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系证书，有一项得1分，该项最多得3分；  3、投标人具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书三级及以上资质的得2分；  4、投标人具有国家保密部门颁发的涉密信息系统集成乙级及以上资质得2分（得分以原件为准，投标文件中附复印件，否则不得分）；  5、投标人具备高新技术企业认证证书及软件企业认定证书的一项得1分，该项最多得2分。 |
| 主要设备、材料的质量和性能（19分） | 1、主要设备同一品牌，含摄像机、编解码设备、服务器、监控平台、存储设备为同一品牌，得2分，否则不得分。   1. 主要产品设备制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，提供有效的证书复印件并加盖产品制造商公章，全部提供得3分，否则不得分；   3、所投主要产品设备制造商应具备产品及平台开发体系CMMI五级或以上认证证书，提供有效的证书复印件加盖产品制造商公章，提供5级得4分，4级得2分，低于4级不得分；  4、所投主要产品设备制造商应获得由工商行政管理局颁发的工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位证书复印件加盖产品制造商公章，得2分；  5、所投主要产品设备制造商获得国家知识产权局颁发的国家知识产权优势企业和中国专利优秀奖，提供证书复印件加盖产品制造商公章，每项1分最多得2分；  6、、设备技术参数（6分）  投标人所提供货物必须为“无偏离或正偏离”，评委根据正楄离情况在0-6内加分（最多加6分）。 |
| 售后服务  （5分） | 1、售后服务（0-2分）  根据技术培训内容、形式、时间安排的合理性以及投标人在方案中阐述的售后服务情况，在1-2分范围内酌情打分。  2、售后响应时间（0-2分）  售后服务上门响应时间以小时为单位，以6小时为起点，基本分0.5分，每减少1小时，加0.5分，最多加2分，6小时以上的不得分。  3、服务承诺（0-1分）  评标委员会根据响应情况进行横向比较得分。 |
| 3.5.5 | 技  术  部  分  （20分） | 项目实施方案  （4分） | （1）设备供货、安装、调试方案（0-2分）  （2）伴随服务（0-1分）  （3）成品保护措施（0-1分） |
| 供货安装质量保证措施（2分） | 供货及安装质量保证措施可行的得0-2分，没有的不得分。 |
| 供货及安装进度保证措施（4分） | 主要设备15日内全部到位得4分，30日内到位得2分，否则不得分 |
| 后续服务的安排及保证措施（3分） | 有后续服务的安排及保证措施得在0-3分范围内酌情打分，没有的不得分。 |
| 技术培训计划（2分） | 根据技术培训内容、形式、时间安排的合理性在0-2分范围内酌情打分，没有的不得分。 |

（特别提示：以上评分表中所涉及到的证件投标人在开标时候均须携带原件，未提供原件者不得分）

|  |
| --- |
|  |

**根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型和微型企业及产品的证明材料）。**

**根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）和《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品（投标人须在投标文件中提供所投产品属于节能清单和环境标志清单的证明材料）。**

3.6计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

**3.7评标程序**

**3.7.1评标委员会对所有投标文件进行符合性、响应性评审，不符合招标文件要求的，不得进入下一**步评审。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

投标人的投标价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，须在评标委员会规定的合理时间内提供书面书面说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会应当将其作为无效投标。

3.7.2评标委员会完成评标后，提出书面评标报告，**推荐三名中标候选人，**并标明排列顺序，评标报告由评标委员会全体成员签字。代理机构、招标人不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

4、投标文件的澄清和补正

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

5..定标原则

5.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

5.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5.3中标公告、发出中标通知书

5.3.1中标结果及相关信息请登陆：中国政府采购网和河南政府采购网。

5.3.2招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

6.合同协议书的签署

6.1 中标人按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。中标人在签订合同前须向采购人交纳合同额10%以下的履约保证金，履约完毕无息退还。如中标人在规定时间内未缴纳履约保证金的视为自动放弃中标，投标保证金不予退还。

6.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

7、付款方式:以签订合同准。

**第六部分 合同一般条款**

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自 年 月 日起至 年 月 日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

**第七部分 合同特殊条款**

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

**第八部分 合同书 （参考样本）**

本合同双方当事人：

甲方：

地址：

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方现就 （以下简称“本项目”）咨询服务事宜，达成如下合同条款：

**第一章 总则**

**第一条 编制目的**

根据 项目要求提供咨询服务，完成本项目。

**第二条 乙方的资格**

（简要叙述乙方资质及经验业绩。）

**第二章 咨询服务内容和时间安排**

**第三条 咨询服务内容**

乙方应结合禹州市实际发展情况，开展前期相关专题研究，并根据《县（市）以上方案内容可根据省财政厅要求及相关部门意见进行修改调整。

**第四条 工作周期**

乙方在接受委托后，应与甲方进行充分沟通，并根据甲方需求详细合理安排本项目的整体工作进度。双方同意，预定的工作周期为 日，从 年 月 日至 年 月 日。

**第五条 工作方式**

乙方工作采用现场工作与非现场工作结合的方式。访谈及成果汇报采用现场工作方式，咨询报告编撰采用非现场工作方式。

**第六条 提交咨询工作成果**

在规划编制过程中，乙方应以书面报告和电子文档的方式向甲方提交各工作阶段的工作成果，并以工作日志、会议发言记录和会议纪要等方式对非成果性工作或以正式报告形式难以记载的工作过程予以记载，根据甲方修改意见进行调整和优化。

**第三章 双方的职责和义务**

**第七条 甲方的职责和义务**

1. 为了保证实现规划目标，甲方有权对乙方咨询人员提出具体和明确的合理要求。
2. 甲方应积极协调相关单位，协助乙方开展调研访谈工作，并根据乙方的合理要求，负责向乙方及时提供有关基础资料。
3. 甲方应当全面、真实地叙述与本项目事务有关的各种情况，并保证所提供的一切相关文件真实、合法和有效。
4. 甲方应为乙方开展本项工作提供必要的办公地点和办公条件。规划编制过程中，协助有关政府部门和单位的协调，负责规划组织工作，提供会议室、集中资料室及其他便利条件，并承担相应费用。
5. 甲方应为本项目安排相应的联系人，并安排相关负责人员与乙方就规划情况及重大问题深入沟通，在技术问题上为乙方提供必要的人员支持。
6. 甲方应按本合同规定及时足额支付相应的费用。

**第八条 乙方的职责和义务**

1. 乙方应充分理解甲方的意图，其工作思路、想法须贯穿规划编制的过程。
2. 提供第三条所述咨询服务，并对咨询服务质量负责，确保甲方权益。
3. 选派合格和足够的咨询人员，保证咨询人员足够的工作时间以及时迅捷地提供咨询服务。若甲方对任何咨询人员不满意且提出正当理由，则乙方应及时更换。
4. 同甲方共同商定咨询服务工作计划，对工作进度进行控制，并按照工作计划安排及时向甲方汇报工作。
5. 根据合同约定的支付方式及时通知甲方支付咨询服务费。

**第四章 咨询服务费用和支付方式**

**第九条 咨询服务费用**

甲方将就乙方为履行本协议第三条规定的服务向乙方支付咨询服务费： 人民币。该费用包含乙方及其现场工作人员因本项目而发生的全部费用。

**第十条 咨询服务费的支付**

经双方协商确定，本项目咨询服务费按照以下方式支付：

本合同签订后三天内，甲方向乙方支付咨询服务费总额的50％，即人民币 元。在本项目终稿提交后三天内，甲方支付乙方咨询服务费总额的50％，即人民币 元。

**第五章 违约责任与赔偿**

**第十一条 善意履行**

甲乙双方应认真履行本合同的规定，任何一方无正当理由不得单方面终止本合同。

**第十二条 违约**

如果由于任何一方违约，导致另一方无法履行本合同项下权利和义务或给对方造成重大经济损失，违约方应承担违约责任，守约方有权终止本合同。

甲方赔偿额以未支付的咨询服务费用为限，乙方赔偿额以已收到咨询服务费用为限。

如甲方未按照本协议第十条规定及时支付咨询服务费，乙方有权中止咨询服务工作，直至款到后继续履约，且每延期一天，甲方应向乙方额外支付千分之一的迟延履行违约金。

如由于乙方故意或重大过失未按照工作计划完成阶段任务，每延误一天，乙方向甲方支付该阶段咨询费千分之一违约金，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的10%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同。

**第六章 不可抗力**

**第十三条 通知义务**

任何一方由于不可抗力而影响其履行合同所规定的义务的，受事件影响的一方应尽快将发生的不可抗力事件的情况以传真或特快专递等形式通知另一方，说明发生不可抗力以及不可抗力可能持续的时间。

**第十四条 继续履行**

双方在不可抗力事件停止后或影响消除后应立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限应相应延长。

**第十五条 损失承担**

双方应承担各自因不可抗力造成的损失。

**第七章 争议解决**

**第十六条 友好协商解决**

双方应本着平等互利、友好合作的精神保证本合同的顺利履行。如在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

**第十七条 诉讼解决**

如根据第十六条不能解决争议时，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。

**第八章 保密及其它**

**第十八条 保密**

未经对方允许，任何一方不得将对方收集、整理、复制、研究和准备的与本合同项下工作有关的任何资料提供给任何第三方。

任何一方不得将本合同内容，包括合同内容、咨询费用、支付信息及乙方为甲方提供的咨询服务成果等提供给任何第三方（甲方为了规划审批、接受审计等在征得乙方书面同意后方可向其他方提供的情况除外）。

关于保密的规定在本合同终止后五年内仍然有效。

**第十九条 合同生效**

本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，至本项目终稿提交且甲方向乙方付清全部咨询服务费用之日终止。

**第二十条 其他**

咨询成果的知识产权归甲乙双方共同拥有。

本合同由正文、附件以及相关会议备忘录（如有）等组成，以上各部分均是合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效应。

本合同未尽事宜可由双方协商签订补充协议。本合同的修改和补充必须以书面形式方为有效。合同的修改和补充与本合同具有同等效力。

本合同正本一式份，甲方执 份，乙方执 份。

（本页为签字页，无正文）

**甲方（盖章）：**

法定代表人：

或授权代表：

签字时间： 年 月 日

**乙方（盖章）：**

法定代表人：

或授权代表：

签字时间： 年 月 日

1. **投标文件内容及组成**

**正本/副本**

**-----------------------------------------（项目名称）**

投标文件（一）

（资格性证明文件）

**投 标 文 件**

项目名称：

采购编号：

投 标 人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期： 年 月 日

**正本/副本**

**-----------------------------------------（项目名称）**

投标文件（二）

（符合性证明文件）

**投 标 文 件**

项目名称：

采购编号：

投 标 人： -----------------（盖章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日 期： 年 月 日

**投标文件（一）**

**（供应商资格性证明文件）**

附件1

**相关证明文件**

**一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；**

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

**二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；**

**1、财务报告相关材料**

（1）2016年度经审计的财务报告，包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

**2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料**

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2投标截止时间前三个月内任何一个月投标人及法定代表授权代表缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料**

供应商须对此项做出承诺（格式自拟）并提供类似项目业绩合同。

**四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

**五、“供应商资格要求”中要求的相关证件复印件**

**六、法定代表人身份证复印件**

**七、法人授权代表身份证复印件**

**八、投标人信息记录查询：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”共四个页面的信用记录（查询内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）**

**九、**投标人工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统[http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）**（查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，截图或拍照内容要完整清晰）**

**十、其他有关资料、证明文件原件或复印件（如果本招标文件要求的话）**

附件2

**投标保证金**

**（（许昌市公共资源交易中心回执复印件）**

附件3

**法定代表人身份证明**

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　　　　　（盖单位公章）

年 月 日

附件3

**法 人 授 权 书**

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位： 　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年 月 日

附件5

**关于资格的声明函**

禹州市政府采购中心：

关于贵方项目编号为 号 项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物及服务，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（盖章） 法定代表人（签字）：

地址： 邮政编码：

签字人姓名、职务： 签字：

电话： 传真：

日期：

**投标文件（二）**

**（供应商符合性证明文件）**

附件1

**确 认 函**

**致：禹州市政府采购中心**

我公司已收到 项目的招标文件， 经过认真详细审阅，确认对下列事项全部认可并且无异议：

1、招标文件要求不存在不合理性、限制性条款。

2、招标文件中各项技术参数要求，不存在倾向性、唯一性、排他性。

法人代表（或被委托人）签字：

（ 投标人名称及公章）：

年 月 日

附件2

**投 　标　 书**

致：禹州市政府采购中心

根据贵方项目编号为 号的招标采购邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的货物总价为人民币 ，即（大写） 。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为　天。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

8、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件3

**开标一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
|  |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件4

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | | |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件5

**投标偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌规格 | 厂家及产地 | 招标文件  要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件6

**售后服务承诺**

附件7

**其它**

**（技术参数要求中相关证明材料）**

附件8

**工作方案**

附件9

**服务承诺**

附件10

**其它**

**（技术参数要求中相关证明材料）**