投标分项报价一览表（C包）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌、规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 台式电脑 | 品牌：  戴尔  型号：Optilex3046 | 1、CPU:主频 New Pentium Dual Core G4500(3.5G/3M/2核)；  2、芯片组：H110；  3、内存：配置4GB DDR4-2133，2根以上内存插槽；  4、显示屏：20英寸 LED背光防炫目显示器（分辨率1600\*900）；  5、音频：包含Realtek编码器的HD音频（所有端口均为立体声）、麦克风和耳机侧面端口、音频线路输出背面端口、支持多流媒体的内部扬声器；  6、硬盘：1000G SATA 7200rpm硬盘；  7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；内置802.11 AC无线网卡，内置蓝牙4.0；  8、扩展槽：1个M.2插槽；  9、键盘、鼠标：USB抗菌键盘、抗菌鼠标；  10、接口：6个USB接口（其中USB3.0 4个，最大传输速率5.0Gbps,适应学校传输音视频等大型文件的需求,节省时间,提高工作效率。）、PS/2接口、RJ-45、DP接口(该接口最大支持10.8Gb/S的传输带宽)、1个麦克风接口、1个耳机接口、1个音频输入、一个音频输出；  11、摄像头：100万像素 摄像头(附带隐私挡片)；  12、电源：120 W、效率高达 89%、主动式 PFC；  13、安全性：具有BIOS保护芯片，可以自动恢复被恶意篡改的BIOS，保证设备连续使用；可以通过BIOS选择USB端口启用/禁用功能，出厂预装正版WINDOWS操作系统；  **为保证投标产品质量，商务要求如下：**  14、平均无故障时间：78万小时， | 台 | 3 | 4500 | 13500 | 产地：戴尔（中国）有限公司  产地：厦门 |
| 2 | 打印复印扫描一体机 | 品牌：  兄弟  型号：  DCP-7080D | 一、功能参数：  1、内存32M；  2、10汉字x2行；  3、266MHZ处理器；  4、纸张输入：250页封闭纸盒+1页手动送纸槽；  5、直通式纸道设计；  6、单面打印速度29ppm，双面速度15面/分；  7、打印分辨率：600X600dpi，HQ1200dpi；  8、身份证一键复印（ID复印）功能;  9、扫描分辨率：高达600X2400dpi，插值19200X19200dpi；  10、灰度等级：10位输入/8位输出；  11、色彩深度：30位输入/24位输出；  12、鼓粉分离式设计,可分开更换,节省后期使用成本；  13、硒鼓：印刷12000页,经济耐用；  14、墨粉盒： 印刷1200页，高容量支持2600页,经济耐用；  15、随机标配大容量墨粉盒2500页，经济实惠；  16、净重（含耗材）10.3kg；  17、耗电量：打印/休眠/深度休眠 ：518瓦/6.9瓦/1.4瓦； | 台 | 5 | 2100 | 10500 | 产地：深圳  兄弟（中国）商业有限公司 |
| 3 | 交互平板一体机 | 品牌：  鸿合  型号：  HD-I5579E | 一、显示部分：  1、屏幕尺寸：55英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度500cd/m2，对比度5000：1。  2、图像物理高清分辨率1920×1080。  3、触摸屏具有防光干扰功能。  二、整体设计要求：  1、屏幕表面采用4mm厚防眩光全钢化玻璃，防划防撞且有效保证观看效果。  2、易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起；  3、屏幕两侧均丝印有15个教学功能快捷键（快捷键需丝印）,且依据教学使用频率，快捷键具备分段式布局,方便教师使用。  4、内嵌前朝向高品质内磁20芯喇叭2/4扩声单元组合,整体功率30W，保证扩声音质。  5、前置快捷按键实现硬件快速操作,数量6个,其中包含综合设置键:一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、触控开关、单独听等功能进行快速设置。  6、采用红外十点触控技术。  7、开机硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示;  8、前置HDMI接口及3路USB接口，其中1路为双通道USB,支持Windows和Android双系统自适应使用;  9、平板产品具备智能护眼组合功能，可自主选择智能护眼、智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。  11、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单，可实现无PC状态批注。  12、信号源窗口可实现多个信号通道同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源，可对任意信号源画面进行批注；  13、采用通用插槽式OPS插拔电脑（双面合计80针OPS插口）,易拆卸维修。主板采用H110芯片组；处理器：采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器CPU 6100，集成显卡、内置音频芯片。内存：4G DDR3或以上配置，硬盘：128G固态硬盘或以上配置。  三、软件部分：  1、用户可一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展10种硬件快捷键功能。  2、书写：软件10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现书写、上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。  3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。  4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。  5、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等13个以上分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： | 台 | 8 | 9750 | 78000 | 产地：  深圳  深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
| 4 | 多媒体会议室 | 品牌：  丽讯  型号：MX1281F  品牌：丽讯  型号：V10 | 1、功放 输出功率：450W\*2 阻抗：4-16欧姆； 会议音箱 功率：160W\*2，信噪比：82dB； 2、话筒 无线话筒：鹅颈一拖四,波段：U段； 3、投影机 投影技术DLP 亮度:3300流明  真实分辨率:XGA (1024x768)  对比度:13000:1  镜头F=2.5~2.7,f=22.08~24.28mm  投射比（投影比）1.95~2.14 (101" @ 4m)  灯泡:210W 灯泡寿命10000 hr  接口:VGA输入 (D-sub 15pin)\*1,VGA输出 (D-sub 15pin)\*1,HDMI (v1.4a)\*2,S-Video in (Mini DIN 4pin)\*1,Audio in (Mini Jack)\*2,扬声器2W x 1,USB (Type B)\*1,RS232 (DB-9pin)\*1  电源消耗功率:260W；待机消耗功率:<0.5W  噪音值(一般/经济):31dBA  4、幕布：120寸遥控电动 | 套 | 2 | 9000 | 18000 | 产地：江苏  中达视讯（吴江）有限公司 |
| 5 | 电视机 | 品牌：海尔  型号：LS55H610X | 1、产品类型:智能； 2、屏幕尺寸:55寸；  3、屏幕比例:16:9；4、光灯类型:LED发光二极管  LED背光源分类:直下式5、背光源:LED；  6、分辨率：3840x2160(30HZ)；  7、刷新频率:50/60HZ；  8、垂直视角:178°，水平视角:178°；  9、音质:杜比数字环绕声；10、喇叭输出功率:2x8W；  11、扬声器数量:2；12、操作系统:安卓4.4；  13、WIFI:内置Wifi；14、内部存储空间:4GB；  15、CPU:2核 1.2GHZ(A53 64bit)；  16、GPU:4核 Mali720；17、VPU:2核；  18：应用接口；USB\*2,HDMI\*3,  SD卡槽\*1,  AV输入\*1,  Video输出\*1,  数字音频输出（同轴)\*1,模拟/DTMB 接收器\*1,  网口（WAN)\*1；  19、电源功率: 108W；20、待机功率:0.5 W； | 台 | 3 | 5500 | 16500 | 产地：青岛 青岛海尔集团股份有限公司 |
| 6 | 音响设备 | 品牌：UC  15寸全频专业音响  无线手持话筒HG160  空放MA6 | 1、音箱系统类型：15寸全频专业音箱  频率范围：40Hz-18kHz；  频率响应：50Hz-16kHz(±3dB)  灵敏度：99dB SPL 1w/1m； 输入阻抗：8 ohms  额定功率：400 W；  峰值功率：700 W  最大声压级：130 dB；  声场幅射范围：110°x40°  输入接口：2x Neutrik® NL4MP  箱体尺寸/高/宽/深：720mm x440mm x420mm  2、无线话筒  载波频率：UHF500MHZ-870MHZ  频率稳定性：±30PPM； 动态范围：90dB  谐波失真：0.5％；  频率响应：40HZ-15KHZ±3db  音频输出：0-±200MV 独立式：0-±400MV  使用电源电压：AC220V/50-60HZ电源适配器输出电压：DC12V  信噪比：98db  假象干扰比：80db；  临道灵敏度：80db  接收灵敏度：5dbu（SINAD=20db）；  去加重：50us  3、功放额定功率：600W + 600W（4Ω）；  麦克风输入：Front 3 / Back 2  麦克风频响：50HZ~18KHZ；音乐频响：30HZ~20KHZ  配置扬声器阻抗：4欧姆~16欧姆。  变调器：±3.5 11steps  电源220V~ 50HZ； 最大功率消耗：800W | 套 | 2 | 11000 | 22000 | 广州建筑音响有限公司  产地：广州 |
| 7 | 照相机 | 品牌：  佳能  型号：EOS1300D | 1、传感器类型：CMOS；  2、传感器尺寸 ：APS画幅（22.3\*14.9mm）；  3、有效像素 ：1800万；  4、光学变焦 ：3倍；  5、影像处理器：DIGIC 4+ 最高分辨率： 5184×3456；  6、高清摄像 ：全高清（1080）；  7、镜头说明 ：EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II；  8、显示屏尺寸 ：3英寸；  9、显示屏像素 ：92万像素液晶屏；  10、闪光灯类型 ：内置；  11、连拍功能 ：支持（最高约3张/秒）；  12、无线性能 ：WiFi；  13、NFC功能 ：支持；  14、存储卡类型 ：SD/SDHC/SDXC卡；  15、电池类型 ：锂电池； | 台 | 1 | 3100 | 3100 | 产地：  珠海  佳能（中国）有限公司 |
| 8 | 摄像机 | 名称：  佳能  型号：HFR76 | 1、传感器类型：Full HD CMOS；  2、传感器尺寸：（1/4.85）英寸；  3、最大像素：328万；  4、有效像素：207万；  5、影像处理器：DIGIC DV Ⅳ；  6、光学变焦：32倍；  7、镜头结构：7组10片镜片；  8、最大光圈：F1.8-4.5；  9、液晶屏类型：触摸屏；  10、液晶屏尺寸：3英寸；  11、无线性能：WiFi；  12、NFC功能：支持；  13、存储介质：SD/SDHC/SDXC卡；  14、内置存储容量：16GB；  15、电池类型：锂电池； | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 产地：  珠海  佳能（中国）有限公司 |
| 9 | 电钢琴 | 吟飞  TG8811 | 1、键盘：88键力度触感标准键盘； 2、显示：多功能LED数码显示； 3、数字键：0-9，+/-，  等12个通用选择钮； 4、复音数：32；  5、音色：479种音色，包括128种GM标准PCM音色、19种民族音色、12组键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色）；  6、音色控制：延音，微调，力度； 7、效果：8种混响类型，混响深度调节，混响开关，8种合唱类型，合唱深度调节，合唱开关；  8、节奏：203种节奏风格，包括11种民族节奏 伴奏控制：同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，伴奏音量，伴奏速度 键盘控制：正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离 ； 9、示范曲：85首(含80首中、小学音乐教育学习歌曲)播放学习歌曲时可选择隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习； 10、录音功能：录音、放音、断电保存 ； 11、记忆存储：4x4组面板设置存储 ； 12、接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出； | 架 | 8 | 7000 | 7000 | **吟飞科技（江苏）有限公司**  **产地：江苏** |
| 合 计 | | 大写：贰拾贰万零捌佰元整　　　　　　 小写：220800.00 | | | | | | |

供应商名称（公章）：

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：