**最 后 报 价 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| 第一标段 | 消防器材采购项目 | 大写:人民币捌万伍仟元整  小写：￥85000.00 | **不需要安装**的消防器材**交货期为5天**，**需要安装的**消防器材的**工期为15天** | **我公司不分包，不提供进口产品。** |

投标人：南阳市平安消防器材有限公司

日期：2018年4月2日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

**最后分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 消防水带 | 邮星 | 10-65-25φ65mm | 爆破压力（MPa）≥3.0；轴向延伸率(%)≤5直径膨胀率（%）≤5；扭转方向：不应产生逆时针扭转；扭转角度：≤120；在55℃条件下，试样承受0.01Mpa的压强，保持168h试样间应无粘附现象。 | 条 | 19 | 280 | 5320 | **产地：**扬州市  **厂家：**扬州市邮星消防器材有限公司 |
| 2 | 消防直流水枪 | 光明 | QZ3.5/7.5 | 直流水枪铸件表面无结笆，裂纹及孔眼，铝制件表面须作阳极氧化处理。流量（L/S）：7.5×（1±8%）射程（m）：≥28喷射压力（MPa）：0.35；密封性能：枪体及各密封部位不允许渗漏。 | 支 | 39 | 40 | 1560 | **产地：**郑州  **厂家：**郑州光明消防器材有限公司 |
| 3 | 消防栓箱使用方法标示贴 | 平安 | 600mm\*900mm高 | 室内消防栓使用说明，图标内容完整。 | 张 | 225 | 4 | 900 | **产地：**新乡市  **厂家：**河南省长垣县平安标牌有限公司 |
| 4 | 消防应急灯 | 敏华 | AC220V/50JHZ(10%) | 消防应急照明灯安装方式:壁挂式；灯体材质:0.6mm冷轧钢板，经喷塑处理，白色。基本功能: 1.由主电状态转入应急状态时主电电压在 132V-187V 范围内； 2.应急时电池自身关断电压≥额定电压的 80% ； 3.灯具本身带有过充电和过放电保护；产品标准：GB17945-2000技术规格: 1.主电源:AC220V/50HZ（+10% ）； 2.应急时间:≥90 分钟; 3.应急转换时间 :< 1sc； 4.充电时间:< 24h； 5.光源:白炽灯或LED； 6.环境使用温度:≤ 45 ℃；7.电池:镍氢或镍镉充电电池； 灯头数量：双头。 | 具 | 120 | 110 | 13200 | **产地：**江门市  **厂家：**江门市敏华电器有限公司 |
| 5 | 安全出口单、双和左右箭头指示灯 | 敏华 | AC220V、50H | 产品符合国标GB17945-2000标准；交流电源：AC220V、50HZ；采用专用集成IC芯片控制性能稳定可靠；具有过充、过放、过流、过压、短路、开路保护功能；应急转换时间<0.5秒；充电时间≤24H；应急时间≥90min 且明暗衰减<15%（可按用户要求）；电池：高效优质免维修镍镉电池可充放次数>500次；充电方式：恒流、涓流自动转换；标志面板为阻燃玻璃材料；设有试验检测按钮和工作状态指示功能；外壳工艺：冷轧钢板喷塑、优质铝合金、强化阻燃塑料、不锈钢；光源为白炽灯/LED/荧光灯/EL(场致灯)；安装方式：吊顶、壁挂、嵌入。 | 具 | 317 | 90 | 28530 | **产地：**江门市  **厂家：**江门市敏华电器有限公司 |
| 6 | 嵌入式单、双和左右箭头指示标示灯 | 敏华 | M-BLZD-1LROE14WADG | 主电源：ac220v±10% 50hz；环境温度：-10℃~55℃；外壳防护等级：ip30；主电功耗：≤4w；充电时间：≤24h；工作方式：持续式；应急转换时间：≤5s放电截止电压：≥0.96v；电池容量：ni-cd/aa1.2v900mah 应急控制方式：非集中控制型；应急供电形式：自带电源型。 | 具 | 315 | 90 | 28350 | **产地：**江门市  **厂家：**江门市敏华电器有限公司 |
| 7 | 逃生指示地贴 | 平安 | 150mm\*300mm | 绿地黄色标识。 | 张 | 1140 | 4 | 4560 | **产地：**新乡市**厂家：**河南省长垣县平安标牌有限公司 |
| 8 | 消防栓箱玻璃 | 柳城 |  | 根据国标《[消火栓箱](http://www.so.com/s?q=%E6%B6%88%E7%81%AB%E6%A0%93%E7%AE%B1&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)》GB14561-2003规定，消火栓箱玻璃必须符合使用箱体要求。 | 块 | 50 | 18 | 900 | **产地：**郑州  **厂家：**郑州柳城消防器材有限公司 |
| 9 | 消防栓箱外框 | 柳城 |  | 根据国标《[消火栓箱](http://www.so.com/s?q=%E6%B6%88%E7%81%AB%E6%A0%93%E7%AE%B1&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)》GB14561-2003规定，消火栓箱外框必须符合使用箱体要求。 | 个 | 18 | 90 | 1620 | **产地：**郑州  **厂家：**郑州柳城消防器材有限公司 |
| 10 | 水带牙扣 | 柳城 | φ65mm | 消防水带牙扣 | 副 | 3 | 20 | 60 | **产地：**郑州市  **厂家：**郑州市柳城消防器材有限公司 |
| 合 计 | | 大写:人民币捌万伍仟元整　　　 小写：￥85000.00 | | | | | | | |

投标人：南阳市平安消防器材有限公司

日期： 2018年4月2日