# 

# 4.投标分项报价一览表

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及  厂家 |
| 1 | 磁盘阵列 | 海康威视DS-A71048R | 单台设备配置64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到32GB，实际配置冗余金牌电源，支持双系统； ★单设备标配2个千兆网口，可增扩RS485接口、eSATA接口，**可扩展至10个千兆网口**或增扩4个万兆口或8个光纤接口或增配4个HDMI接口或2个SAS3.0接口 **可接入1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；** ★可接入硬盘48块，支持SATA和SAS混插，并支持12级扩展柜级联扩展； **设备支持能提供RAID0、1、2、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式**，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。 设备支持接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 ★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 ★设备能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 ★支持可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 以上带★的在公安部检验报告中体现（投标文件后附检测报告） | 台 | 7 | 53400 | 373800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  杭州 |
| 2 | 监控级硬盘 | 希捷ST6000VX0003 | 6T,7200RPM,256MB,SATA 6Gb/s 3.5英寸 | 个 | 336 | 1500 | 504000 | 希捷科技有限公司  泰国 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 存储管理服务系统 | 海康威视DS-A5120RL-CVMN | 处理器：E5-2620V2x2/内存：**8GB DDR3 ECCx4**/硬盘：480G SSD x2/支持热插拔/以太网口1Gx2/采用冗余电源/尺寸：2U，操作系统：CentOS7 64位 | 套 | 2 | 40000 | 80000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  杭州 |
| 4 | 存储管理软件 | 海康威视iVMS-5120 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 模块列表： 1)视频录像基础模块； 2)图片存储基础模块 3）国标模块； 4）抽帧转存模块； 5）Smart前端支持； ★存储空间利用率可以达到93.75以上。 ★支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，对称架构可升级为非对称架构。 ★支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。 支持主子码流直写存储到磁盘阵列，可提供回放、下载服务。 ★支持将指定的设备创建为指定的存储空间。 ★支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力。 兼容标准的IP-SAN/FC-SAN第三方存储设备 支持数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。  支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。  支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息;  支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。  以上带★的在公安部检验报告中体现（投标文件后附检测报告） | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 视图库系统 | 海康威视DS-A5120R-CVNN | 对音视频、图片进行结构化处理，含服务器，配置：处理器：E5-2620V2x2/内存：8GB DDR3 ECCx3/硬盘480G SSD x2/支持热插拔/以太网口1Gx2/采用冗余电源/尺寸：2U，操作系统：CentOS7 64位 | 套 | 1 | 65000 | 65000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  杭州 |
| 6 | 千兆交换机 | 海康威视DS-3E3530-H | **24口千兆全网管三层交换机**，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，**2个QSFP+堆叠口**，支持通过console口管理。**交换容量598Gbps,包转发率162Mpps。**1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220V交流，48V直流供电，满负荷功耗50瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 6800 | 6800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司  杭州 |
| 合 计 | | 大写：壹佰零陆万玖仟陆佰元整 　　　　 小写：1069600.00 | | | | | | |

投标人（公章）：许昌市金睿都工贸有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2018年4月7日