**二、投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
|  |  |  |  | **1.小腿假肢规格及材料** |  |  |  |  |  |
| 1 | 方锥阳四爪连接盘 | 博尔特 | SZ00 | 1. 材质：钛合金2、自重不大于50g；最大适用体重：不小于100Kg；3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；4、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008） | 个 | 31 | 309 | 9579 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 2 | 锁紧管接头 | 博尔特 | GJT01 | 1、材质：钛合金；2、自重：不大于75g；最大适用体重：不小于100Kg；3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管内直径为30mm、配套M8紧定螺丝4个，M6连接螺丝1个；4、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）5、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 个 | 31 | 140 | 4340 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 3 | 一体化连接管 | 博尔特 | LHG00 | 1、材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为钛合金接头材料。2、自重：不大于165g；最大适用体重：不小于100Kg3、铝合金管长度不低于220mm，管壁厚度不低于2mm，管外直径30mm；管连接器为钛合金材料；两者连接牢固，不松动、配套M8紧定螺丝4个4、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008 | 根 | 31 | 130 | 4030 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 4 | 单轴动踝关节 | 博尔特 | DZDH00 | 1、材质：钛合金2、自重：规格21～25≤190g，规格26～30≤195g；最大适用体重：不低于100Kg3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点4、适用于21cm～30cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲块， 对假脚进行调节，配套动踝护罩1个。5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）6、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 个 | 31 | 140 | 4340 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 5 | 直槽型双孔动踝假脚 | 博尔特 | DHJ01 | 1、规格21cm～27cm，由木脚芯和聚胺酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换2、每件独立包装，有编号。 | 个 | 31 | 360 | 11160 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 6 | 小腿塑料接受腔成筒毛坯 | 博尔特 | MP01 | 材质：复合聚丙烯；规格：共4种规格；规格1：成筒口径158mm±2mm,成筒高度320mm±2mm,成筒顶部直径60mm±2mm；规格2：成筒口径195mm±2mm,成筒高度300mm±2mm,成筒顶部直径60mm±2mm；规格3：成筒口径215mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径70mm±2mm；规格4：成筒口径260mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径70mm±2mm；外观：塑料成筒毛坯外观为圆锥形，外观光泽，壁厚均匀；成筒腔壁厚度6mm,物理性能：韧性好、强度大、耐冲击强度高、不易老化 | 根 | 31 | 370 | 11470 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 7 | 外包装 | 博尔特 | WBZ00 | 材质：仿生EVA防水材料制成，用于包装小腿假肢 | 个 | 31 | 190 | 5890 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 8 | 包装袜 | 博尔特 | BZW01 | 材质：丝纺织材料，性能描述：弹性高，回弹性好，不易变形。长度大于或等于40公分 | 个 | 64 | 15 | 960 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 9 | 残肢袜 | 博尔特 | CZW01 | 材质：丝纺织材料，性能描述：弹性高，回弹性好，不易变形。长度大于或等于30公分 | 双 | 31 | 15 | 465 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 10 | 内衬板 | 博尔特 | NCB00 | 1500mm×800mm×5mm,肤色，耐高温。 | 张 | 31 | 240 | 7440 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
|  |  |  |  | **2.大腿假肢规格及材料** |  |  |  |  |  |
| 1 | 可旋阴三爪连接盘 | 博尔特 | SZ00 | 1、材质：可旋阴四棱台连接盘为钛合金材料、可旋三爪为铸钢材料。2、自重：不大于130g；最大适用体重：不小于100Kg3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点，配套M8紧定螺丝4个，M6连接螺丝1个、下为可旋阴四棱台4、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）5、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 个 | 22 | 220 | 4818 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 2 | 锁紧管接头 | 博尔特 | GJT00 | 1、材质：钛合金2、自重：不大于75g；最大适用体重：不小于100Kg3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管内直径为30mm、配套M8紧定螺丝4个，M6连接螺丝1个；4、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）5、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 22 | 140 | 3080 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 3 | 可调铝合金一体管 | 博尔特 | YTG00 | 1、材质：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为钛合金材料。2、自重：不大于265g；最大适用体重：不低于100Kg3、铝合金管长度不低于420mm,管壁厚度不低于2mm，管外直径30mm；管连接头为钛合金材料；两者连接牢固，不松动。配套M8紧定螺丝4个4、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008） | 支 | 22 | 210 | 4620 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 4 | 方锥双孔动踝关节 | 博尔特 | DH00 | 1、材质：钛合金2、自重：规格22～25≤325g，规格26～30≤320g；最大适用体重：不低于100Kg3、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。4、适用于22cm～30cm的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲块， 对假脚进行调节，配套动踝护罩1个。5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-20086、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐 | 件 | 22 | 140 | 3080 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 5 | 四连杆膝关节 | 博尔特 | XGJ00 | 1、材质：钛合金2、自重：不大于450g；最大适用体重：不小于100Kg3、最大屈膝角度≥150度。4、表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。5、符合国家《下肢假肢通用件》（GB 14723-2008）6、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 22 | 800 | 17600 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 6 | 直槽型双孔动踝假脚 | 博尔特 | DHJ00 | 1、规格21cm～27cm，由木脚芯和聚胺酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配。分左右脚，可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。2、每件独立包装，有编号。 | 个 | 22 | 230 | 5060 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 7 | 大腿塑料接受腔成筒毛坯 | 博尔特 | MP00 | 材质：复合聚丙烯；规格：共4种规格；规格1：成筒口径158mm±2mm,成筒高度320mm±2mm,成筒顶部直径60mm±2mm；规格2：成筒口径195mm±2mm,成筒高度300mm±2mm,成筒顶部直径60mm±2mm；规格3：成筒口径215mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径70mm±2mm；规格4：成筒口径260mm±2mm,成筒高度360mm±2mm,成筒顶部直径70mm±2mm；外观：塑料成筒毛坯外观为圆锥形，外观光泽，壁厚均匀；成筒腔壁厚度6mm,物理性能：韧性好、强度大、耐冲击强度高、不易老化； | 个 | 22 | 600 | 13200 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 8 | 外包装 | 博尔特 | WBZ00 | 材质：仿生EVA防水材料制成，用于包装大腿假肢 | 个 | 22 | 210 | 4620 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 9 | 包装袜 | 博尔特 | BZW00 | 材质：丝纺织材料，性能描述：弹性高，回弹性好，不易变形。长度大于或等于80公分 | 双 | 44 | 15 | 660 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 10 | 残肢袜 | 博尔特 | CZW00 | 材质：丝纺织材料，性能描述：弹性高，回弹性好，不易变形。长度大于或等于40公分 | 双 | 22 | 15 | 330 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
|  |  |  |  | **3.前臂假肢规格及材料** |  |  |  |  |  |
| 1 | 手头 | 博尔特 | 1700 0509 | 1、优质合金铝、表面经阳极处理、耐腐蚀；2、手头开张距离≥85MM；3、手头指端捏力≥5N | 个 | 6 | 1899 | 11394 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 2 | 接受腔 | 博尔特 | JSQ00 | 1、进口树脂制作；2、根据患者残肢形状定制；3、颜色为肤色。 | 个 | 6 | 799 | 4794 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 3 | 手皮 | 博尔特 | SP00 | 1、硅胶材质；2、颜色为肤色。 | 个 | 6 | 1600 | 9600 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
|  |  |  |  | **4.上臂假肢规格及材料** |  |  |  |  |  |
| 1 | 手头 | 博尔特 | 1700 0840 | 1、优质合金铝、表面经阳极处理、耐腐蚀；2、手头开张距离≥85MM；3、手头指端捏力≥5N | 个 | 7 | 1900 | 13300 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 2 | 接受腔 | 博尔特 | HSQ01 | 1、进口树脂制作；2、根据患者残肢形状定制；3、颜色为肤色。 | 个 | 7 | 800 | 5600 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 3 | 手皮 | 博尔特 | SP01 | 1、硅胶材质；2、颜色为肤色。 | 个 | 7 | 1600 | 11200 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| 4 | 臂筒 | 博尔特 | BT00 | 1、进口树脂制作；2、根据患者健肢长度定制；3、颜色为肤色。 | 个 | 7 | 1910 | 13370 | 中国.河南  郑州博尔特假肢矫形器有限公司 |
| **合 计** | | **大写：壹拾捌万陆仟元整　　　　　　 小写：186000元** | | | | | | | |

投标人（公章）：河南省康众贸易有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 2018 年 4 月 23