## 开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| 1 | 公车管理信息化监控大屏 | 大写： 贰拾万零捌仟贰佰壹拾元整　小写： 208210.00  | 15个工作日 |  |

投标人（公章）：河南金之诚商贸有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：高晶丰

日期：2018年04月20日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | LCD单元屏 | 海康威视 | DS-D2049W | 49寸LED；拼缝1.8mm;分辨率1920\*1080；屏幕宽高比16：9；亮度500CD/㎡；对比度4500：1；可视角度178°；响应时间3ms；色彩16.7M（8bit）;AV2路BNC，S端子1（BNC\*2）路，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；2路BNC输出；流动字幕功能；工作温度0℃-50℃；工作湿度20%-80%；寿命10万小时；供电电源AC100-240V；工作功耗240W；单元尺寸1077\*608； | 台 | 12 | 11000 | 132000.00 |  |
| 2 | 图像处理器 | 海康威视 | DS-B21-S10-A | 全模块化结构设计；支持板卡热插拔；单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps，设备支持级联使用；独立板卡；工作湿度：-20~70℃；工作温度：10%~95%RH；噪声20dB；处理器无故障工作时间MTBF12万小时；通道显存：512M；信号切换时间0.5S；信号要求：输出：12\*DVI,输入：6\*DVI。支持移动终端接入功能：笔记本电脑、IPad、PC | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 3 | 大屏幕控制软件 | 海康威视 | DS-6404HFH-B21D | 自由无限拼接功能，操作简单适用；单一全中文操作界面；带矩阵联动功能；可定制显示界面；支持多种矩阵；带报警联动功能；支持后期升级；可单屏显示；任意拼接全屏显示等。 | 套 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
| 4 | LCD安装框架 | 定制 | 合力 | 49寸液晶拼接专用防静电机柜，采用不锈钢板加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电. | 套 | 12 | 500.00 | 6000.00 |  |
| 5 | 配电箱 | 公牛 | 公牛 | 15KW并确保与LCD大屏幕系统的LCD显示单元、图像拼接控制系统和大屏幕控制软件等设备的稳定性和兼容性。 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 6 | 台式电脑 | HP | 288G3 | 处理器：i5-6500；内存：4GB；硬盘：1TB；显卡：集成高性能显卡；显示器：21.5寸超薄高清宽屏LED背光显示器； | 台 | 2 | 4000.00 | 8000.00 |  |
| 7 | 笔记本电脑 | HP | 440G5  | 处理器：i5-8250U；内存：4GB；硬盘：1TB；显卡：2G 独显；显示器：14寸IPS全高清防眩光LED背光屏，16：9,1920\*1080；电源：3芯，48Wh长效锂电池 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |  |
| 8 | 打印机 | HP | M203dn | 分辨率：1200dpi\*1200dpi；打印速度：黑白，标准，A4：38页/分。打印质量：黑白，最佳：1200dpi\*1200dpi；打印负荷：月负荷最高 80000页；系统参数：Microsoft Windows 7/8.1、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008; 电源：220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹（+/- 2 赫兹） | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |  |
| 9 | 交换机 | 华为 | S5700s-28P | 端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 10 | 路由器 | 华为 | Ar111 | 2个千兆WAN口4个千兆LAN口，支持上网行为管理 ，WEB管理，防火墙策略,专业的网络处理器双核1GHz,256内存 | 个 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |  |
| 11 | 6联操作台 | 定制 | 合力 | 工业控制用操作台，优质冷轧钢板，同时保持其耐用性和功能可靠性，可以实现7\*24小时工作；全拼装结构，符合人体工程学原理；钢板厚度为1.2mm—1.5mm，控制台钢板表面静电喷塑，柜体颜色为白色，木质部分颜色为钢琴漆；表面通过防火底漆、金属面漆、耐磨处理等多道工序处理，具有抗压、抗刮、抗冲击、大承载力、防火、防潮、防水、耐腐蚀的功能；台面上后方具有方便的圆形走线槽，供显示器及其他设备的电源、信号，电话线，鼠标线等穿过，控制台下架标配一层托板用于放置主机等设备，柜体四周有散热孔，及解决了设备的散热问题有使整体造型简洁、美观，柜体内部有进线孔，方便电源线等进出。 | 台 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | / |
| 12 | 防静电地板 | 定制 | 万联 | 无边防静电地板，防火阻燃、架空、防静电、高承载、隔音、防滑；完成高度10cm左右  | ㎡ | 63 | 270 | 17010.00 | / |
| 13 | 辅材/耗材 | / | / | 超六类网线2；DVI线揽；强电（三芯）电缆工程插排；LED条屏，定制，含控制软件，含边框支架 | 批 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | / |
| 合 计 | 大写： 贰拾万零捌仟贰佰壹拾元整　　　　　　 小写： 208210 .00 |