**襄城县人民检察院无纸化会议系统建设项目询价**

**通知书**

1. 襄城县政府采购中心受襄城县人民检察院的委托，就“襄城县人民检察院无纸化会议系统建设项目”进行询价采购,欢迎符合相关条件的投标企业报名参加。
2. **项目名称：**襄城县人民检察院无纸化会议系统建设项目
3. **项目编号：** XZZ-X2018015号
4. **简要说明：**襄城县人民检察院无纸化会议系统建设，预算：420868.00元，具体要求和未尽事宜详见询价通知书。
5. 四、**投标人资格要求：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）具备中华人民共和国独立法人资格，具有有效的营业执照（营业范围内包含本次采购内容，并具有经营能力及售后服务能力）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

（三）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供经审计的2017年度财务报告或基本户银行出具的资信证明)；

（四）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（五）投标人必须通过ISO9000质量管理体系认证，3A信用等级认证；

（六）中标人需提供企业注册地或项目所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函，查询对象包括企业和法定代表人（开具时间需在招标公告发布之后）；

（七）投标人需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并打印网页复印件（加盖公章），如有不良记录取消投标资格；

（八）本项目不接受联合体投标；

（九）本次招标采用资格后审。

**五、报名方式：网上报名**

供应商须加入许昌公共资源交易中心供应商库，报名期限内在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）网上报名。详情查看全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程<网上报名须知>，网上报名后，自行下载通知书。

**六、领取询价通知书的方式、时间与递交：**

领取方式：网上下载；

领取时间：自公告在网上发出之日起至提交询价表截止时均可报名、下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；

递交询价表：请于2018年5月15日上午9：00前密封递交到襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

**六、特别提示：**未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载询价通知书的投标人，拒收其递交的投标文件。

**七、投标保证金的提交：**

**7.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。**

**7.2投标人向招标人提交 8000元的投标保证金。**

**7.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。**

**7.4 提交投标保证金**

**7.4.1投标保证金缴纳方式：**

**投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。**

**投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。**

**保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。**

**7.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。**

**7.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。**

**7.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。**

**7.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。**

**7.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。**

**7.4.7中心不开具保证金收款收据。**

**7.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。**

**7.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。**

**7.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。**

**以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。**

**7.6 特殊情况处理**

**7.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。**

**7.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。**

**八：开标日期**

开标时间：2018年5月15日上午9：00（迟到按自动放弃处理）；

开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

**九、参加询价时必须提供以下证明原件及复印件一份：（复印件须加盖公章）**

（一）、法人授权委托书；

（二）、出席开标人身份证；

（三）、营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一的营业执照；

（四）、其他相关资格证明材料。

（五）、本次招标不接受联合体的投标。

特别提示：1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标。2、本项目为一次性报价（见附表），报价包含货物、税费、售后服务等一切费用。3、通过资格、符合审查符合项目需求且报价最低的为成交候选供应商。4、 预算420868.00元，超出者无效投标。5、供货期：20天。6、付款方式：工程安装验收合格，凭收货单位验收单和发票15日内向成交供货商支付合同款的 95 %；系统正常运行一年内，如无质量问题，凭用户单位相关部门的证明需15日内无息支付余款为工程总造价的 5 %；在系统安装验收完毕一年内付清。

 本次公告及相关信息发布媒体：河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）、许昌市政府采购网。

采购机构：襄城县政府采购中心

联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园

联系电话：0374-3998026

 采购单位：襄城县人民检察院

 联系地址：襄城县中心路

 联系电话：0374-3817511

附件1、项目需求、技术标准及规格

附件2、询价表

附件3、服务承诺

|  |
| --- |
| **项目需求、技术标准及规格** |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 一、显示系统 | 　 |
| 1 | 100寸4K高清电视 | 面板实际尺寸：98寸视频显示格式: 2160p视频显示格式: 2160p分辨率: 3840x2160HDMI附加功能: 地面数字信号接收 数字一体机 USB媒体播放 WIFI 互联网电视 网络高清播放 网络在线电影3D 网络连接方式: 全部支持整机尺寸：2218.7\*1274.9\*115.5mm ★ Android 6.0 操作系统★产品支持安卓网络、全球数字电视（DTMB、DVB-T/T2/S2、ISDB 、ATSC）。★具有常用的 AV、YPbPr、VGA、HDMI、耳机、 MIC、RS232 等常用端口，同时提供了多个 USB2.0、USB3.0、SD 卡等多媒体输入输出端口；★支持多种传感器，环境光动态监测、 系统温度监测，智能识别等功能；★支持支持有线网络和无线网络上网，兼容双频 2.4G/5G WIFI 模块+蓝牙 4.0★支持 RTC 定时自动开关机功能★支持 SD 卡拓展更大存储空间(128G)★支持 H.264/H.265 视频编解码。支持 HDR 功能 | 1 | 台 | 　 |
| 二、视频会议系统（此项为预留设备的接口，不列入采购） | 　 |
| 1\* | 视频会议终端 | 　 | 预留设备 |
| 2\* | 视频会议摄像机 | 　 | 预留设备 |
| 三、扩声系统（其中调音台和功放为已有设备，不列入采购） | 　 |
| 1 | 专业音箱 | 扬声器单元:8" 低音扬声器,1"高音扬声器频响范围: 75Hz-20kHz功率：功率150W灵敏度： 93dB覆盖角：120°× 85°阻抗： 8Ω规格：430x230x210mm | 2 | 台 | 　 |
| 2 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长\*宽）：34mm\*34mm箱体固定面板固定孔尺寸：110mm重量：0.31Kg | 2 | 只 | 　 |
| 3\* | 调音台 | 　 | 已有设备 |
| 4 | 会议主机 | 1、采用数字阵列逻辑集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定。2、中/英文语言切换功能。3、七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言。4、七种发言人数:：1-6人、可全开放。5、开机自检功能,连接状态不正常时主机产生锋鸣。6、断电智能记忆功能，可记忆程序运行状态。7、LCD屏液晶，采用开关按键控制菜单功能，调节音量、电话输入和总音量输出。8、主机最少可连接60个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接20个单元,可无限增加电源扩展。9、内置电话偶合器可用来召开远程电话会议。10、RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能；11、所投会议主机厂家需要出具中国质量监督中心出具的“质量检验.国家标准合格产品”及“中国质量.服务.诚信AAAAA企业”证书原件复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 | 　 |
| 5\* | 功放 | 　 | 已有设备 |
| 6 | 会议主席单元 | 1、智能数字化设计控制电路，功耗低，电容式。2、高保真单指向性电容咪芯，超强拾音效果，声音还原效果好。3、主席单元独有优先按键，可关闭正在发言的代表单元，主席之间不受限制。★4、独有音箱网外观设计内置扬声器,可用于会议扩音及播放会议背景音乐。★5、金属座底右侧设计有音量控制旋钮，可调节音量大小。★6、两侧设计有3.5音频输出和输入接口，接入设备可以代替会议咪发言和收听其他列席会议发言内容。7、会议单元支持热插拔功能，自带2米8P连接线；手拉手连接模式。8、频率响应：20Hz-20KHz9、灵敏度：-45±2dB@1KHz10、输入电压：DC 9V11、最小输出阻坑：1KΩ12、信噪比：68dB(A)13、输出插座：8P端子座14、输入导线：2m 8P屏蔽线 | 1 | 台 | 　 |
| 7 | 会议代表单元 | 1、智能数字化设计控制电路，功耗低，电容式。2、高保真单指向性电容咪芯，超强拾音效果，声音还原效果好。3、代表单元的连接位置和数量不受限制★4、独有音箱网外观设计内置扬声器,可用于会议扩音及播放会议背景音乐。★5、金属座底右侧设计有音量控制旋钮，可调节音量大小。★6、两侧设计有3.5音频输出和输入接口，接入设备可以代替会议咪发言和收听其他列席会议发言内容。7、会议单元支持热插拔功能，自带2米8P连接线；手拉手连接模式。8、频率响应：20Hz-20KHz9、灵敏度：-45±2dB@1KHz10、输入电压：DC 9V11、最小输出阻坑：1KΩ12、信噪比：68dB(A)13、输出插座：8P端子座14、输入导线：2m 8P屏蔽线 | 17 | 台 | 　 |
| 8 | 电源时序器 | •8路电源时序器适用于音响、电脑、电视广播系统及其它需要按顺序启动的用电设备，有效控制开关机规则•有保护音响器材免受电流冲击，减少用电设备对输电线路的冲击电流•100V-240V电压通用 •采用30A优质继电器，单路最大输出30A •大功率线路，满足较大电路系统使用 •芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠 •万能插座，适用各种类型插座使用 •可选1路RS232接口与可编程中控主机通信，1路RS232级联串口。 | 1 | 台 | 　 |
| 四.会议系统（其中会议服务器为已有设备，不列入采购） | 　 |
| 1\* | 会议服务器 | 　 | 已有设备 |
| 2 | 会议后台管理系统 | 1、 提供全面全流程的的会议及会务管理功能；2、 支持WEB服务平台，可快速建立会议，发布会议信息；3、 支持安装客户端APP实现会场签到（二维码签到、电子手写签名签到、一键签到）、全面获取会议及会务信息，参与会议互动等功能；4、 支持会议终端移动参会，实现全面获取会议及会务信息，随时随地阅读会议资料文件；5、 支持会议终端开展会议现场会议资料的同屏阅读功能，即主讲人能控制所有参会人所看的会议资料进度，保持会议现场会议资料阅读的同屏同步； 6、 提供包括传输安全、存储安全及数据安全全方位的安全措施；　7、 提供便携式无纸化会议产品与私有云版无纸化会议产品，支持三大智能终端（IOS与、Android、Windows）的接入，并支持用户在WIFI、3G、4G等网络环境下的使用。 ★提供产品3C认证复印件、原厂授权证书。  | 1 | 套 | 　 |
| 3 | 会议客户端软件 | 1、支持会议签到、会议议程、会议资料、会议同屏；2、支持座位安排、会议投票、参会人员、会议笔记、在线消息、呼叫服务等功能。★提供产品3C认证复印件、原厂授权证书。  | 18 | 点 | 　 |
| 4 | 有线网卡 | USB转RJ45网络接口100M以太网适配器 | 18 | 点 | 　 |
| 5 | 会议电脑 | 屏幕尺寸：12.2英寸1920x1200 内存容量：4GB（4GB×1）DDR4硬盘容量：128GBSSD固态硬盘 CPU: 英特尔 酷睿 i5-8250U+分离式键盘+原装压感蓝牙笔 | 18 | 套 | 　 |
| 6 | 交换机 | 1、产品类型：千兆以太网交换机 ；2、应用层级：二层3、接口介质：10Base-T/100Base-TX：3/4/5类双；4、传输速率：10/100/1000Mbps 5、端口数量：24个 6、背板带宽：48Gbps 7、MAC地址表：8K... 8、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE；9、 端口描述：22个10/100/1000Mbps自适应。 | 1 | 台 | 　 |
| 五、控制系统 | 　 |
| 1 | 会议智能控制平台 | 1.系统采用533MHz主频的32位内嵌式CPU，内置8M内存和16M存储FLASH。2.★7个DB9公型口，可双行向RS232,RS488及RS422信号控制信号传输。3.8个红外设备控制端口，具备一键发双代码等红外逻辑控制。4.8个终端块，9PIN输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号。5.1个DN-NET控制总线，最高负载256个总线型控制设备。6.8个常开型独立弱继电器端口。7.独立以太网数据传输接口，可兼容全系列WIFI触摸屏和计算机远程控制。8.支持Android系统及iOS系统平板设备混合使用。9.支持16路入16路出高清和模拟音视频信号混合交换。10.可选输入输出HDMI、DVI、VGA（兼容Yuv、cvbs、Vedio信号）、RJ45、SDI、YPbPr信号，输出HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI信号板卡。11.支持图像最高分辨率1920X1200@60Hz，2048X1080p@24Hz，高达10.2Gb/s传输速率。12.★前面板设有5寸触控屏，实现中央控制功能，支持自定义开机界面，控制界面等。13.可安装于任何19英寸的机柜上。● 可通过以太网控制接口实现计算机远程控制● 军绿色金属烤漆工艺（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明）。实时显示由前面板按键和遥控器设置的状态,3U金属机箱设计，外形尺寸483L\*326W\*153.5H(单位mm).★提供产品3C认证复印件、原厂授权证书。  | 1 |  台  | 　 |
| 2 | VGA输入卡带声 | 2路VGA输入、2路立体声音频输入 | 1 | 块 | 　 |
| 3 | HDMI输入卡带 | 2路HDMI输入、带蓝光DVD信号解码 | 1 | 块 | 　 |
| 4 | VGA输出卡带声 | 2路VGA输出、2路立体声音频输出 | 1 | 块 | 　 |
| 5 | HDMI输出卡 | 2路HDMI输出 | 1 | 块 | 　 |
| 6 | 智能会议管理平台 | 1、支持各种普通中控主机控制；2、支持图片按钮等；3、支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈；4、全套中文设计软件，支持图形、图片、声音等， 用户可通过编辑软件对触摸屏操作界面进行人性化的设计。 | 1 | 套 | 　 |
| 7 | 红外发射接入点 | 红外发射距离：≥1.5m | 1 | 条 | 　 |
| 8 | 触摸屏控制器 | 1、支持5点触摸；2、具有HDMI功能；3、支持格式： MPEG audio, Dolby Digital, MIDI, MP3, WMA, AAC ；4、**8英寸触控电容屏。8.4英寸屏幕分辨率2560x1600，指取设备触摸屏，** | 1 |  台  | 　 |
| 9 | 音频线 | RVVP2\*1.0 | 300 | 米 | 　 |
| 10 | 音箱线 | 金银线300芯 | 200 | 米 | 　 |
| 11 | 控制线 | 屏蔽 2×0.75 | 200 | 米 | 　 |
| 12 | 电源线 | 振亚RVV2\*2.0 | 300 | 米 | 　 |
| 13 | 六类网线 | 超六类屏蔽线 | 2 | 箱 | 　 |
| 14 | 附件 | 高清线缆、各类接头 | 1 | 批 | 　 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **附件2、****襄城县政府采购中心询价表** |
| 项目名称： 年 月 日 |
| 供应商名称（公章） | 　法人或委托代理人（签名） | 　 | 电话 | 　 | 联系人 | 　 |
|  项目 货物名称 | 品牌、型号、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 |  大写： 小写： |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 |

附件3、

 服务承诺