**JZFCG-G2018045号**

**许昌市东城区市政管理中心**

**“东城区（陈庄街、天宝路）京式护栏安装项目”**

**采购需求、评标标准**

一、项目概况

（一）项目名称：东城区（陈庄街、天宝路）京式护栏安装项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本项目为东城区（陈庄街、天宝路）京式护栏安装项目，工程内容包含新建京式交通护栏、爆闪灯、警示立柱等。

（四）预算金额：2444540.18元 。最高限价：2444540.18元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区

（七）进口产品：允许□不允许☑

（八）分包：允许□不允许☑

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保☑、中小微型企业扶持☑、支持监狱企业发展☑、残疾人福利性单位扶持☑等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本次招标不接受联合体的投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

为确保市区交通环境安全有序，创造良好、有序、安全的交通环境。本项目为东城区（陈庄街、天宝路）京式护栏安装项目，工程内容包含新建京式交通护栏、爆闪灯、警示立柱等。

（二）质保期限：一年

（三）采购清单

陈庄大街（魏武路-魏文路）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 隔离护栏 | 1.长3.08米，高1.2米 2.立柱80\*80\*3.0白色热镀锌静电喷涂 3.上下横杆规格63\*5.0mm槽钢，圆钢规格φ16 4.热镀锌钢板填砼底座450\*350\*200 | m | 2440 |
| 2 | 信号灯 | 1.安装单柱式LED太阳能爆闪灯标志牌 | 套 | 26 |

天宝路（许州路-文峰北路）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 隔离护栏 | 1.长3.08米，高1.2米 2.立柱80\*80\*3.0白色热镀锌静电喷涂 3.上下横杆规格63\*5.0mm槽钢，圆钢规格φ16 4.热镀锌钢板填砼底座450\*350\*200 | m | 5650 |
| 2 | 防撞柱 | 1.类型：防撞柱  2.规格、型号：80\*40\*1200mm立杆、200\*6\*1000mm弧形钢板 3M一级反光膜 | 根 | 50 |

（四）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

评标方法：综合评分法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值：     30   分  商务部分：  45   分  技术部分：     25  分 | |
| **一、价格部分（满分  30 分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×  30 | 30 分 |
| **二、商务部分（满分  45 分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 企业实力 | 1、所投产品生产厂家具有静电喷涂生产线设备的得3分，没有的不得分。（投标文件中附生产线设备彩色照片或彩色图片及购买设备发票复印件。）  2、具有国家涂料质量监督检验中心出具的静电喷涂护栏检验报告(耐人工老化试≧3800小时、耐中性盐雾试验验≧2000小时、耐低温性-18℃试验≧6200小时、耐湿热试验≧6000小时),检验报告委托单位须为生产企业,(以上检测报告提供复印件,共计8分,四者缺一不可，否则不得分)  3、生产厂家具有质量管理体系认证证书的得3分，没有的不得分。 | 14分 |
| 供应商业绩 | 供应商自2014年1月1日以来（以合同签订日期为准），单项合同金额200万元及以上类似项目业绩，具有中标通知书或合同，每项得4分,满分8分。 | 8 分 |
| 服务承诺 | 1、按售后服务区域能满足2小时电话响应，12小时内到场，24小时内解决问题的，综合评比时间最短的得5分，次短的得3分，不满足不得分。  2、投标人承诺配备有护栏清洗车的得3分，不提供的不得分。  3、对质保期内服务承诺内容及方案完整的得8分，有相关描述的得5分，不提供不得分。  4、保修期满后服务承诺内容综合评定完整的得7分，有相关描述的得3分，不提供不得分。 | 23分 |
| **三、技术部分（满分  25 分）** | | |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 对招标文件的响应程度 | 1、供应商所投主要产品的图片信息、文字说明体现产品技术性能的详细性进行综合评定准确完整的得12分，有相关描述的得6分，不提供不得分。  2、供应商对本投标项目所制定的生产、运输、仓库保管、安装工艺及技术保障措施的合理性及可行性进行综合评定准确完整的得11分，有相关描述的得6分，不提供不得分。 | 23 分 |
| 投标文件规范  程度 | 根据投标文件的装订、文字、图片及所提供资料的准确性和完整程度进行综合评审，准确完整的得2分，否则不得分。 | 2 分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：中标人将本合同约定的全部设备安装、调试完成验收通过后，采购人支付合同价款的60%，审计结束后支付合同价款35%。质保期满后，支付合同价款的5%（质保期一年）

七、联系方式

联系人姓名：魏选民

联系电话：13782296735

单位地址：许昌市新兴路东段

许昌市东城区市政管理中心

 2018年6月21日