1. 开标一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| 一 | 远程视频庭审系统 | 大写：壹拾壹万陆仟捌佰元整。  小写：116800.00元。 | 合同签订后15个工作日内 | 我公司完全响应招标文件规定的资金支付要求，详见投标偏离表 |

投标人（公章）：中科九洲科技股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年5月 31日

1. 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 远程出庭终端 | 科达 | H700 | 1) 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2) 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3) 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4) 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（我公司投标时提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明） 5) 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6) 支持H.239标准双流协议。 7) 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8) 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流为1080p30fps。 9) 独立提供1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不采用私有非标接口。支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。 10) 提供4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11) 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12) 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 13) 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 14) PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 15) 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 16) 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 17) 提供2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份。 18) 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 | 台 | 1 | 61,100 | 61,100 | 产地：苏州  苏州科达科技股份有限公司 |
| 2 | 高清出庭摄像机 | 科达 | MOON50-1080P60 | 1) 摄像机与视频终端同一品牌。 2) 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3) 镜头图像传感器采用1/2.8" 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4) 支持12倍光学变焦。 5) 支持广角镜头，水平视角72°。 6) 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7) 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8) 支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机7个。 9) 支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10) 水平转动范围： ±160°，垂直转动范围：-90°～50° 11) 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12) 支持根据安装方向自动翻转图像。 13) 支持保存255个预置位。 14) 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 15) 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 | 26,000 | 26,000 | 产地：苏州  苏州科达科技股份有限公司 |
| 3 | 全向麦克风 | 科达 | TrueVoc 300D | 1) 麦克风与视频终端同一品牌。 2) 支持360°全向拾音，拾音距离6m 3) 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 4) 频响50Hz~20KHz 5) 支持抗手机射频干扰功能 6) 支持4个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 7) 具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 | 台 | 1 | 2,300 | 2,300 | 产地：苏州  苏州科达科技股份有限公司 |
| 4 | 电视机 | 海信 | LED50HS268 | 50寸液晶电视；分辨率：4K（3840\*2160）；屏幕比例：16:9 | 台 | 3 | 3800 | 11400 | 产地：青岛  海信集团有限公司 |
| 5 | A4打印机 | 联想 | CS1811 | 彩色激光打印机，最大打印幅面:A4，最高分辨率：600 x 600dpi，黑白打印速度 16ppm ，彩色打印速度 4ppm | 台 | 1 | 2,500 | 2,500 | 产地：北京  联想(北京)有限公司 |
| 6 | 物证展示台 | 鸿合 | HZ-Z810 | 变焦：220倍光学变焦 光圈：自动 总像素：200万 白平衡：手动 清晰度：800TV线 输入接口：RGB输入： DB15FLC×2/音频输入： 3.5mm×4/视频输入： RCA×1/麦克风输入： 麦克风插座 输出接口：RGB输出： DB15FLC×2 | 台 | 1 | 3,000 | 3,000 | 产地：北京  北京鸿合科技有限公司 |
| 7 | PC | 联想 | M410 | i5 处理器；22寸显示器；4GB；500GB SATA 硬盘；集成显卡；鼠标，键盘；Windows7 专业版 32位 (简体中文)；3年保 | 台 | 1 | 5,000 | 5,000 | 产地：北京  联想(北京)有限公司 |
| 8 | 42U标准机柜 | 图腾 | K3 6242 | 42U，600\*600\*2000 | 台 | 1 | 4,500 | 4,500 | 产地：深圳  深圳图腾通讯科技有限公司 |
| 9 | 辅材 | 国产 | 定制 | 配套相关线缆、穿线管等辅料 | 批 | 1 | 1,000 | 1,000 | 国产 |
| 合 计 | | 大写：壹拾壹万陆仟捌佰元整。 小写：116800.00元。 | | | | | | | |

投标人（公章）：中科九洲科技股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年5月 31日