|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 台式机 | 联想扬天T4900d-04 | 商用电脑、操作系统预装Windows 7专业版；**★**CPU系列英特尔 酷睿i5、最高睿频4.2GHz、核心/线程数四核心/八线程、制程工艺14nm。**★**内存容量8GB、内存类型DDR4；**★**硬盘容量1TB、硬盘描述7200转；光驱类型DVD；独立显卡、显存容量2GB；无线网卡支持802.11a/b/g/n/ac无线协议、有线网卡1000Mbps以太网卡、蓝牙支持蓝牙功能；数据接口2×USB2.0，6×USB3.0；音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口、视频接口VGA，HDMI；支持PS/2接口；**★**显示器23英寸；机箱类型立式、机箱颜色黑色。 | 台 | 2 | 5900 | 11800 | 北京、联想（北京）有限公司 |
| 2 | 台式机 | 联想B415-B002 | 类型：台式计算机**★**CPU：赛扬G3930处理器（主频2.9GHz，缓存2M）；主板：Intel B250，与主机同品牌；**★**内存：配置4G DDR4 2133MHz内存，最大支持32GB；显卡：集成显卡； 声卡：集成5.1声道声卡，机箱后面3个音频接口； 硬盘：500G SATA3 7200rpm 硬盘 ，支持双硬盘；支持M.2 PCI-e SSD；光驱：DVD刻录机；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：1个PCI-E\*16，1个PCI-E\*1，1个PCI，1个M.2接口；**★**显示器：19.5寸宽屏显示器，标配低蓝光护眼功能，机身物理按键，选择开启/关闭“低蓝光模式”；键盘、鼠标：防水抗菌键盘、鼠标；接口：8个USB接口 ，其中（前置4个USB 3.0接口）、PS/2接口；VGA接口；电源：110/220V、180W节能电源；机箱：配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，机箱体积小巧， 15L；操作系统：原厂预装正版Windows7系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，且微软正版可查。 | 台 | 45 | 3600 | 162000 | 北京、联想（北京）有限公司 |
| 3 | 笔记本 | 联想昭阳E42-80313 | 处理器：英特尔第七代双核处理器，主频2.5GHz，缓存3M； **★**内存：4G DDR4 2133MHz 内存，预留扩展内存槽位；硬盘：500G 7200rpm SATA硬盘；**★**显示屏：14.0” LED 高清防眩光超液晶显示屏（1366\*768） ，配置合金转轴，屏幕180度平放，更加牢固、美观、耐用；**★**显卡：配置2G独立显卡，支持双显卡切换 ；光驱：内置DVD-RW刻录光驱，光驱位具有OKC功能，可一键更换成第二块备用电池或减重模块；网卡：千兆网卡以及802.11 AC无线网卡，支持5.0G频段（集成BT4.0）；声卡：High Definition Audio声卡；键盘：全新浮岛式键盘；定位设备：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；摄像头：720P高清摄像头；指纹识别器 带指纹识别器，原厂与指纹识别器结合的密码管理功能 ；接口：4个USB(2个USB 3.0)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多合一读卡器；电池：4芯电池；系统安全：同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份。 | 台 | 4 | 4390 | 17560 | 北京、联想（北京）有限公司 |
| 4 | 复印机 | 京瓷TASKalfa 2011 | 数码复合机、颜色类型黑、白；涵盖功能复印/网络打印/扫描、处理器500MHz、自动双面打印、复印；**★**内存容量标配：256MB、供纸容量：700张；**★**复印尺寸A3-A6R、复印速度20cpm；复印分辨率600×600dpi；介质重量纸盒：64-105g/㎡，手送：45-160g/㎡；预热时间17.2秒、首页复印时间5.7秒；连续复印页数1-999页、缩放范围25-400%；复印其它性能2合1复印，4合1复印，ID卡复印；**★**打印速度单面：20ppm，双面：10ppm；打印分辨率1200×1200dpi；通过网线进行扫描：22/4.3页/分钟(黑白/彩色)；扫描分辨率彩色：300dpi，200dpi；黑白：600dpi，400dpi，300dpi，200dpi；液晶显示屏LED显示屏（2行 128X32点）；功率复印：385W，待机模式：75W，睡眠模式：1.54W。 | 台 | 1 | 13900 | 13900 | 中国、京瓷办公信息系统（中国）有限公司 |
| 5 | 打印一体机 | 联想M7675DXF | 多功能商用黑白激光多功能一体机需涵盖功能打印/复印/扫描/传真耗材类型鼓粉分离自动双面打印**★**支持有线网络打印**★**黑白打印速度30ppm**★**首页打印时间＜6.5秒复印速度30cpm首页复印时间＜10秒证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印扫描类型平板+馈纸式最大分辨率19200×19200dpi电话手柄标配供纸盒容量标配：250页，手动纸盘：1页支持支票打印，海报打印，多合一打印，页眉页脚打印，省墨打印，墨粉浓度调整，打印工场 | 台 | 6 | 2800 | 16800 | 北京、联想（北京）有限公司 |
| 6 | A3彩色打印机 | 爱普生L1800 | 墨仓式商用打印机最大打印幅面A3+（12.95"x44"）彩色：ISO约3ipm**★**最高分辨率5760×1440dpi手动双面打印接口类型USB（兼容USB2.0）墨盒类型分体式墨盒墨盒数量六色墨盒最小墨滴1.5pl喷头配置共540个，90×6色（黑色/青色/洋红色/黄色/淡青色/淡洋红色）系统平台需支持Windows 8.1/8/7/XP/XP Professional x64 Edition/VistaMac OS X 10.5.8，10.6.x，10.7.x，10.8.x，10.9.x | 台 | 1 | 5900 | 5900 | 中国、精工爱普生株式会社 |
| 7 | 投影机 | NEC NP-CR2155X | 商务投影机、投影机特性便携投影技术3LCD、显示芯片0.63英寸芯片**★**亮度3200流明、对比度15000:1标准分辨率XGA（1024\*768）光源功率225W、光源寿命： 10000小时变焦比1.2X、光圈范围F=2.1-2.25**★**实际焦距f=19-23mm、投射比1.48-1.79:1屏幕比例4:3、投影方式吊顶电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，WXGA++，UXGA，WSXGA+，HD，Full HD，WUXGA，Mac13"，16"，21"，23"组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p视频兼容性HDMI：VGA，SVGA，XGA，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，WXGA++，WSXGA+，480p，576p，720p，1080i，1080p540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60、300电视线：SECAM支持IEEE802.11b/g/n协议扬声器16W（单声道）输入接口2×RGB/组合（D-Sub 15针）2×支持HDCP的A型HDMI（19P，HDMI终端）1×视频：RCA、1×音频：RCA（L/R）1×立体声微型音频、输出接口1×RGB（D-Sub 15针）1×立体声微型音频、控制接口1×控制串口端口槽（D-Sub 9针）、1×USB A型、1×USB B型 。 | 台 | 3 | 3800 | 11400 | 中国、NEC信息系統(中国)有限公司 |
| 8 | 幕布 | 红叶100寸 | 100寸、电动、16:9、白塑幕布 | 块 | 3 | 800 | 2400 | 广州、广州红叶投影幕有限公司 |
| 9 | 空调 | 格力KFR-35GW/(35592)FNhDa-A1 | 空调类型：壁挂式空调；冷暖类型：冷暖电辅；**★**空调匹数1.5P；**★**能效等级：二级能效；控制方式：遥控；房间面积：18-25㎡；制冷量：3200W、制冷功率 ：960W；制热量：4000W、制热功率：1250W；电辅加热：1250W、室内机噪声≤19-37dB；备注：按照要求安装时配备12米延长管。 | 台 | 35 | 4900 | 171500 | 珠海、格力电器股份有限公司 |
| 10 | 空调 | 格力KFR-50LW/(50551)FNBc-A2 | 空调类型：壁挂式空调；冷暖类型：冷暖电辅；**★**空调匹数2P；适用面积：22-34㎡；能效比:3.49；**★**能效等级:二级能效；控制方式：遥控制冷量：5000W、制冷功率1600W；制热量：6300W、制热功率2100W；电辅加热功率：1500W；循环风量850m3/h；室内机噪音≤31-40dB；备注：按照要求安装时配备12米延长管。 | 台 | 4 | 6200 | 24800 | 珠海、格力电器股份有限公司 |
| 11 | 空调 | 格力KF-72LW/(72333)FNhAa-A2 | 空调类型：立柜式空调；冷暖类型：冷暖电辅；**★**空调匹数3P；适用面积：38-50㎡；**★**能效等级：二级能效；制冷量：7200W、制冷功率2470W；、制热量：8900W、制热功率3050W；电辅加热功率：1500W、循环风量1200m3/h；室内机噪音≤22-46dB；备注：按照要求安装时配备12米延长管。配置单独空气开关。 | 台 | 3 | 8400 | 25200 | 珠海、格力电器股份有限公司 |
| 合计 | 大写：肆拾陆万叁仟贰佰陆拾元整　 　小写：463260元 |