# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018074号

项目名称：审判及执行数据内外网交互平台 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| A | 审判及执行数据内外网交互平台 | 壹佰柒拾捌万零壹佰伍拾元整 | 合同签订后40日内交付 | 无 |

## 投标分项报价一览表

项目编号：ZFCG-G2018074号

项目名称：审判及执行数据内外网交互平台项目 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 专网共享交换主平台 | 华宇 信息资源共享服务平台V2.0 主平台 | 在专网建设共享交换主平台，实现跨层级、跨应用的数据共享交换，提供查询共享数据、点对点交换共享数据的服务。平台主要功能为：1、服务管理：平台接入业务应用系统中的服务，通过平台统一管理，并把已集成的服务提供对外接口给其他业务应用。可实现服务注册与调用、 访问端注册与授权、服务调用接口查询、服务提供端简单测试、服务调用日志记录与查询、服务信息导入导出、服务子系统集群部署、同网系平台之前的服务代理、服务提供端故障日志记录与查询等功能。2、数据汇聚：平台能够抽取各个已接入的业务应用系统中的数据，把存储在各业务应用的数据都集中在平台中。3、数据共享：平台可保存各个已接入的业务应用系统中的共享数据，并可按业务把数据编目。数据编目并发布后即可对外提供查询和应用程序访问接口。4、数据交换：通过数据交换子系统，能够将需要共享的数据从一个应用共享到其他应用。也可以把数据从一个共享平台交换到另一个信息资源共享服务平台。通过数据交换可满足点对点交换共享数据的需要，共享平台支持四种方式的数据交换接口：网页查询、接口访问、点对点传输、发布与订阅。5、数据查询：平台可以通过数据查询子系统，将共享的数据展现给用户。数据查询子系统具有简单查询、组合查询、自定义查询、全文检索等功能。6、数据管理：数据管理分为数据资源管理和数据资源统计分析两个模块。数据资源管理模块能够对数据记录进行增加、修改、删除，并可通过权限控制用户的增、删、改、查功能。数据资源统计分析模块针对平台的数据资源进行统计分析，从页面上能够了解到目前数据资源的分布以及数量等情况。接口能力：完成系统对接，实现法院专网内审判系统等业务应用系统接入法院专网共享交换主平台，进行数据共享和交换。 | 套 | 1 | 1240000 | 1240000 | 北京/北京华宇信息技术有限公司 |
| 2 | 网间共享通道 | 华宇 信息资源共享服务平台V2.0 共享通道 | 在网间建设共享通道，管理互联网等应用的接入，并与法院专网共享交换主平台互通，接受主平台的统一管理，实现法院专网、互联网应用的数据共享。1、服务代理：接受主平台的统一管理，实现互联网应用服务的注册与调用，把已集成的服务提供对外接口给其他业务应用。2、数据共享：共享通道可保存各个已接入的业务应用系统中的共享数据，并可按业务把数据编目。数据编目并发布后即可对外提供查询和应用程序访问接口。接口能力：完成系统对接，实现许昌市政务云、道路交通事故纠纷一体化处理平台、送达平台等系统接入网间共享通道，进行数据共享和交换。 | 套 | 1 | 380000 | 380000 | 北京/北京华宇信息技术有限公司 |
| 3 | 共享交换主平台应用服务器 | 华为 RH2288 V3 | 集群部署法院专网共享交换主平台，实现高可用。配置如下：1、机型：国产非OEM服务器品牌，2U机架式服务器，提供机架安装套件；2、处理器：配置2颗Intel E5-2603v4系列以上CPU，每颗CPU核心数6核，线程数12，每颗CPU主频1.7GHz，每颗CPU三级缓存15MB；3、内存：配置32GB DDR4 2400MHz ECC RDIMM内存，支持24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失；4、硬盘：配置4块600GB 10K 2.5寸 12G SAS热插拔硬盘，支持8个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可选支持2个后置热插拔2.5寸硬盘位；5、硬盘控制器：配置2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；6、网卡：集成2个千兆以太网电口，支持NCSI；7、冗余电源，DVD光驱。 | 台 | 2 | 27030 | 54060 | 深圳/华为技术有限公司 |
| 4 | 共享交换主平台数据存储服务器 | 华为 RH2288 V3 | 法院专网共享交换主平台数据存储服务器，配置如下：1、机型：国产非OEM服务器品牌，2U机架式服务器，提供机架安装套件；2、处理器：配置2颗Intel E5-2603v4系列以上CPU，每颗CPU核心数6核，线程数12，每颗CPU主频1.7GHz，每颗CPU三级缓存15MB；3、内存：配置32GB DDR4 2400MHz ECC RDIMM内存，支持24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失；4、硬盘：配置4块600GB 10K 2.5寸 12G SAS热插拔硬盘，支持8个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可选支持2个后置热插拔2.5寸硬盘位；5、硬盘控制器：配置2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；6、网卡：集成2个千兆以太网电口，支持NCSI；7、冗余电源。DVD光驱。 | 台 | 1 | 27030 | 27030 | 深圳/华为技术有限公司 |
| 5 | 共享通道服务器 | 华为 RH2288 V3 | 网间共享交换子平台服务器，配置如下：1、机型：国产非OEM服务器品牌，2U机架式服务器，提供机架安装套件；2、处理器：配置2颗Intel E5-2603v4系列以上CPU，每颗CPU核心数6核，线程数12，每颗CPU主频1.7GHz，每颗CPU三级缓存15MB；3、内存：配置32GB DDR4 2400MHz ECC RDIMM内存，支持24个内存插槽，最大可支持3TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，支持NVDIMM内存可实现意外断电时内存数据不丢失；4、硬盘：配置4块600GB 10K 2.5寸 12G SAS热插拔硬盘，支持8个外置热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插，可选支持8个NVMe U.2 SSD，可选支持2个M.2 SSD，可选支持2个后置热插拔2.5寸硬盘位；5、硬盘控制器：配置2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10/50，支持电容掉电保护；6、网卡：集成2个千兆以太网电口，支持NCSI；7、冗余电源，DVD光驱。 | 台 | 2 | 27030 | 54060 | 深圳/华为技术有限公司 |
| 6 | 交换机 | 华为 S5720-52P-SI-AC | 48口千兆以太网端口，4个千兆SFP，本次配置2个光模块 | 台 | 1 | 15000 | 15000 | 深圳/华为技术有限公司 |
| 7 | 辅材 | 国产 定制 | 项目交付所需的其他材料，保证系统上线运行 | 批 | 1 | 10000 | 10000 | 中国/国产 |
| 合 计 | 大写：　壹佰柒拾捌万零壹佰伍拾元整　　　　　 小写：1780150元 |