## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018087号

项目名称：新建学生公寓寝具

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格**  **型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地**  **及厂家** |
| 1 | 三套连体公寓床 | 规格：5950mm（宽）×900mm（深）×2050mm(床框上沿距地1800mm)。  型号：SW-X023  品牌：  山威 | 1）、钢制单层床:  床头、床框采用无螺丝连接、爬梯采用防脱螺母连接，靠墙一侧安装与床框同长、略高出电脑桌面的横档支撑（30mm×50mm×1.5mm钢管），床头膨胀栓固定上墙，防侧翻，无晃动。  规格：5950mm（宽）×900mm（深）×2050mm(床框上沿距地1800mm)。  颜色：磷化喷塑，亚光白色。  ▲床头主管：采用40mm×40mm×1.6mm钢管。  床头横撑、竖撑：横撑30mm×30mm×1.2mm钢管、竖撑：25mm×25mm×1.2mm钢管；中床头上部横撑40mm×40mm×1.5mm钢管。  ▲床框：采用30mm×50mm×1.6mm钢管（与床板适合）。  床框横撑：25mm×25mm×1.2mm钢管（5根均匀分布、与床板适合）。  护拦：25mm×25mm×1.2mm钢管(高250mm、长1000mm)。  ▲爬梯：25mm×40mm×1.5mm钢管，落地式，有一定斜度,承重300kg（脚踏5层、内宽350mm、踏步上部内嵌优质注塑成型防滑脚踏板，脚套采用灰色优质工程塑料注塑成型、高度80mm，壁厚≥3mm）。  蚊帐架：圆管Φ16mm×1.2mm。  ▲床板：实木多层板，厚17mm，适合床框的深度，床板铺后与床框保持平整，美观、无突出。  2）、床下组合家具：  衣柜：710mm（宽）×550mm（深）×1700mm（高），与桌面同高处隔为上下两层，上柜内设有不锈钢挂衣杆，柜门内加装400mm×300mm整容镜及毛巾架，下柜内有一块（高度可调）隔层，上下柜门设有透气孔、铝合金扣手、固定铁锁鼻；柜底设有可调脚，▲柜体冷轧钢板厚度0.7mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。  书架：1210mm（宽）×230mm（深）×940mm（高），上部为横向书架，间隔3等分；右侧为竖向书架，间隔3等分；▲书架冷轧钢板厚度厚度0.8mm，与衣柜、桌面牢固连接，颜色：亚光白色。  桌子：1210mm（宽）×550mm（深）×760mm（高），▲桌面采用25mm厚优质防火板，前压舌后直边，距桌面下240mm,衣柜与主机柜中间设搁物架一个，深280mm,后设高100mm挡板；主机柜有一抽一门，后侧设有透气孔，留有穿线孔，抽屉295mm（宽）×340mm（深）×120mm（高），钢制滑槽结构，柜底设有可调脚，柜门铝合金扣手、固定铁锁鼻；▲桌体冷轧钢板厚度0.8mm，颜色：柜体亚光白色，柜门蓝色。  3）、凳子：340mm（宽）×240mm（深）×440mm（高）  凳面：红橘色，▲材质为18mm厚多层板，0.7mm冷轧板包边。  凳腿：25mm×25mm×1.2mm钢管；拉撑用20 mm×20 mm×1.2mm钢管。  4）、其他：相关部件采用符合国家质量标准的优质产品材料，钢件制作为二氧化碳保护焊焊接，焊接部位结实美观、平整、光滑，加工程序经过除锈、除油、磷化、静电喷涂等工艺流程，喷塑部位无漏喷、流挂、桔皮等现象。 | 套 | 1197套（3590床位） | 3700 | 4428900 | 洛阳  洛阳市三威办公机具有限公司 |
| 合 计 | | 大写：肆佰肆拾贰万捌仟玖佰元整　　　　　　 小写：4428900元 | | | | | | |

投标人（公章）：洛阳市三威办公机具有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：