# 投标分项报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家及产地 |
| 1 | 幼儿床 | 增智、ZZ16115 | 床头为优质塑料大型注塑机一次成型，床板为光滑松木板，厚度不低于1.1cm，中间三道横撑，两边为镀锌方管，静电喷塑处理。尺寸：138\*58\*20cm，色泽艳丽、安全环保，光滑无毛刺。 | 张 | 550 | 176 | 96800 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 2 | 幼儿椅子 | 增智、ZZ16116 | 规格：椅背高52CM，座高28CM，椅面30\*26CM，腿厚2.0\*4CM；材质：食品级工程塑料，全塑进口PP塑料注塑成型，经久耐用，鲜艳，不易褪色、不变型、成品内外平整，无毒、无味、环保。 | 个 | 624 | 42 | 26208 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 3 | 幼儿桌子 | 增智、ZZ16117 | 全塑桌面，规格：1200\*600\*500 mm，厚40mm，双层中空，下用20\*20mm厚1.5mm 金属方管二横三竖固定框；桌腿用直径≥40 mm，厚≥0.8 mm的金属圆管，静电喷塑；桌面与桌腿固定式连接。桌面采用PE材料吹塑成型,无毒、无味、环保，经久耐用不褪色、不变形。桌面边缘人性化设计，具有防滑功能、安全、重量轻易搬动。桌脚可根据儿童身高及不平整地面自由调节高度. | 张 | 135 | 345 | 46575 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 4 | 幼儿椅子（木质） | 增智、ZZ16177 | 椅子：规格：300\*300\*570mm（坐高280mm），采用优质橡木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。面板尺寸300\*300\*20mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570\*50\*20mm，橡木为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用大宝环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。 | 个 | 150 | 105 | 15750 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 5 | 幼儿桌子（木质） | 增智、ZZ16178 | 规格：1200\*600\*550mm，面板尺寸1200\*600\*20mm，优质橡木，无棱角，桌子高度550mm ,，桌腿尺寸不小于500\*500mm，采用优质橡木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用大宝 环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。 | 张 | 45 | 420 | 18900 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 6 | 儿童书架 | 增智、ZZ16175 | 材质：PE塑料；规格：长80\*宽30\*高80cm；工艺：吹塑工艺，牢固耐用。具有搞紫外线，抗脆化性，抗静电性等，材料保证无毒安全。 | 个 | 12 | 495 | 5940 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 7 | 玩具柜 | 增智、ZZ16176 | 幼儿玩具柜，超大造型组合柜，色彩多样，亮丽，  A柜：L600\*300\*H1200 mm，  B柜：L1200\*W300\*H900 mm，  C柜：L1200\*W300\*H900 mm，  D柜：L600\*W300\*H1200 mm。 | 组 | 12 | 495 | 5940 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 8 | 毛巾架 | 增智、ZZ16134 | 规格：100\*60\*106cm，动物造型采用工程塑料吹塑一次成型，横杆镀锌管烤漆，配ABS塑料挂钩50个。 | 个 | 10 | 223.7 | 2237 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 9 | 黑板 | 增智、ZZ16150 | 磁性黑板：120\*75cm,采用进口优质镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的;书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦;板面不反光、呈墨绿色、有利于保护视力;坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修;可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装. | 个 | 4 | 210 | 840 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 10 | 户外大型玩具 | 增智、ZZ16055 | 规格：8.6m\*4.6m\*4.2m，原野滑梯系列，表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 平台楼梯：材质：高强度冷轧钢板，厚度2.2mm。经特殊工艺表面处理表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。 钢管配件：材质：外径25/28/32/38/48/60，镀锌钢管。 塑 料 件：材质：塑料粒子为进口工程塑料，食品级，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。 表面处理：模铸面、亚光处理。 柱盖底盘：材质：铸铝合金 表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。 五金零件：材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。 表面处理：机械抛光。 | 套 | 2 | 18000 | 36000 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 11 | 小神童俱乐部 | 增智、ZZ16087 | 小型房子带滑梯，规格：3000\*1780\*1700 mm；材质：应采用进口工程塑料吹塑；产品无毒、无味、无毛刺；防脱色，韧性好，高强度，两面光滑不退色； | 个 | 4 | 3800 | 15200 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 12 | 小推车 | 增智、ZZ16091 | 规格：长820\*宽340\*高400 mm（约4KG）。材质：环保PE塑料，滚塑工艺，颜色：红黄蓝绿，保证产品不褪色，不老化。 | 个 | 12 | 230 | 2760 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 13 | 四分之一圆 | 增智、ZZ16092 | 材质：应采用进口工程塑料；工艺：滚塑；产品无毒、无味、无毛刺； | 组 | 5 | 860 | 4300 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司、扬州 |
| 合 计 | | 大写：贰拾柒万柒仟肆佰伍拾元整 小写：277450.00 | | | | | | |

供应商名称（公章）：扬州市楚楚文体玩具有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：