分类式果皮箱项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：采购1000个分类式果皮箱

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：采购1000个分类式果皮箱，其中规格：长1025mm ×宽440mm ×高980mm的果皮箱900个，规格：长1000mm×宽420mm×高1000mm的果皮箱100个。

（四）预算金额：120万元；最高限价：120万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市环境卫生管理处

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

替换道路两侧老旧的果皮箱。

（二）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	是否为核心产品
1	分类式果皮箱	▲1、规格：长1025mm ×宽440mm ×高980mm

▲2、顶盖采用厚度≥1.0 mm的电解热镀锌板整体拉伸、一次成型的工艺制作，盖子规格1020×440mm，正负不能超过5 mm。

▲3、箱体采用厚度≥1.0mm的电解热镀锌板折弯而成二氧化碳焊接；箱门门扇内有加强筋，使用连排合页或门轴，垃圾清理完毕后具有自动回位功能；两侧立柱规格40×80mm，采用厚度≥1.0mm的电解热镀锌板折弯而成，

4、废弃物投口尺寸：400*365mm ，采用≥0.8mm的电解热镀锌板一次冲压成型。

▲5、底座采用厚度≥1.0mm的电解热镀锌板折弯而成，内部加装翻板，防止垃圾掉落底座内。底座固定梁采用厚度为1.2mm的镀锌板折弯而成，与底座满焊连接，宽度70mm，固定梁2条，预留螺栓孔4个，配备￠10*80mm膨胀栓4只。

6、中立柱宽度130mm,采用厚度为1.0mm电解热镀锌板折弯而成二氧化碳焊接，电池投口采用工件表面金属镀铬包边，烟蒂投口采用不锈钢一次冲压成型。

7、果皮箱整体采用户外塑粉静电喷涂，上盖、侧立柱、中立柱、底座为深灰，箱体分别为黄色与绿色。

8、内桶采用厚度为0.4mm的电解热镀锌板口边卷边处理，可对垃圾进行分类回收，并在内胆两侧装有拉手便于倾倒。

9、电池回收与烟蒂回收内桶：材质均采用厚度为0.3mm电解热镀锌板，模具一次卷压成型工艺。

10、采用果皮箱防盗专用三角锁，通用钥匙。门锁处加配不锈钢把手，便于开门且保护手指不被划伤。

11、标识：可回收物、其他垃圾标志，采用丝网印刷。

个	900

是
2	分类果皮箱	▲1、长1054mm ×宽442mm ×高1058mm。

▲2、框架：采用厚度≥0.8mm热镀锌电解冷轧钢板为基材，并使用冷拉伸模具油压一次成形， 整体铆接方式连接，框架无任何焊点。箱体与门板采用厚度≥0.8mm的优质电解镀锌板采用整体同时拉伸一次成型的工艺制作，门板与箱体之间采用304不锈钢弹簧铰链连接。

3、产品固定座采用厚度≥1.2mm的优质电解镀锌板整体拉伸一次成型的工艺制作。

4、产品投口装有全包围式工程塑料避免划伤。

5、灭烟板：采用厚度≥0.6mm拉丝不锈钢材质经冷拉伸模具冲压一次成形，表面同时带有灭烟孔与烟蒂投递孔，灭烟板下方装有烟头盒，烟灰盒容积0.8L。灭烟板上有单独三角锁，可独立打开。

6、内桶采用塑料内胆，平均厚度≥2.0mm，双桶容积高达80L。内桶沿口设计有垃圾袋卡口装置，使用垃圾袋时不会脱落，方便使用。

7、产品所有塑料部件均采用抗老化、抗UV、高耐候、高强度工程树脂材料采用模具一次性注塑制成。

8、产品金属部件表面处理采用环保型自动流水线粉末静电喷涂工艺，耐腐蚀。

9、夹层印刷水标贴 产品投放标识采用抗UV、耐磨损、耐腐蚀、夹层印刷的PE水性胶贴，10年内不脱落，褪色率≤6.3%。

10、电池投口采用仿形设计，表面金属镀铬工艺处理。

11、果皮箱具有灭火功能，当有明火时，喷淋系统依靠水箱水压力，喷头玻璃管自动爆裂，水将持续喷洒，浇灭明火。

12、带警示功能的侧面封盖 产品侧面封盖不仅能盖住框架上部之间的缝隙，而且封盖上贴有夜光警示反射标识，垃圾箱夜间更易辨识，保护夜间行人与行车安全。

个	100	是
3
备注： 1、该项目需配套保洁撮袋1000个，长度为850mm，保洁袋材质为牛筋布	，袋口宽为320mm。每个保洁撮袋需配套4个保洁替换袋，共4000个；

该项目需配套果皮箱内胆2000个，材质为玻璃钢，工艺为一次成型；

4、中标单位需承担2次拆装任务，负责把报废不能使用的旧果皮箱运送到许昌市垃圾处理厂。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

采购标的的其他技术、服务等要求

该项目售后服务时间为1年。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

分值构成

(总分100分)	价格分值： 30 分

商务部分： 21 分

技术部分： 49 分
一、价格部分（满分 30 分）
评分因素	评分标准	分值
投标报价

评分标准	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	30分
二、商务部分（满分 21 分）
评分因素	评分标准	分值
信誉	投标人具有并提供ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、OHSAS18001健康体系认证证书，3A信用等级证书、中国环境标志产品认证证书每提供一项得2分,最高得10分。

投标人具有并提供中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构出具的企业诚信管理体系认证证书得5分。	15分
业绩	2015年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在50万元（含50万元）以上，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每个1分，满分6分。（以合同日期为准）	6分
三、技术部分（满分 49分）
评分因素	评分标准	分值
企业实力	1、投标人获得地市级及以上安全生产标准化证书得5分。	5分
招标文件响应程度	1、综合产品技术参数的优越性，每有一项加▲号的正偏离得1分，满分5分。	5分
材质要求	1、投标人提供所投产品的钢板厚度、焊缝探伤、拉伸率、涂层厚度分别需经省级及以上检测机构检测合格，检测报告必须在有效期内。每提供一项得4分，满分16分。	16分
售后服务承诺	有详细的售后服务计划，明确产品质保期，并配备专职维修人员，备有常用备件，售后服务系统完善1分；全天候24小时提供上门维护维修服务1分；免费提供专业技术培训，为采购人培养合格的操作人员，服务人员免费上门进行培训1分。满分3分。

投标人设有售后服务机构者或委托第三方提供售后服务者得2分，投标人自有售后服务车辆并提供该车的行车证得2分，投标企业能够提供售后服务人员电焊从业资格证书得1分。满分5分，没有不得分。

3、投标人具有通过中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构出具的《商品售后服务评价体系》标准要求的服务认证证书，证书达到五星者得3分,四星得2，三星得1分，满分3分。

4、售后服务时间每延长1年得1分，满分2分。	13分
投标文件规范程度	1、装订规范、文字清晰、无差错5分；

2、所提供资料准确完整5分	10分
六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后于4个月内付合同金额总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：丁艳春 联系电话：2788661

单位地址：魏都区车站路8号

单位全称（加盖单位公章）

年 月 日