**许昌幼儿师范学校“新校区阅览室连排椅项目”**

# **采购需求、评标标准说明**

一、项目概况

（一）项目名称：许昌幼儿师范学校新校区阅览室连排椅

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：阅览室连排椅400张。

（四）预算金额：192000.00元，最高限价：192000.00元。

（五）交付服务时间：合同签订后一个月内；

（六）交付地点：许昌幼儿师范学校新校区

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标条件

投标人通常应当具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无

四、货物需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：所购连排椅应满足学校在阶梯教室从事教育教学的需要。

（二）采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 阅览室连排椅 | 1、前排连排椅：规格：椅子宽520mm；书写板距地面高750mm；站脚高度780mm；站脚：采用铝合金一体压铸成型，表面经喷涂处理，重量≥1.6kg，颜色为：炭灰色。内藏式地脚螺丝，外覆优质PP螺丝盖，3个/站脚，M8不锈钢螺丝，可根据地面情况特定长度。前挡板：采用优质钢板压型，包边处理，根据人体曲线设计，坐感舒适。颜色为：炭灰色。活动写字板：采用高密度中纤板面贴防火板，**厚度≥16mm**，颜色为：梨山红。写字板支撑托臂、边条、横梁采用铝合金材料经模具压铸成型，表面经防氧化处理，可承重≥50kg，倒插式写字板，写字板放下后与地面垂直。书网架：连接在桌面板下方，与桌面板平行；采用优质冷拉钢，主框架直径5mm，其他直径3mm，表面经电镀处理。承重≥20kg。书网架净空120mm，方便放取书物。符合国标GB/T10357要求；2、中排连排椅规格：中心距：520mm、座高：450mm、写字板高度：750mm站脚：采用优质铝合金站脚经模具压铸一体成型。表面作防氧化处理后高温喷塑饰面。站脚重量≥3.0kg，颜色为：炭灰色。站脚底部总长350mm,全包围式地脚钉孔，地爆螺丝确保椅子安全稳固的固定于地面，配置成型封盖，巧妙的把固定螺丝隐藏于之下，防尘、安全又美观。站脚高度为910mm，可适应160mm以下台阶高度，使桌面板的固定高度范围更大，结实耐用符合人体工程学。椅背：采用优质钢板压型，包边处理，根据人体曲线设计，坐感舒适。颜色为：炭灰色。椅座：采用多层优质旋切木皮经模具热压成型，采用环保油漆和环保胶粘接、防潮、耐用；**厚度**≥**16mm，**颜色为：梨山红。座板与角码采用穿透方式连接。活动写字板：采用高密度中纤板面贴防火板。**厚度**≥**16mm**，颜色为：梨山红。写字板支撑托臂、边条、横梁采用铝合金材料经模具压铸成型，表面经防氧化处理，可承重≥50kg，倒插式写字板，写字板放下后与地面垂直。书网架：连接在桌面板下方，与桌面板平行；采用优质冷拉钢，主框架直径5mm，其他直径3mm，表面经电镀处理。承重≥20kg。书网架净空120mm，方便放取书物。符合国标GB/T10357要求；回复机构：座托采用全实心优质铝合金角码，经模具一体压铸成型与座板穿透连接，单个重量≥0.9kg，坚固耐用，具有防夹手功能。符合国标GB/T10357要求。 | 400 | 张 |

 （三）采购标的执行标准：符合国标GB/T10357要求。

 （四）服务标准、期限、效率等要求：无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

1、保修及服务

1.1投标人所投项目中连排椅必须提供至少二年免费质保，并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。

1.2投标人须明确在接到服务要求时的响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话。保修期内提供24小时免费技术支持服务。自验收合格之日起，质保期内发生的相关一切费用由中标人承担。

2、连排椅要求：供应商保证其提供的是全新的、未使用过的连排椅，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

 3、所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证连排椅按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：全部连排椅安装、调试完成并验收通过后，支付合同价款的90%，一年质保期满后，支付合同价款的10%。

七、采购单位联系方式及地址

联系人：余祖红           联系电话：15393783551

地址：河南省襄城县城关镇利民西街许昌幼儿师范学校