环保公厕项目

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：采购2座环保公厕

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：采购2座环保公厕

（四）预算金额：40万元；最高限价：40万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后10天内

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市三八路、许昌市春秋二巷

（七）进口产品：允许□不允许√。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

方便市民群众入厕。

（二）采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	是否为核心产品
1	环保公 厕	1.供电方式：AC 220 V，50 Hz

2.电气控制方式：智能化自动控制

3.处理方式：水冲式

4.厕间尺寸：三八路（长宽高）≥1400×1600×3300，春秋二巷（长宽高）≥1400×1600×3300

▲5.管理间尺寸：三八路 （长宽高）≥2200×3000×3300，春秋二巷（长宽高）≥2300×3000×3300，

▲6.环卫休息房尺寸：三八路（长宽高）≥2000×3000×3300，春秋二巷（长宽高）≥2000×3000×3300，

7.蹲位：三八路 4个，春秋二巷 3个

8.适应环境温度范围：－25℃～60℃

▲9.轻钢龙骨结构：采用钢铁厂国标钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座12#国标槽钢焊接、骨架采用4#国标方管焊接，钢构件焊接处防腐环保漆涂刷，防腐耐用，钢材壁厚均≥3mm以上，厕所墙体厚度≥100。

▲10.厕所外墙：外墙面层采用优质外墙金属雕花板，色彩稳定，冲洗方便，不褪色，不剥落；金属板雕花板为中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层，厚度不小于18mm。

11.外墙标识：厕门上方设置男女标识牌和无障碍标识牌，公厕外墙设中英文公共卫生间标识。

12.屋顶材料：选材和结构设计合理，满足防水和保温隔热的要求，采用复合金属瓦，达到防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的要求。

13.基层板：墙体及地面基层板采用防火防水易于安装的板材制作安装，厚度不小于8mm;中间保温层采用优质聚氨酯岩棉制作，厚度≥40mm。

14.厕所内墙及地面：所内墙面、地面均为统一平面，地面采用防滑地砖或防滑大理石铺设，厕间内墙采用高档玻化砖或瓷砖贴面，易于清洁、美观大方，且阻燃性能优越。

15.管理间配置：内部配备电控箱、电源开关、插座、采光窗、拖把池、推拉窗外加不锈钢防盗窗及窗帘（窗户1200*1300 mm）。

16.便器：选用便器及水箱，便器自带存水弯。

17.排风系统：厕所内部应安装特质铝合金百叶窗安全保护罩,排风系统设计、安装要合理。

18.照明系统：采用LED照明灯。

19.LED有无人显示系统：人员入厕后，LED显示系统自动显示红色字体“有人”状态（中英文交替滚动显示），入厕人员使用完毕，LED显示系统自动显示绿字体“无人”状态（中英文交替滚动显示）。

▲20.厕门：厕间门采用304不锈钢定制门，锁具插销均选用不锈钢材料，锁具要求不锈钢有人无人锁（如动车上的厕所门锁）要求锁具开启方便，能满足公共场所使用要求。门上标注明显厕所标识牌。

21.屋顶设计：屋顶设计应具有防雨、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。同时屋顶造型体现现代气息并与厕所整体相协调。室内屋顶采用高档PVC扣板制作安装。

22.厕间基本配置：选用品牌排风扇、品牌洗手盆、水龙头、500*400采光窗、镜子、不锈钢扶手、衣帽钩、手纸盒、垃圾埇、温馨提示牌、节能灯。

23.给排水要求：给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质，给水管≥25，排污管≥160mm，配置化粪池。水压：0.25-4MP

24.电线：用电器均采用国标不小于2.5平方电线，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。电压：220V

25.公厕标识、亮化灯：厕所应设置标识，材质使用不锈钢，字体及颜色与厕所相协调，标识应符合国家相关要求；厕所顶部安装“公共卫生间”亮化字，颜色要清晰醒目。

座	2	是
（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

采购标的的其他技术、服务等要求

中标单位承担拆除原移动公厕任务并负责运送到许昌市垃圾处理厂。

2、执行标准：a.产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2005《城市公共厕所设计标准》要求。b.产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所一类标准要求。c.产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

3、售后服务1年。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

分值构成

(总分100分)	价格分值： 30 分

商务部分： 14 分

技术部分： 56分
一、价格部分（满分 30 分）
评分因素	评分标准	分值
投标报价

评分标准	评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30	30分
二、商务部分（满分 14 分）
评分因素	评分标准	分值
信誉	1、投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分8分。	8分
业绩	2015年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在40万元（含40万元）以上，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每个2分，满分6分。（以合同日期为准）	6分
三、技术部分（满分 56 分）
评分因素	评分标准	分值
对招标文件

响应程度	1、综合产品技术参数的优越性，每有一项加▲号的正偏离得4分，满分20分。	20分
抗震防风	投标人能够提供省级及以上建筑工程质量检验检测机构出具的八级烈度抗震认证和12级防风认证得10分,未提供者不得分。（须带有二维码防伪识别标志）	10分
材质要求	投标人所投产品的钢材、电线电缆、焊接结构、管材分别需经省级及以上检测机构检测合格， 且报告上带有CMA标志和二维码防伪识别标志，检测报告必须在有效期内。每提供一项得4分，满分16分。	16分
售后服务承诺	1、有详细的售后服务计划，明确产品质保期，并配备专职维修人员，备有常用备件，售后服务系统完善1分；全天候24小时提供上门维护维修服务1分；免费提供专业技术培训，为采购人培养合格的操作人员，维修人员免费上门进行培训1分。满分3分。

2、投标人有售后服务机构的得2分。（提供售后服务协议和售后服务机构营业执照）

3、投标文件中承诺，在货物交付三年内，每季度提供一次全面检修维护的得1分。

4、售后服务时间每延长1年得1分，满分2分。	8分
投标文件规范程度	装订规范、文字清晰、无差错1分

2、所提供资料准确完整1分	2分
六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：经验收合格后于4个月内付合同金额总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：丁艳春 联系电话：2788661

单位地址：魏都区车站路8号

单位全称（加盖单位公章）

年 月 日