（五）设备配备情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 投标文件内容 | 单位 | 数量 |
|  | 高清摄像机 | 索尼HDR-CX900E | 传感器类型：Exmor R CMOS  传感器尺寸：1英寸（13.2mm x 8.8mm）  总像素：2090万像素  影像拍摄有效像素：1420 万像素（16:9）\*1  逐行扫描模式： XAVC S HD : 50p,25p,24p 逐行扫描记录  AVCHD : 50p/24p, 逐行扫描记录  MP4: 25p, 逐行扫描记录  对焦模式自动/手动  光圈 F2.8-F4.5  光学变焦：12倍变焦  数码变焦 160x\*9  f（焦点距离） f=9.3-111.6mm  f（35mm换算）动态模式 f=29.0-348.0mm（16:9）\*1  f（35mm换算）静态模式 f=29.0-348.0mm（16:9），f=35.5-426.0mm（4：3）  最近对焦距离约 1cm-100cm  液晶屏 3.5"约92.1万像素Xtra Fine 宽屏（16:9）  触摸屏是  翻转角度约270°  自动快门速度:1/8-1/10000秒,标准快门速度:1/60-1/10000秒 | 部 | 4 |
|  | 录音笔 | 索尼ICD-UX560F | 存储容量：4GB  录音时间：MP3 48kbps (单声道)：约159 小时 0 分钟  MP3 128kbps：约59 小时 35 分钟  MP3 192kbps：约39 小时 45 分钟  LPCM 44.1kHz, 16bit：约5 小时 20 分钟  播放性能：MP3  频率范围：87.50MHz-108.00MHz  屏幕类型：OLED  最大录音条数：199  内置功能：麦克风  传输接口：USB2.0  输出功率：150mW  电池类型：锂电池  外形尺寸：36.6\*101.5\*10.5mm  产品重量：52g  其他性能记忆卡插槽：MicroSD  扬声器大小(直径)：16mm | 个 | 20 |
|  | 专业相机（带镜头） | 佳能5D Mark IV | 传感器类型：CMOS  传感器尺寸：全画幅（36\*24mm）  有效像素：3040万  影像处理器：DIGIC6+  最高分辨率：6720×4480  高清摄像:4K超高清视频（2160）  镜头说明：EF 24-105mm f/4L IS II USM镜头，实际焦距：f=24-105mm  对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦  最大光圈：F4.0  显示屏类型：触摸屏  显示屏尺寸：3.2英寸  显示屏像素：162万像素液晶屏  快门类型:电子控制焦平面快门  快门速度:1/8000至30秒（总快门速度范围，可用范围随拍摄模式各异），B门，闪光同步速度1/200秒 | 部 | 3 |
|  | ★台式一体机电脑 | 联想A8150-D520 | CPU ：X4 855四核主频3.5GHz；  内存：4G DDRIII 1600MHz 内存  显卡：独立显卡，2G显存  声卡：集成标准声卡  硬盘：1T SATA3 7200rpm 硬盘  光驱：无光驱  网卡: 集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11B/G/N无线网卡（含蓝牙）  摄像头:无摄像头可选720P高清摄像头  显示屏:21.5寸WLED背光液晶显示屏，分辨率1920×1080  键盘:鼠标：USB键盘、光电鼠标  接口:6个USB（4\*USB 3.0）接口，多媒体读卡器，HDMI-out输出接口  电源:150W 87Plus节能电源  顶置提手，方便移动，防盗锁孔；  可选相框式底座或俯仰底座，外观美观时尚，并支持壁挂应用  产品具有节能认证证书，并入围国家最新一期的节能产品政府采购清单； | 台 | 50 |
|  | 打印复印一体机 | 联想M7400 PRO | 产品类型黑白激光多功能一体机  涵盖功能打印/复印/扫描  最大处理幅面 A4  耗材容量硒鼓LD2451：12000页，墨粉LT2451：1500页，LT2451H：2600页；随机硒鼓：12000页，随机墨粉：2600页  双面功能手动  黑白打印速度：28ppm  打印分辨率：HQ1200，600×600dpi  首页打印时间：＜8.5秒  打印语言：GDI  复印速度：28cpm  复印分辨率：600×600dpi  首页复印时间：＜10秒  连续复印：1-99页  证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印  缩放范围：25-400% | 台 | 40 |
|  | ★笔记本电脑 | 联想E52-8085 | 机型：笔记本计算机  \*CPU：Intel酷睿处理器I5-6267U 、主频2.8GHz 缓存4M；  液晶屏：15.6英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏、  \*显卡：2GB 独立显卡，支持双显卡切换；  声卡：High Definition Audio(支持高保真) ；  \*内存：4GB DDR4 2133MHz 内存；  \*硬盘：SATA3 1000G 支持双硬盘；  \*光驱：内置一件热插拔DVD Super-Multi 刻录光驱  \*网卡：内置1000M 以太网卡无线通讯：802.11 AC无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙BT4.1  \*标准接口：4\* USB接口(2个USB 3.0)、1个VGA，1个HDMI，1个RJ45，1个Combo audio，1个四合一读卡器；  \*摄像头：720P高清摄像头  \*安全设备：智能指纹识别系统登录，触控板（按键与触控板分离）、180度开合金转轴。  标配电池：41WH锂电池 | 台 | 20 |
|  | 传真机 | 施乐M115FS | 涵盖功能打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4  耗材类型鼓粉分离  耗材容量 CT202138：1500页，CT351006：10000页  双面功能手动  网络功能不支持网络打印  黑白打印速度 20ppm  打印分辨率 2400×600dpi  首页打印时间≤10秒  打印语言基于主机的打印语言  复印速度 20cpm  复印分辨率 600×600dpi  首页复印时间＜16秒  连续复印 1-99页  N合1复印 2合1复印  缩放范围 25-400%（最小调整量为1%）  扫描控制器:标准配置  扫描类型:平板式  扫描元件:CIS  光学分辨率:1200×600dpi | 台 | 8 |
|  | 碎纸机 | 金典9706 | 1.碎纸能力：1-6张  2.碎纸效果：2X10MM  3.入纸口宽度：230MM  4..碎纸桶容量：22L  5.碎纸速度：3 M/Min  6.双入口：纸光盘/卡分离碎  7入纸方式：斜插式入纸，提升机器安全性  8..可碎范围：纸卡光盘图钉回形针  9.双重安全防护：LED安全提醒防护盖板  10．其他功能：过热保护 过载保护 拉门断电 可透视纸屑桶 万向脚轮 LED安全提示 | 个 | 10 |
|  | 网络存储主机 | 海康威视DS-A71048R | 高性能网络储存主机，4U高度48盘位，高密度结构，节省机房空间；控制器架构，保障设备长期稳定运行；支持5千兆GE口，可扩展至9个千兆GE口，支持扩展万兆10GE口，冗余接口设计，满足多种场景下的应用需求；设备配置双电源，双风扇，双电池，保障设备长期稳定运行，双BIOS模块冗余，保证系统可靠启动，支持电源，风扇，电池的热插拔，方便后续维护管理；8GB高速缓存，可扩容至32GB,提升设备运行能力，性能稳定可靠；设备支持4个4\*12Gbps SAS 3.0接口，后端接口总带宽192Bbps（单向），采用SAS 3.0接口，提高数据读写速度；可通过SAS3.0接口连接扩展柜进行扩展储存，最大支持9级扩展柜，最大支持级联接入480块硬盘，最大储存容量480\*6T；可接入SATA硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS硬盘和SSD硬盘，支持硬盘混插，满足多样化需求应用；支持PCIE3.0插槽，可接入2端口SAS3.0卡，支持扩展应用，性能稳定可靠；支持1280路2Mbps（写入）+1280路2Mbps（读取），性能强大，满足海量视频大范围应用需求；单一存储主机同时支持SAN和NAS存储方式，无需配置NAS文件引擎或机头，支持单备多种存储方式应用，同时支持Iscsi、NFS、CIFS、FTP、HTTP等多种协议，满足多种场景下的应用需求；  在业务不中断情况下，支持SAN/NAS资源的在线扩容，操作简单方便，不影响当前业务进行；存储设备支持NAS的本地备份和远程备份，可以自定义备份策略，根据用户需求灵活设置备份策略，可设置周期、方向、文件等类型，性能稳定可靠；  本次配置48块6TB磁阵专用磁盘，满足数据存储需求；  能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；  当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 | 台 | 1 |
|  | 存储扩展柜 | 海康威视DS-A80648S | 网络存储扩展柜，4U高48盘位，高密度设计，有效节省机房面积；  2个RS232管理串口，6个4\*12Gbps Mini SAS HD后端扩展接口，丰富的接口，满足多种场景下的应用需求；48个磁盘通道数，磁盘类型支持SATA/SSD/SAS/NL-SAS等多种类型磁盘，满足多种场景下的应用需求；电源支持1\*1冗余，支持热拔插电源设计，支持电源自动故障切换和在线故障电源切换，方便后续维护管理；启动时采用磁盘顺序加电方式，降低启动冲击电流，确保系统电源安全，保障设备长期稳定运行；风扇冗余设计，支持热拔插，智能平衡系统功耗和散热需求，确保系统稳定运行；工作环境温度：5℃~40℃，工作环境湿度20%~80%（无冷凝），环境适应性强，保障设备长期稳定运行；  本次配置48块6TB磁阵专用硬盘，满足数据存储需求。 | 台 | 2 |
|  | 级联服务器 | 海康威视DS-VE2208W-RBD | E5-2630 V3(8核2.4GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源； | 台 | 1 |

投标人（盖单位公章）：河南省盈嘉信息技术有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

时 间：2018年8月2日