**襄城县安全生产监督管理局采购安全监管**

**执法装备项目（二次）询价通知书**

襄城县政府采购中心受襄城县安全生产监督管理局的委托，对“襄城县安全生产监督管理局采购安全监管执法装备项目（二次”进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目名称及编号：襄城县安全生产监督管理局采购安全监管执法装备项目（二次）

XZZ-X2018031号

二、项目简要说明及采购预算**：**襄城县安全生产监督管理局采购安全监管执法装备项目，采购会议数字音频媒体一体机、现场快速执法装备、防爆现场执法仪、防护服等共15项。

采购控制金额39.4万元（超出者为无效投标）。（具体要求详见采购要求)。

三、询价通知书的领取与响应文件递交：  
 领取方式：网上下载；

领取时间：自询价通知书在网上发出之日起至提交响应文件（询价表）截止时均可报名并下载询价通知书，在下载询价通知书期间，有可能会出现变更信息，请下载询价通知书的供应商自行关注，否则自行承担相应责任；  
 递交响应文件（询价表）：请于2018年8月13日上午10 时前递交到襄城县政府采购中心开标室（襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室，迟到按自动放弃处理）；

四、参加开标时必须提供以下证明文件原件及复印件一份（复印件须加盖公章）及投标保证金缴纳：

(一）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；   
 （二）具有相关经营范围的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照;

(三）询价表（须密封，询价表及密封处加盖单位公章）；   
 （四）其它要求的相关资质资料。

五、投标保证金的提交：

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一；

（二）投标人向招标人提交6000元的投标保证金；

（三）投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险；

（四） 提交投标保证金。

5.4.1投标保证金缴纳方式：投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

**保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。**

5.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

5.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

5.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询，汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

5.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

5.4.7中心不开具保证金收款收据。

（五）退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

5.5.1 未成交的供应商的投标保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

5.5.2成交的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

（六） 特殊情况处理

5.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到襄城县公共资源交易中心政府采购股办理退款手续。

5.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

1. 开标时间及地点：

询价开标时间：2018年8月13日上午10时（迟到按自动放弃处理）；

询价开标地点：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼1207室；

七、其他要求：

1、询价表需加盖公司公章，并有法人或委托代理人的签名，无公章、签名的列为无效标；

2、本项目采购控制金额39.4万元，超出者无效投标；

3、本采购文件所列需求为最低要求，投标标准不得低于最低要求，投标文件不得复制招标文件中的技术参数，否则为无效投标。未尽之处，以国家有关规定为准；

4、产品质保三年，须提供供应商书面承诺证明文件并加盖公章。

5、投标总价中包含运输费、安装费、装卸费等，投标人在中标后负责将物品安装到位。

6、本次询价采购根据质量和服务均能满足实质性采购要求,报价最低的原则,确定成交供应商；

7、须在询价表中标明所投货明确投标产品的厂家、产地、规格型号或详细参数，否则为无效投标；

8、供货期（工期）：合同签订之日起20日内供货安装；

9、供货地点：襄城县老政府楼三楼。

10、结算方式及期限：货到经验收合格后7个工作日内付款至总货款的95%，剩余5%的货款作为质量保证金壹年后作为质保金壹年后无息付清。

11、投标人须明确免费保修期，同时提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、 质量要求 ：合格

14、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、本次招标联系事项：

集中采购机构：襄城县政府采购中心  
 联系地址：襄城县八七路东段电子商务产业园12楼

联系电话：0374-3998026

采购单位：襄城县安全生产监督管理局

地址：襄城县迎宾路西段

联系电话：0374-3582822

襄城县政府采购中心

2018年8月7日

**附：询价表及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1**  **襄城县政府采购中心询价表** | | | | | | | |
| 项目名称： 年 月 日 | | | | | | | |
| 供应商名称（公章） | 法人或委托代理人（签名） |  | | 电话 |  | 联系人 |  |
| 项目 货物名称 | 厂家、产地、品牌、型号、详细参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | |
|  |  |  |  |  |  | 请根据实际情况，自行设置表格 | |
| 合计 | 大写： 小写： | | | | | | |
| 注：此表格可扩展，也可另附技术参数 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**附件2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **执法装备建设设备清单** | | | | |
|
| **序号** | **设备名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 会议音箱 | 类别：2路，全天候扬声器；高音单元：1Inch；低单元：6.5 Inch；阻抗；8 oh；功率：60 watt；峰值功率：200 watt：频率响应：60 Hz-20KHz；灵敏度：89Db | 1 | 套 |
| 2 | 数字音频媒体一体机 | TENDZONEHibrida 0404C。自带中英文操作软件、直观、图形化软件控制界面；4路平衡式话筒/线路输入；4路平衡式输出；48KHz A/D/, D/A转换；脸皮高速DSP处理芯片；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡。自动混音台；输出每通道：音箱管理器、现幅器；自适应回消除、自适应反馈消除、全功能矩阵混音、自动摄像跟踪功能；RS-232双向串口控制接口；支持8组场景预设功能：功能模块：2通道 100W/通道；无线话筒：2路U段无线话筒。 | 1 | 台 |
| 3 | 三层交换机 | 交换容量：256Gbps，包转发率：96Mpps；支持16K MAC表项，支持源MAC地址过滤，支持端口聚合，支持端口镜像；支持静态路由 | 1 | 台 |
| 4 | 现场快速执法装备 | 装备包含安全生产隐患检查、企业信息管理，执法文书现场制作打印模块，终端与安全生产综合监管平台通讯运营商移动通信数据业务数据转换，实现数据信息的更新和备份，月功能使用费，须提供本地移动运营商出具的通信数据业务转换对接证明。 | 33 | 台 |
| 5 | 现场执法装备 | 14英寸轻薄便携商务办公手提笔记本电脑04CD@i5-8250u 8G 500G硬盘 win10系统。 | 10 | 台 |
| 6 | 现场执法装备 | A4幅面移动打印机便携式彩色打印机支持无线、手机打印。 | 10 | 台 |
| 7 | 防爆现场执法仪 | 防爆高清夜视4G安卓智能摄像头机器：2.8英寸触摸屏 125度广角镜头，拍照像素3200万，支持扩展内存128G. | 1 | 台 |
| 8 | 防护服 | 每套防护服包括：短袖衬衫一件、长袖衬衫一件、夏裤两条、春秋装两套、户外服一套、棉服一件（以上服装需防静电）。 | 33 | 套 |
| 9 | 绝缘防护皮鞋和户外鞋 | 此鞋套作用简单，方便，具有防滑功能，适用于不同的工作场地，可直接套在一般较薄的工作鞋外，Salisbury绝缘防护鞋符合ASTM F1117标准，并且100％符合ASTMF1116 20，000伏测试标准。 | 33 | 套 |
| 10 | 防切割手套 | DELTAPLUS-EN388-2003无缝针织手套，TAEKI®纤维，拇指开口。无涂层，弹性袖口，13针。材料:合成纤维TAEKI®，高性能。使用说明:防止机械损坏的全能保护手套，尤其防止薄刀片割伤。 | 33 | 双 |
| 11 | 口罩 | 3M-8210 N95 TC-84A-007商品名称：3M口罩商品毛重：220.00g过滤级别：N95特色：罩杯式，国产/进口：国产。功能：防PM2.5。适用人群：成人佩戴方式：头戴式 | 33 | 个 |
| 12 | 耳罩 | EAR MUFFLER SH-3 CE EN352-31/ ABS外壳，PVC皮质耳垫，可调节高度，根据人的头型调整大小。2、头弓非常结实，我们做过多种抗拉力测试，可以经受反复牵拉。3、防噪音的效果远远高于一般国产的品质，而且舒适度较高，不会造成头晕、耳鸣，也不会太紧夹得难受。4、对噪音的衰减大大高于对人声波长的波的衰减，所以防噪音的同时不妨碍正常对话。5、钢弓质量非常好，不容易损坏，携带方便，小巧精美，防噪音效果佳。 | 33 | 个 |
| 13 | 眼罩 | CE:EN166：2001 0194 B-D 1F1.两侧和顶部有开孔，有利于内外空气流通，可长时间使用2.镜片可作：防刮、防雾、防UV等处理3.产品符合出口欧洲的CE EN166,及美国ANSI Z87.1认证 | 33 | 个 |
| 14 | 防爆手电筒 | 额定电压DC 3.7V,额定容量4.4Ah,额定功率5W,平均使用寿命100000h 连续工作时间≥10h,充电时间≥8h,使用寿命约1000次循环,防护等级IP65防爆等级Exd IICT6 ,防爆手电筒需提供防爆证及检测报告复印件. | 33 | 个 |
| 15 | 反光背心 | 3M-M-XXXXL 面料：聚酯纤维,反光材料：3M反光材料.符合标准：CE EN20471，GB20653-2006 | 33 | 个 |