**JZFCG-G2018068号**

**许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局**

**“购买密闭式垃圾箱、垃圾桶”**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：购买密闭式垃圾箱、垃圾桶

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：购买垃圾箱170个，购买垃圾桶1600个。

（四）预算金额：1622000.00元。最高限价：1622000.00元。

（五）交付（完工）时间 ：合同签订后10天内

（六）交付（服务、完工）地点：许昌经济技术开发区

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保☑、中小微型企业扶持☑、支持监狱企业发展☑、残疾人福利性单位扶持☑等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

**四、采购需求**

（一）采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| 垃圾箱 | 个 | 170 | 是 |
| 垃圾桶 | 个 | 1600 | 是 |

（二）功能要求

**3立方垃圾箱**

**箱体参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 箱体锁紧方式 | 液压锁紧 |
| 箱体尺寸 | 2420x1500x1000（mm）（不含轮高） |
| 箱体容积 | ≥3m³ |
| 箱体材质 | 优质碳钢或锰钢，箱体表面采用汽车级防锈技术，内部涂刷防腐材料。 |
| 箱体厚度 | 侧边3.5mm，底部4.5mm |
| 箱体结构 | 底部整体式，后端设防溢导槽结构，后门配密封条，两侧均可打开。箱体工艺为模压一次成型，箱体周身无焊点焊缝。 |
| 其他要求 | 箱体须与现有勾臂车辆相匹配 |

**240升垃圾桶**

**主要技术参数说明:**

①产品名称：**240L**塑料垃圾桶

②规格尺寸：**桶（含盖）长×宽×高（mm）：850×700×1180（mm）**

③**产品重量：单桶净重量： 13kg，**（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、轮轴、重量）盖子**≥**2kg。

④设计结构：

符合国家城镇建设行业CJ/T280-2008 《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。

1、型式：240L移动式塑料垃圾桶，包括桶身、桶盖、手柄、轮轴。

2、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型。原料中添加专业配方的阻燃母料，使产品具有阻燃功能；

3、塑料垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。

4、塑料垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定，原材料中添加高质量防紫外线原料及抗老 化剂、阻燃母料等，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达6年。高温65℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。

5、桶身壁厚≥5.5mm，桶底壁厚≥6.5mm，桶盖壁厚≥5.5mm，加强筋壁厚≥*6.5*mm。

6、**桶底防磨胶垫**≥**25颗** 防磨胶垫采用优质的天然橡胶，该防磨结构与垃圾桶一体注塑成型。

7、橡胶轮与底轴：轴Ф22低碳钢材，三次酸洗彻底清除氧化面，经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能，橡胶轮与底轴之间采用自然固定连接。

8、**桶身正面、背面、两侧、设计有两条竖线加强筋**，可确保桶身牢固性和使用寿命。

9、把手处设有装垃圾袋的挂钩，一体成型。

10、桶身内带有刻度，刻度从70L--240L

（三）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、采购标的执行标准**

（1）强制性产品认证

投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**六、评标方法和评标标准**

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值：30分  商务部分：30分  技术部分：40分 | |
| **价格部分（满分30分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| **商务部分（满分30分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 信誉  （8分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得2分；  2、投标人具有ISO14001环境管理体系认证的得2分；  3、投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得2分；  4、投标人提供售后服务评价体系认证5星级证书的得2分； | 8分 |
| 荣誉证书  （10分） | 1. 投标人提供行业机构出具的安全生产标准化企业证书的得2分；   2、投标人提供行业机构出具的权威检测质量合格产品证书的得2  分；   1. 投标人提供行业机构出具的绿色环保节能产品证书的得2分；   4、标人提供行业机构出具的科技创新重点保护品牌证书的得2分；  5、标人提供行业机构出具的著名品牌证书的得2分； | 10分 |
| 业绩  （8分） | 投标人2015年以来具有类似项目业绩：单项合同金额在100万元（含）以上者，每个合同得2分。满分为8分。  **注明：需提供采购合同及验收报告原件扫描件** | 8分 |
| 投标文件的规范程度  (4分) | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 4分 |
| 2、根据招标文件规定的投标文件编制要求，投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误且符合编制要求的，得2分。 |
| **技术部分（满分40分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 售后服务  及培训  （10分） | 1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，满分3分。  2、设有常驻售后服务站，能提供相关场地证明（需提供租赁合同或房屋产权证明等原件扫描件，未提供的不得分）的得3分。  3、有健全的售后服务规章制度、详细售后服务计划，每项得1分，满分2分，不提供不得分。  4、投标人提供全天候24小时上门服务，且免费提供技术培训服务，保证为采购方培养合格的操作人员的得2分。 | 10分 |
| 对招标文件的响应程度  （30分） | 1、投标货物完全满足技术要求的得基础分20分。所投产品技术参数每有一项正偏离加2分，最高不超过10分，本项满分为30分。 | 30分 |

**七、采购资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：经验收合格后付合同金额总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

**八、联系方式及地址**

联系人：陈晓 联系电话：13782378897

地 址：许昌经济技术开发区

许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局

2018年8月17日