**JZFCG-T2018015号**

**许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局**

**“购买移动式环保公厕”**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：购买移动式环保公厕

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：购买移动式环保公厕2座。

（四）预算金额：600000.00元；最高限价：600000.00元。

（五）交付时间：合同签订后10天内

（六）交付地点：许榆路东段、许榆路西段。

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保☑、中小微型企业扶持☑、支持监狱企业发展☑、残疾人福利性单位扶持☑等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。

（二）具有钢结构工程专业承包三级及以上资质。

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（四）本项目不接受联合体参加谈判。

**四、采购需求**

（一）本项目需实现的功能或者目标

方便市民群众入厕。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| 11 | 环保公厕 | 1.供电方式：AC 220 V，50 Hz2.电气控制方式：智能化自动控制3.处理方式：水冲式4.厕间尺寸：（长宽高mm）≥1400×1600×33005.管理间尺寸：（长宽高mm）≥2200×3000×33006.第三卫生间尺寸：（长宽高mm）≥3000×3000×33007.蹲位：4个8.适应环境温度范围：－25℃～60℃9.轻钢龙骨结构：采用钢铁厂国标钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座12#国标槽钢焊接、骨架采用4#国标方管焊接，钢构件焊接处防腐环保漆涂刷，防腐耐用，钢材壁厚均≥3mm以上，厕所墙体厚度≥100。10.厕所外墙：外墙面层采用优质外墙金属雕花板，色彩稳定，冲洗方便，不褪色，不剥落；金属板雕花板为中间层是经阻燃处理的硬质高密度聚氨酯发泡保温断热层，底面是起到隔热保温防潮作用的铝箔保护层，厚度不小于18mm。11.外墙标识：厕门上方设置男女标识牌和无障碍标识牌，公厕外墙设中英文公共卫生间标识。12.屋顶材料：选材和结构设计合理，满足防水和保温隔热的要求，采用复合金属瓦，达到防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的要求。13.基层板：墙体及地面基层板采用防火防水易于安装的板材制作安装，厚度不小于8mm;中间保温层采用优质聚氨酯岩棉制作，厚度≥40mm。14.厕所内墙及地面：所内墙面、地面均为统一平面，地面采用防滑地砖或防滑大理石铺设，厕间内墙采用高档玻化砖或瓷砖贴面，易于清洁、美观大方，且阻燃性能优越。15.管理间配置：内部配备电控箱、电源开关、插座、采光窗、拖把池、推拉窗外加不锈钢防盗窗及窗帘（窗户1200\*1300 mm）。16.便器：选用便器及水箱，便器自带存水弯。17.排风系统：厕所内部应安装特质铝合金百叶窗安全保护罩,排风系统设计、安装要合理。18.照明系统：采用LED照明灯。19.LED有无人显示系统：人员入厕后，LED显示系统自动显示红色字体“有人”状态（中英文交替滚动显示），入厕人员使用完毕，LED显示系统自动显示绿字体“无人”状态（中英文交替滚动显示）。20.厕门：厕间门采用304不锈钢定制门，锁具插销均选用不锈钢材料，锁具要求不锈钢有人无人锁（如动车上的厕所门锁）要求锁具开启方便，能满足公共场所使用要求。门上标注明显厕所标识牌。21.屋顶设计：屋顶设计应具有防雨、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不得高于室外温度。同时屋顶造型体现现代气息并与厕所整体相协调。室内屋顶采用高档PVC扣板制作安装。22.厕间基本配置：选用品牌排风扇、品牌洗手盆、水龙头、500\*400采光窗、镜子、不锈钢扶手、衣帽钩、手纸盒、垃圾埇、温馨提示牌、节能灯。23.给排水要求：给水管采用PPR材质，排水管采用PVC-U材质，给水管≥25，排污管≥160mm，配置化粪池。水压：0.25-4MP24.电线：用电器均采用国标不小于2.5平方电线，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套。电压：220V25.公厕标识、亮化灯：厕所应设置标识，材质使用不锈钢，字体及颜色与厕所相协调，标识应符合国家相关要求；厕所顶部安装“公共卫生间”亮化字，颜色要清晰醒目。26.执行标准：a.产品符合中华人民共和国行业标准CJJ14-2005《城市公共厕所设计标准》要求。b.产品卫生指标符合GB/T17217《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所一类标准要求。c.产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。 | 座 | 2 | 是 |

（三）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、采购标的执行标准**

（1）强制性产品认证

投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**六、评标方法和评标标准**

评标方法：最低评标价法

**七、采购资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：经验收合格后付合同金额总价款的95%，剩余5%满一年无质量问题一次付清。

**八、联系方式及地址**

联系人：陈晓 联系电话：13782378897

地 址：许昌经济技术开发区

许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局

2018年8月17日