**长交建（2018）GZ051号河南省2017年水肥一体化集成模式长葛市示范项目变更公告**

**一、  项目基本情况**

1、招标编号：长交建【2018】GZ051号

2、项目名称：河南省2017年水肥一体化集成模式长葛市示范项目

3、发布公告时间：2018年8月14日至2018年8月20日

**二、变更内容**

1、原招标文件(二标段)第五章技术参数及要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| 4.1 | 农业气象综合监测站 | 台 | 1.00 | 4）风速传感器：供电电压9-20V,通信方式RS485/RS232/4G,可控传感器通道：6路，功耗：≤5W,工作温度：-30℃~60℃；  6）雨量传感器: 最小分辨率：标准配置为 0.1mm，准确度：≤10mm，电源： AC220V 50Hz或 DC12V，功耗：≤2W； |

现变更为

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| 4.1 | 农业气象综合监测站 | 台 | 1.00 | 4）风速传感器：启动风速：≤0.4m/s；风速测量范围：0～70m/s；风速分辨率：0.1 m/s；风速精确度：±(0.3+0.03V)m/s；3年质保。  6）雨量传感器: 测量范围：0～4mm/min；分辨率：0.2mm；误差：±0.4mm(≤10mm), ±4%(>10mm)； |

2、本项目招标文件其它内容不变。

**三、联系方式**

招标人：长葛市农业技术推广中心

联 系 人：朱主任 13837432000

招标代理机构：河南天一工程管理有限公司

联 系 人：马女士    0374-6235699