**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2018108号

项目名称：文物保护修复设备采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 文物修复工作台 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：文物修复工作台** | * 尺寸：1600X800X810mm * **△**钢木结构实木台面，厚度≥50ｍｍ * 上大漆工艺，台面坚固耐用， * 平整光滑，长宽适度，无裂缝， * 无疤痕，无暴漆， * 耐水浸、水烫，耐酸碱腐蚀。 | 套 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 2 | 文物修复桌 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：文物修复桌** | * 外形尺寸： 长×宽×高＝1450\*750\*800ｍｍ * 材质：全钢板喷塑(全不锈钢)；   + 台面厚度：≥50ｍｍ * 电器控制箱：每个单体工作台的左右支架中，都隐蔽安装有电器控制箱，可供工具使用的三孔、两孔插座、加长电缆线盘； * 辅助设备：5－20倍带照明式放大镜，360度圆形旋转盘，吸尘装置 * 无疤痕，无暴漆， * 耐水浸、水烫，耐酸碱腐蚀。 | 台 | 2 | 11,000.00 | 22,000.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 3 | 绘图桌 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：绘图桌** | * 照明光源：LED照明亮度可调， * **△**台面：8mm钢化玻璃， * 台面尺寸：1500×900mm,透光尺寸：1380×780mm(表面带有米子格方便测量)，透光台面总厚度39mm, * 光源寿命:≥10 万小时， * 工作色温:5500K-6400K，电源：220V。 | 套 | 1 | 16,500.00 | 16,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 4 | 修复工具展示平台 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：修复工具展示平台** | * 尺寸：1800x750x(800+900)mm * 结构：如图C型钢结构，上带灯架，带百叶挂板及方孔挂板。配置三孔插座2个漏电保护器1个，气压2个，滑轮杆1个   + 台面：50厚聚氨酯复合台面 * 腿为C型钢 灯架采用30x30方管，其余用≥1.0mm冷轧钢板。 * 颜色：灰。 * 无疤痕，无暴漆， * 耐水浸、水烫，耐酸碱腐蚀。 | 套 | 1 | 17,500.00 | 17,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 5 | 文物清洗槽 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：文物清洗槽** | * 每套包含两个水池，水池A：长60cm，宽40cm，深30cm。 * 水池B：长75cm，宽75cm，深50cm，水池面距地高90mm, * 两个水龙头分别居两个水盆中间， * 材质：不锈钢。 | 套 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 6 | 文物修复专用工具88件套 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：文物修复专用工具88件套** | * 工具配置清单：刮刀10把、手术刀1把、镊子1把、刻刀13把便携显微镜40-80倍1个，皮老虎1个、泥塑刀具10把工具箱一个、剪刀1把、抛光刷2个、手术刀片2组。 * 玉器抛光刷1个防护眼镜1个、文物修复专用敲打皮锤1个。 * LED手电1个 | 套 | 2 | 6,500.00 | 13,000.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 7 | 陶器修复专用工具 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：陶器修复专用工具** | * 雕塑工具套装：1套，内涵15件小工具和一个收纳盒；什锦锉刀：1套，10支装；剪刀：1把；镊子：1把；手术刀柄：1把； * 手术刀片：3包；牛角刀：1个；调色盘（大）：直径175mm，1个；调色盘（小）：直径130mm，1个；热风枪：1个；手电钻：1个； * 铜丝刷：1把；钢丝刷：1把；漆刷：1把； * 鬃刷：1把；尼龙牙刷：2个；金相砂纸（W5）：20片； * 金相砂纸（W10）：20片；金相砂纸（W14）：20片；金相砂纸（W28）：20片； * 6寸尖嘴钳：1个；8寸钢丝钳：1个；锤子：1个；矬子（方形）：1个；矬子（圆形）：1个；自来水笔：1个；羊毫笔：1套，6支装；狼毫笔：1套，4支装；炭画铅笔：1套，12支装； * 多用途特种笔：1套，12支装；记号笔：1套，12支装；排笔：1套，6支装；油画笔：1套，8支装；描线笔：1套，6支装； * 橡皮碗：1个 | 套 | 2 | 5,500.00 | 11,000.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 8 | 便携式文物修复专用喷砂机 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：定制** | * 容积最大为2升， * 工作压力最大为6磅，调压器，压力表和空气滤清器， * 尺寸规格：宽11深124高27CM。 | 套 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 9 | 文物修复专用喷砂机 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：定制** | * 主要功能:清除文物表面的锈斑，喷砂、抛光、打磨、清理和修复可以在喷砂机箱体内完成。 * 主要技术参数： * 外形尺寸：600 x 900 x 1550mm * 舱内尺寸：590 x 490 x 500mm * 喷枪型号：B型 * 喷嘴规格：¢5~8mm * 砂管规格：¢20 x 13mm * 布袋规格：¢110 x 1000mm -6PCS * 机舱照明：220V/50HZ 36W节能灯 * 除尘风机：ZR-0.25kw * 工作电源：220V/50HZ * 压缩空气：压力4~7bar 流量：0.8~1.2m3/min * 机器承重：50kg | 套 | 1 | 7,100.00 | 7,100.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 10 | 台式环形光放大镜 | **品牌：上海三善**  **规格型号：台式环形光放大镜** | * **△**放大倍数3X、5X 8X | 套 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 上海市、上海三善电子科技有限公司 |
| 11 | 可移动文物粉尘吸收装置 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：555** | * 技术参数 * 适用电压范围：110-230V； * 功率:600W； * 最大吸气量：100-1000 m3/h； * 过滤效率：（0.3UM颗粒） 99.99%； * **△**过滤能力：16.000 Pa时1000 m3/h。 * 静态压力：40000Pa； * 吸气量：无级变速大小可以调节； * 噪音：44~46分贝； * 万向吸臂：规格50mm，长度1100mm，可以 360度旋转，角度可任意调节。工作半径：850mm； * 可过滤修复过程中产生的粉尘和有害气体； * 带有有害气体浓度报警装置。 * 主机带有万向轮方便移动。 * 主机尺寸：300X580X380mm * 操作简单、噪声小、操作简单 | 套 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 12 | 超声波文物清洗机 | **品牌：洁盟**  **规格型号：超声波文物清洗机** | * 用于清除历史文物表面的污渍和锈垢。 * 接插式手柄，可高温消毒。微电脑控制，频率自动跟踪。 * 电 源：～100V-240V 50Hz/60Hz 1.2A(MAX) * 电源的适配器重量：0.3KG * 主机输入：30VDC 1.3A * 外形尺寸: 188mm×159mm×81mm * 输出的尖端主震偏移：<100um * 输出的尖端震动频率：28kHz±3kHz * 输出的半偏移力：<2N * 输出的功率：3W-20W * 脚踏开关连线长度: 1.5～2.0M； * 仪器配套: * 主机1台、手柄1个、刀头:5个、脚踏开关1套、风冷装置1套、专用扳手1套。 * 风冷装置技术规格：功率：2W排气量：3.2L/min 噪音：<40dB电压：110～120V/220～240V * 频率：50Hz/60Hz * 操作简单， | 套 | 1 | 22,300.00 | 22,300.00 | 深圳市、深圳市洁盟清洗设备有限公司 |
| 13 | 技工打磨机 | **品牌：峰之文信息科技**  **规格型号：技工打磨机** | * 最高转速40000转/分钟， * 无极调速功能可调节0-40000转/分钟的任意速度，高强度大扭力的设计可提高工作工作效率， * 流线型手柄新型美观并且降低了使用者的疲劳感， * 可调节正,反转工作方式 * 般环境下，用纤维增强拔形砂轮对金属材料进行磨削作业活动。 * 选用适当的附件，还能对金属表面进行除锈抛光，切割金属、砖瓦、混凝土、大理石、石板等材料； * 广泛适用于对金属和建筑材料的加工。 | 套 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 郑州市、河南峰之文信息技术有限公司 |
| 14 | 电热风笔CT-856ND | **品牌：上海忠赫**  **规格型号：电热风笔CT-856ND** | * 发热芯功率：160W（最大），气泵功率：12W（最大）， * 温度范围：100℃~450℃， * 温度波动：＜2℃（静态时），冷风关机温度：100℃， * 气泵流量：12L/min， * 体积（mm）：176（宽）x130(高)x195（深）。 | 套 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 | 上海市、上海忠赫仪器有限公司 |
| 15 | 文物复制仪 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：定制** | * 在需要取形时，只要把这把工具对着物体的外廓进行取样就可简单的取得反方向的形状样板。可根据实际要求选择合适的规格使用。 * 规格：300 mm/ 150mm * 夹板组成的尺状靠模，可以连接至任何所想要的长度和弯度 | 套 | 1 | 4,100.00 | 4,100.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 16 | 蒸汽清洗机 | **品牌：Derotor**  **规格型号：75GV6** | * 外部尺寸W/D/H(mm)： 385x445x420 * 内部尺寸W/D/H(mm)：338x260x391 * **△**蒸汽压力(bar)：8 * 蒸汽温度(℃):160 * 最大装载量(L):4.7 * 最大功率(W):2950 * 电压(V):230-240 * 坚固耐用， | 套 | 1 | 20,100.00 | 20,100.00 | 意大利、Derotor |
| 17 | 干燥箱 | **品牌：力辰**  **规格型号：101-2S** | * 文物、试剂、样品、器物及器皿干燥温度50-300℃、 * 温度波辐小于±1℃、 * 鼓风电机德国原装进口、 * 微电脑智能控温数字显示、 * 不锈钢内胆带观察窗、 * 工作尺寸(mm)650 x 600 x 550、 * 工作电压220v、 * 额定功率1.5KW。 | 台 | 1 | 6,700.00 | 6,700.00 | 上海市、上海市力辰邦西仪器科技有限公司 |
| 18 | 全钢药品、器械柜 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：全钢药品、器械柜** | * **△**1.0冷轧钢板，表面防化学腐蚀处理喷涂. * 颜色：微机灰 * 尺寸：900X400X1808mm * ，柜体坚固耐用， * 平整光滑，无裂缝 * 无疤痕，无暴漆， * 耐水浸、水烫，耐酸碱腐蚀 | 套 | 2 | 7,200.00 | 14,400.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 19 | 通风橱 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：通风橱** | * 台面：采用优质实芯理化板台面，厚度12.7mm，具有耐强酸碱的优点， * 框架、立柱：采用特殊研制的铝合金型材做框架，表面经环氧树脂粉末喷涂处理，内衬防腐阻燃特种材料。 * **△**柜身：采用1.2mm厚优质钢板制作， * 柜体操作门：5mm厚钢化玻璃， * 排风量：1500-3000M3/H， * 工作面风速：0.3-0.5m/s， * 噪音：55分贝， * 工作电压：220-380V， * 电机功率：0.12KW * 结构结实不易散架，坚固耐用， * 平整光滑，无裂缝， * 无疤痕，无暴漆， * 耐水浸、水烫，耐酸碱腐蚀 | 套 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 20 | 文物修复专用空气洁净屏 | **品牌：山东博科**  **规格型号：博科QRJ-128** | * 过滤效率 ≥99.995% @≥0.3μm * 循环风量（高速/中速/低速） 600 m3/h/400m3/h/200 m3/h 平均风速 0.3m/s（可调） 噪声 48dB(A)/ 40dB(A)/ 30dB(A) * 电源 AC,单相220V/50Hz 最大功率 70W * 外形尺寸 890 mm（宽）x 00 mm（厚）x 1500 mm（高） * 颜色：象牙白 * 控制面板显示 风速计指示灯监测清洗或更换过滤器报警 | 台 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 | 济南市、山东博科科学仪器有限公司 |
| 21 | 文物柜 | **品牌：深圳华图**  **规格型号：文物柜** | * 1000 x 500 x 1800mm，颜色亚光白,采用优质冷轧板， * **△**柜体厚度为2.0mm，门板为2.0mm，表面进行磷化前处理后采用静电喷塑工艺，配备高端智能电子锁 * 柜体坚固耐用， * 平整光滑，无裂缝， | 组 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | 深圳市、深圳市华图测控系统有限公司 |
| 合 计 | | 大写：贰拾贰万肆仟捌佰元整 小写：224,800.00元 | | | | | | |