**政府采购项目采购需求提交说明**

许昌市政府采购中心：

我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共 和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办 法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现 提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等 说明”），**对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。**

**一、采购需求部分**

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政 府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地 确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业 人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、 承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视 待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第 七十七条相关规定。

**二、评标标准部分**

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业 人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待 遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售 后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设 定为评审因素。

**许昌市烈士陵园管理处办公家具采购需求、评标标准等说明**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：许昌革命烈士纪念馆（北）办公家具采购。

（二）采购方式：竞争性谈判。

（三）主要内容、数量及要求：办公家具一批。

（四）预算金额：384000 元。最高限价：384000 元。

（五）交付（服务、完工）时间 ：合同签订后 25 日历天内交货。

（六）交付（服务、完工）地点：许昌革命烈士纪念馆（北）。

（七）分包：不允许。

（八）进口产品：不允许。

# 二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、支持监狱企业发展、残疾人福利性单 位扶持等相关政府采购政策。

# 三、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料；

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无。

# 四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标 负责许昌革命烈士纪念馆（北）区域内此次家具采购和保修。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单 | | | | | | | |
| 序号 | 品种 | 产品图片 | 规格（mm） | 颜色 | 技术参数及材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单人沙发 |  | 1110w\*900L\*920H | 布料米白 | 1.内部泡棉：为低燃性优质高密度成型泡棉加入阻燃 | 个 | 24 |
| 剂，通过国家标准及检定中心检测，泡棉密度不低于 |
| 35，达到国家环保与质量认证标准。 |
| 2.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到 |
| 色，木制  造型红木 | 8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐  处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认 |
| 色 | 证标准。 |
| 3.面料：采用优质布料，手感细腻，表面柔和,适合清 |
| 洗，不变形，不褪色，具有阻燃，防污，耐磨，抗静 |
| 电特性。符合GB18401-2010、GB/T 19817-2005。 |
| 2 | 茶几 |  | 680W\*480D  \*560H | 红木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,  稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点  、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效  果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求  。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 茶水柜 |  | 1400W\*400 L\*800H | 红木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,  稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点  、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效 果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求  。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 5 |
| 4 | 沙发  （2+1） |  | 单人 1110W\*900L\*920H  双人  1610W\*900L\*920H | 面料黑 色，木制 造型柚木 色 | 1.面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 与质量认证标准。2.内部泡棉：为低燃性优质高密度成 型泡棉加入阻燃剂，通过国家标准及检定中心检测， 泡棉密度不低于35，达到国家环保与质量认证标准。 3.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到  8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐 处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认 证标准。 | 套 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 茶几 |  | 680W\*480L  \*560H | 柚木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,  稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。  基材:采用优质中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理， 各项技术指标均达国家标准。  油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点  、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效 果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材 料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求  。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 3 |
| 6 | 沙发  （3+1+1  ） |  | 单人 1110W\*900L\*920H  三人  2110W\*900L\*920H | 面料黑 色，木制 造型柚木 色 | 1.面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 与质量认证标准。2.内部泡棉：为低燃性优质高密度成 型泡棉加入阻燃剂，通过国家标准及检定中心检测， 泡棉密度不低于35，达到国家环保与质量认证标准。 3.框架：采用实木内架，并经脱水处理，含水率达到  8%-12%的标准，质地坚硬，不易变型，经烘干防腐 处理，无虫蛀，使用寿命长，达到国家环保与质量认 证标准。 | 套 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 主席桌 |  | 7200W\*600 L\*750H | 胡桃木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 1 |
| 8 | 主席椅 |  | 700W\*700L\*1100H | 面料黑 | 面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 | 个 | 9 |
| 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 |
| 与质量认证标准。海绵：采用PU成型45#高密度海 |
| 绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 |
| 体工程学原理设计，坐感舒适，达到国家环保与质量 |
| 认证标准。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐 |
| 感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学 |
| 色，木制  造型胡桃 | 处理，达到国家环保与质量认证标准。五金：采用优  质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线 |
| 木色 | 条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，达到国家 |
| 环保与质量认证标准。脚架：优质橡胶木实木脚架， |
| 达到国家环保与质量认证标准。油漆：采用优质品牌 |
| 油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强 |
| 韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经 |
| 检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中 |
| 有害物质限量》强制性标准要求。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 单人椅  （隐藏式 写字板） |  | 640W\*660L\*  990H | 暗红色/墨 蓝色 | 1.胡桃木扶手板，表面环保油漆处理，达到国家环保与 质量认证标准。2.椅面面料：采用优质布料，手感细 腻，表面柔和,适合清洗，不变形，不褪色，具有阻 燃，防污，耐磨，抗静电特性。符合GB18401-2010  、GB/T 19817-2005。3.海棉：优质一体成型泡棉； 密度大30kg/m3，回弹率≥40%，高回弹性，外衬丝 棉，达到国家环保与质量认证标准。4.隐藏式写字板，  铝合金支架，面板采用多层板材质，达到国家环保与 质量认证标准。5.框架：内框架采用实木框架，外嵌胡 桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水 量≤13%，达到国家环保与质量认证标准。6.打底：高 弹力弹簧+尼龙绷带，达到国家环保与质量认证标准。 | 个 | 135 |
| 10 | 实木衣架 |  | 1000W\*400 L\*1600H | 红木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,  稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 会议桌 |  | 2400w\*1200 L\*760H | 胡桃木色 | 面料:采用优质0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高, 稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼 合细密，木材干燥至低于12%的含水率，达到国家环 保与质量认证标准。基材:采用优质中密度纤维板,经防 虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。油 漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、 附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果 持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料- 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件，达到国家环保与质量认证 标准。 | 个 | 1 |
| 12 | 单人椅 |  | 600w\*600L\*  800H | 面料黑 | 面料：优质牛皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 | 个 | 8 |
| 富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果，达到国家环保 |
| 与质量认证标准。海绵：采用PU成型45#高密度海 |
| 绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 |
| 体工程学原理设计，坐感舒适，达到国家环保与质量 |
| 认证标准。座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐 |
| 感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学 |
| 色，木制  造型胡桃 | 处理，达到国家环保与质量认证标准。五金：采用优  质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线 |
| 木色 | 条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，达到国家 |
| 环保与质量认证标准。脚架：优质橡胶木实木脚架， |
| 达到国家环保与质量认证标准。油漆：采用优质品牌 |
| 油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强 |
| 韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经 |
| 检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中 |
| 有害物质限量》强制性标准要求。 |

仓库密集

13 架钢制档 案柜

265w\*860L\*

2420H

1.导轨：GB/T905-94,搁板单面均布载重85kg，双面 均布载170kg，最大挠度为3mm。24h卸载后，没有 裂纹及永久变形。2.底盘：GB/T711-88,抗冲击：45- 50kg/cm。3.立柱：GB/T5213-85,在受全部载荷1/20 外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复 100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的

2%，支架、立柱没有明细的变形。4.挂板：优质冷轧



钢板，光滑，平整。5.层板：优质冷轧钢板，密集架各 零件、组合件、面光滑、平整，没有尖角、凸起。6.顶 板：优质冷轧钢板，附着力：2级。7.侧板：ST-12冷 轧板，门板平整，侧板凹款式新颖，表面亚光喷塑。8. 防尘板：ST-12冷轧板。9.传动轴：实心优质钢，全负

灰色 载的情况下，各列密集架在手动操纵下运行自如，没 有阻滞现象。每标准节手动摇力不小于12N。10.齿 轮：GB1244-84.11.轴承:GB1285-85.12.精密滚子链

条：HRC60-62，造型美观大方，手感好，把手摇动任 意一列均不会带动其他反手移动。13.表面处理：采用 最先进的高压水洗、酸洗、磷化等12工位前处理喷淋 系统，选用进口自动喷涂设备、高档环保固体粉末， 确保产品涂层牢固、平整光滑、无毒无味、色泽均 匀，产品耐环境腐蚀性强，经久耐用。14.粉末涂料： FRE-9100E,不含氨、苯，无毒无味，对人体无害，不 变色。15.密封条：磁性密封条，起缓冲、密封作用。

16.层板数量：层板数量为6层，每层隔板净空间 325mm。

个 40

★（三）服务标准

1.质保期壹年满后，若有零部件出现故障，经质量技术监督局鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由中标人负责免费更换及维修。

2.质保期壹年满后，应采购方要求，中标人应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场平均 价，则按市场平均价与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

3.中标人交货后，若设备发生故障，中标人应在采购人报修后 24 小时内 到达。

★（四）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确 认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收 双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准，规范验收。

# 2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

# 五、其他要求

（一）投标人必须在投标文件中列提供所投货物的制造商名称、品牌、产 地、参数。

（二）投标人投标文件中提供所投货物实物照片或图片。

（三）以上家具款式、颜色、尺寸不允许实质性偏离。

**六、评标方法和评标标准**

# 评标方法：最低评标价法。

# 七、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账；

（二）支付时间及条件：合同签订后支付合同总价款的 30%、货到安装调试 完成支付合同总价款的 30%、验收合格后支付合同总价款的 37%，剩余 3%满 1 年 无质量问题一次付清。

# 八、联系方式

联系人姓名：王永生 联系电15993603905

单位地址：许昌市长青街118号

许昌市烈士陵园管理处 2018 年 月 日