**许昌革命烈士纪念馆（北）窗帘采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：许昌革命烈士纪念馆（北）窗帘。

（二）采购方式：竞争性谈判。

（三）预算金额：250240元 ；最高限价：250240元。

（四）交付（服务、完工）时间：合同签订后15天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌革命烈士纪念馆（北）。

（六）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无*。*

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

服务功能：全面负责许昌革命烈士纪念馆（北）区域内的窗帘及类似品的安装和保修。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 绒面遮光布 | 遮光布采用绒面纯色高档遮光布，幅宽2.8米，成分是100%涤纶，遮光系数大于等于90%，褶比1：2。特性：耐用遮光，遮挡紫外线，隔热透气，防尘防污，防静电，抗菌，适应水洗，克重不少于1200克，色牢度大于等于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、水平方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。 | 米 | 990 | 是 |
| 2 | 麻面遮光布 | 遮光布采用麻面纯色高档遮光布，幅宽2.8米，成分是100%涤纶，遮光系数大于等于95%，褶比1：2。特性：耐用遮光，遮挡紫外线，隔热透气，防尘防污，防静电，抗菌，适应水洗，克重不少于1000克，色牢度大于等于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、竖直方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。 | 米 | 97 | 是 |
| 3 | 纯色麻纱 | 纱采用纯色麻纱，幅宽2.8米。成分是80%棉，20%涤纶。褶比1：2。特性：抗菌抗霉，抗皱，防尘防静电，适应水洗。克重不少于350克，经纬密度15×15，色牢度大于4级，环保达到国家标准。缝制工艺要求：1、竖直方向拼接的布边不得出现毛边。2、每米8个固定褶皱。3、底边缝制不少于80mm，左右两侧褶边不少于30mm。接缝，袂边等均熨平。 | 米 | 475 | 是 |
| 4 | 铅线 | 直径5mm铅线，重量每米不少于100克，双道加工于纯色麻纱底端。 | 米 | 887 | 是 |
| 5 | 韩带 | 8公分有纺布，抗老化，每米配8个电镀不锈钢S钩，长度为3公分。 | 米 | 887 | 是 |
| 6 | 魔术轨 | 1、材质为铝合金原料，内置25mm魔术贴；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、方轨25mm×15mm，壁厚1.5mm，造型经典，安装时每50公分一个安装码。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。 | 米 | 119 | 是 |
| 7 | 直轨 | 1、材质为铝合金原料，激光防伪雕刻；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、外凸曲线轨道结构，方轨30mm×30mm，壁厚1.5mm，造型经典；安装时每50公分一个安装码，每米配8个添加超细填料和助剂改性的塑料滑轮，表面光滑无毛刺，耐摩擦，抗磨损性能为佳，手动拉合轻滑无声。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。 | 米 | 242 | 是 |
| 8 | 电动直轨 | 1、材质为铝合金原料，激光防伪雕刻，品质保证；2、表面处理电泳银白色工艺，附着力强，亮度好，十年不褪色；3、外凸曲线轨道结构，方轨40mm×40mm，壁厚2mm，单轨双开，内置钢丝绳的传动皮带，运行牢固且柔顺；安装时每50公分一个安装码，每米配8个添加超细填料和助剂改性的塑料滑轮，表面光滑无毛刺，耐摩擦，抗磨损性能为佳，断电时手动拉合轻滑无声。4、3公分螺丝钉应经热镀锌防锈处理。轨道安装后的均布负荷载能力≥500N/m。 | 米 | 125 | 是 |
| 9 | 电机 | 电机安装在轨道任意一侧，机身长度约为340mm，功率80W，待机功率<1W，额定电压100-240 V,50/60Hz,额定电流0.4 @220Vac。断电时仍储有电量以供开合。 | 台 | 16 | 是 |

（三）采购标准

1、窗帘不能出现明显的抽丝，漏丝；

2、窗帘布下沿盖过里纱大于等于1.5厘米；

3、窗帘的缝线边整齐；

4、回车针回好；

5、面料保持整洁，熨烫要求平整；

6、通电状态下手动拉窗帘，电动轨道会自行运行；

7、电机具备断电状态下及非正常运行情况下自我维护功能；

8、窗帘在投入使用前应对电机进行检修并保养一次；

9、窗帘在投入使用后，电机具有噪音低、震动小的功能。

（四）服务标准

1.在国家标准GB 18401—2010《国家纺织品基本安全技术规范》中，对窗帘织物的标准要求是出于纺织品使用过程中的安全角度所给出的。窗帘因为在使用过程中的状态是非直接接触皮肤的纺织品，窗帘的基本技术安全要求被归为C类。C类产品的标准要求有：甲醛含量≤300mg/kg，pH值范围为4.0~9.0，无异味，禁用可分解芳香胺致癌染料，染色牢度的要求有耐水色牢度、耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度都≥3级。

2.国家标准GB/T 19817—2005《纺织品、装饰用织物》当中对窗帘织物的标准要求更多的出发点在于使用过程常出现的问题。对窗帘织物的外观要求、织物强力、水洗（干洗）尺寸变化率、色牢度等级提出了相应的要求。色牢度等级中根据产品的特点对GB 18401进行了补充，增加了耐（干）洗色牢度和耐光色牢度的要求。

3.国家标准GB 20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》对窗帘织物的要求完全是从另外一个角度规定的，对在公共场所使用的窗帘和装饰性织物的阻燃性能.

4.所用原料皆需注明厂家、产地、品牌、型号符合3C认证。

（五）售后服务

电机质保5年，维修时间不得超过2个小时。

（六）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署；

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

五、评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法。

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账；

（二）支付时间及条件：按合同签订的施工进度进行支付。

1、施工人员和设备进场后，支付合同总价的40%，

2、安装完成后支付合同总价的57%，

3、质保期为五年，质保期过后，支付合同总价的3%。

七、联系方式

联系人姓名：王永生   
联系电话：0374-2152596

单位地址：许昌市长青街118号

许昌市烈士陵园管理处

2018年8月10日