**鄢陵县2018年小麦全蚀病等重大病虫害防控设备采购项目采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县2018年小麦全蚀病等重大病虫害防控设备采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）采购主要内容：280P型动力悬挂式喷杆喷雾机6台、自走式水旱两用喷杆喷雾机6台

（四）预算金额：60万元 ；最高限价：60万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后20日内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县植保植检站

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：通过对小麦全蚀病等病虫害防控项目实施，推动农业技术措施落实，带动全县小麦等农作物病虫害适期开展防治，示范引领，使我县农作物病虫害防治面积达到应防面积的95%以上，危害损失率控制在5%以内，努力夺取全县农作物丰收。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | | | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 280P型动力悬挂式喷杆喷雾机 | 1、280P型动力：  拖拉机型号：280P；  机架：半架式；  发电机：JF12（28V,500W）；  额定牵引力（N）不低于5200。  2、悬挂式喷杆喷雾机：  300L型喷杆式喷雾机；  外形尺寸：1400\*1000\*1170(mm)；  工作压力：0.2-0.4MPa  喷幅：不低于6米；  液泵类型：隔膜泵  转速：600r/min | | | 台 | 6 | 是 |
| 2 | 自走式水旱两用喷杆喷雾机 | 配套动力 | 四缸直列水冷柴油发动机≥50 | 马力 | 台 | 6 | 是 |
| 变速箱 | 无级变速(包含高低速) |  |
| 过滤器 | ≥3级 |  |
| 配套泵形式 | 三缸柱塞泵 |  |
| 配套泵工作压力 | 2.0-4.0 | Mpa |
| 配套泵流量 | 22-30 | r/min |
| 驱动方式 | 四轮驱动 |  |
| 转向方式 | 液压助力 四轮转向 可斜行 |  |
| 喷杆 | ≥11 | 米 |
| 喷杆 | 电动升降（0.5-1.6） 电动折叠 | 米 |
| 喷头 | 扇形防滴喷头 |  |
| 喷幅 | ≥13 | 米 |
| 药箱容量 | ≥700 | 升 |
| 离地间隙 | ≥1050 | 毫米 |
| 作业效率 | 80亩 | 小时 |
| 轮距 | 1500 | 毫米 |
| 轮胎 | 实心橡胶轮胎≤9 | 厘米 |
| 可选配装置 | 撒肥机 |  |
| 配套动力 | 四缸直列水冷柴油发动机≥50 | 马力 |

（三）采购清单中280P型动力悬挂式喷杆喷雾机每台投标单价不得超过25000元，自走式水旱两用喷杆喷雾机每台投标单价不得超过75000元，否则为无效投标。

（四）服务标准、期限、效率等要求：供应商须及时供货，产品出现故障维修12小时内到场，保障购置设备正常工作。

(五)采购清单序号产品2自走式水旱两用喷杆喷雾机须提供产品检验报告、农机推广鉴定证书、3C认证证书、发动机国Ⅲ或以上排放标准证书。

（六）验收标准

由采购人邀请第三方验收,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：项目验收后拨付

（二）支付时间及条件：货物交付验收合格后拨付总价款的90%，剩余10%一年后无质量问题一次性付清。

七、联系方式

联系人姓名： 蔡先生；联系电话：0374-7155366

单位地址：鄢陵县开发区梅里路北段

鄢陵县植保植检站

2018年9月5日