**JZFCG-G2018078号**

**许昌市东城区综合执法局**

**“高铁东站站前广场物品采购项目”**

**采购需求、评标标准等说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：高铁东站站前广场物品采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：高铁东站站前广场物品采购项目，包含：小型清雪车2台，小型抛雪车2台，电动扫地车2台，小型快速保洁车6辆，果皮箱70个。

（四）预算金额：657774.00元。最高限价：657774.00元。

（五）交付（完工）时间 ：合同签订后10天内

（六）交付（服务、完工）地点：许昌市东城区

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实节能环保□、中小微型企业扶持☑、支持监狱企业发展☑、残疾人福利性单位扶持☑等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

**四、采购需求**

（一）采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| 小型清雪车  | 台 | 2 | 是 |
| 小型抛雪车 | 台 | 2 | 是 |
| 电动扫地车  | 台 | 2 | 是 |
| 小型快速保洁车  | 辆 | 6 | 是 |
| 果皮箱  | 个 | 70 | 是 |

（二）功能要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规 格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 小型清雪车 | 工作效率： ≥3500平方/小时 清雪宽度： ≥90cm 清雪厚度: ≥12cm发动机功率: ≥10Kw 燃油箱容量: 6.5升 燃油类型: 92号汽油 每箱油工作时间: ≥ 3小时 机油容量: 1.1升 机油型号: 四冲程耐低温机油 档位: 前进5档，后退2档 启动方式: 手启加电启动 小型扫雪机特性： 双链条加大橡胶圈传动铁皮厚度1.8毫米，冷板，结实耐用全封闭工业涡轮箱，加注高速机油。轮胎轴轴承传动16寸雪地轮胎进口盖茨皮带20毫米轮胎轴。 | 台 | 2 |
| 2 | 小型抛雪车 | 抛雪距离: ≥ 10m 除雪宽度: ≥ 70cm 除雪厚度: ≥ 56cm出雪口旋转角度： ≥180度发动机： （隆鑫雪地动力发动机） 油箱容积: 6.5 L 每箱油工作时间: 3小时功率: 9.6Kw 传动方式： 摩擦盘传动 档位： 4个前进档，两个后退档启动方式： 电启动+手启动  | 台 | 2 |
| 2 | 电动扫地车 | 1、长\*宽\*高： ≥3610\*1260\*2135（mm）2、行走驱动电机功率：≥7.5kw。3、作业驱动电机功率：≥7.5kw。4、电池组总电压： ≥72V。5、电池组总电量： ≥200Ah。6、一次续驶里程： ≥110km。7、一次作业里程： ≥53.2km。8、充电时间： ≤8h。9、整备质量： ≥1930kg。10、最大总质量： ≥2420kg。11、清扫作业宽度： ≥1.6m。12、清扫作业速度： ≥6km/h。13、净水箱容积： ≥280L。14、垃圾箱容积： ≥0.24m³。15、最小转弯半径： ≤1560mm。16、最大吸入颗粒直径：≥62mm。17、车辆须为纯电力驱动18、车辆行走、吸尘作业和液压系统均采用交流永磁同步电动机，并由集成交流智能控制系统控制，控制系统自带智能故障报警装置（提供证明）19、一键式操作快换垃圾桶20、驾驶室配顶置冷、暖一体式空调。21、车辆底盘采用铰链轴承结构铰接，转弯半径小，操作灵活。22、采用纯吸式作业模式，积水路面可正常清扫作业。 | 台 | 2 |
| 3 | 小型快速保洁车 | 1、尺寸(长X宽X高) : ≥1600\*700\*1050 （mm）2轴距（前/后）: ≥1560mm3、实际有效容积: ≥50L4、时速: ≤20 km/h5、续航: ≥60km6、电池容量: 不低于20ah铅酸蓄电池4节7、标准电压 V: 48V8、行走电机功率 ≥500W免维护无刷电机9、前转向结构 方向轴套管直径不低于28 mm 管壁厚不低于 3 mm套管。10、电控系统 48V/500W驱动控制器带矢量 自动修复功能11、控制行走方式 转把式12、制动方式 鼓式13、驱动桥 无链条一体化高低速式后桥14、车架材质 特种钢一体型材15、前大灯 一体式组合LED大灯16、倒车喇叭 可控式倒车语音提示系统 | 辆 | 6 |
| 4 | 果皮箱 | 1、容量： 20L以上 2、材质： 优质镀锌板 3、形状： 长筒型 4、尺寸： ≥400\*450\*880（mm）5、底座：1.0mm优质镀锌板，一体化设计，与地面固定2.0mm钢板，保证底部牢靠。6、内胆：0.5mm优质镀锌板，卷边处理；使用安全。 7、桶身：1.0mm优质镀锌板，整体折弯成型，美观。8、锁具：通用防盗三角锁，锁闭牢靠。 9、顶盖：1.0mm优质镀锌板，设不锈钢烟灰盒。10、标识：丝网印刷“可回收”“灭烟板”、等标识，参照GB/T 19095-2008的要求。11、工艺：整体模具冲压成型技术，表面整体清理干燥后经静电喷涂一层，厚度不小于90um，经过185°高温固化冷却着色。 | 个 | 70 |

（三）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**五、采购标的执行标准**

（1）强制性产品认证

投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**六、评标方法和评标标准**

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成(总分100分) | 价格分值：30分商务部分：36分技术部分：34分 |
| **价格部分（满分30分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| **商务部分（满分36分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 信誉（12分） | 1. 投标人具有质量管理体系认证得3分；
2. 投标人具有环境管理体系认证得3分；
3. 投标人具有职业健康安全管理体系认证得3分；
4. 投标人具有“安全生产标准化企业”证书的得3分。
 | 12分 |
| 服务承诺（14分） | 1、 投标人在当地设有常驻售后服务站的，且提供营业执照及相关证明的得5分；2、投标人有专职维修人员、常用备件，且售后服务系统完善的得2分；3、投标人免费提供技术培训、并为采购方培养合格的操作人员得2分；4、投标人提供24小时全天候服务的，且在2小时内能提供现场技术支援的得2分；5、投标人承诺验收时提供完整的产品技术资料（含合格证、说明书等）的得3分。 | 14分 |
| 业绩（10分） | 投标人提供自2015年以来类似项目的业绩合同，单项合同金额60万元以上每份合同得2分，最高得10分。**注明：需提供带有网址的中标公告截图，中标通知书、采购合同及验收报告原件扫描件** | 10分 |
| **技术部分（满分34分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 对招标文件的响应程度（30分） | 1、评委根据各供应商提供产品的先进性、产品生产工艺及流程、质量保证措施等方面进行综合评定，优得5分，良得3分，一般得1分。本项共5分。2、所投产品各项技术要求均满足招标文件要求的得15分，每有一项正偏离加1分，满分10分，本项共25分。 | 30分 |
| 投标文件的规范程度(4分) | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，得2分。 | 4分 |
| 2、根据招标文件规定的投标文件编制要求，投标文件逻辑严紧、描述规范、无文字错误且符合编制要求的，得2分。 |

**七、采购资金支付**

1、支付方式：银行转账

2、支付时间及条件：经验收合格后一次性付清。

**八、联系方式及地址**

联系人：朱先生 联系电话：0374-2956828

地 址：许昌市东城区综合执法局

许昌市东城区综合执法局

2018年9月10日